Nr sprawy 12/2017

Zał. Nr 2 do SIWZ

Niniejszy załącznik zawiera informacje i wymagania Zamawiającego nie ujęte w Zał. Nr 1.

1. Złom pochodzący z rozbiórki należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu oraz przewieźć na Magazyn Główny przy ul. Szczawiowej.
2. Placówka przy ul. Wschodniej nie posiada przyłącza energetycznego. Wykonawca powinien zapewnić energię elektryczną na potrzeby budowy we własnym zakresie i uwzględnić to w cenie oferty.
3. Wykonawca ponosi koszty : zajęcia pasa drogowego, wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu ( dotyczy wykonania przyłącza energetycznego) zgodnie z wydaną przez ZDiTM decyzją .
4. Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy placówki.
5. Nazwy własne np. ,, typu VEMA”, ,,typu IZOCHAN” , podane w TP są użyte przykładowo i mają na celu przybliżenie parametrów technicznych użytych materiałów.
6. Dotyczy PT – Zieleń . Na wycinkę drzew została wydana decyzja przez WGKiOŚ obejmująca wycinkę drzew na placówce przy ul. Wschodniej i przy ul. Lechickiej. W ramach robót przygotowawczych Zamawiający dokonał wycinki drzew i krzewów na działce nr 2/4 ob. 4116 ). Zatem z załącznika Nr 1 do siwz ( PT Zieleń – Przedmiar robót ) wyłącza się z poz. Nr 1- 11 dotyczącą wycinki i nasadzenia drzew. Należy przyjąć tylko poz. 12-14 .
7. Dotyczy ogrodzenia : zaprojektowane ogrodzenie należy wykonać w granicach działki Nr 2/4.Należy w związku z tym dokonać regulacji geodezyjnej granic i udokumentować to w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
8. Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy Wykonawcy posiadali aktualne badania (Sanepid) do kontaktu z wodą pitną.
9. Dotyczy PT – Technologia – Studnia pomiarowa SP (Rysunek nr 5)

Zamawiający przekaże Wykonawcy przepływomierz elektromagnetyczny DN 300 w związku z tym zmianie ulegają średnice kształtek z żeliwa sferoidalnego wraz z armatura z DN 250 na DN 300. Bez zmian zostaje BY-PASS

W ofercie należy pominąć zakup przepływomierza elektromagnetycznego, należy jedynie ująć jego montaż wraz z niezbędnymi elementami połączeniowymi.