Zmiany na Stronie internetowej: dotyczy postępowania sektorowego pn.  
„ Przebudowa pompowni ścieków P-7/2 Załom  wraz z budową rurociągu tłocznego”
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie jako Zamawiający – wyjaśnia: 

W Projekcie Technologiczno-Instalacyjnym w pkt. 8 projektu - Opis projektowanych rozwiązań  w p.pkt. dotyczącym Rurociągów tłocznych ścieków należy uwzględnić poniższe zmiany:
„Zaprojektowano rurociąg tłoczny z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego dn 150 mm min. GGG 40 o grubości ścianki żeliwa min. 5 mm. Rury z połączeniami nie blokowanymi i blokowanymi przeznaczone do ścieków z wykładziną z zaprawy cementowej na bazie cementu glinowego zgodne z PN-EN 598. ”
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