„Oferta winna obejmować montaż w hali pomp pompowni P – 4 układu osuszania, w zakresie osuszacza o wydajności 1000 m3 powietrza, komplet kanałów wentylacyjnych, elektroniczny regulator wilgotności, montaż na istniejących wywietrzakach  dachowych dwóch przepustnic z siłownikami elektrycznymi Dn 600mm.

Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany pokrycia dachu budynku pompowni i łącznika.”


















