
Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejowickiej w Szczecinie
       Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Szczecinie w związku z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz 2. Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295.
Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek kamionkowych glazurowanych wyprodukowanych przez jednego producenta zgodnie z normą PN EN 295.
Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz 2. Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczności utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w. zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną na przykład IBDiM. Aprobata Techniczna IBDiM rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz. 1, Art. 9, Pkt. 1.
Odpowiedź 2

Zamawiający nie wymaga posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM.
Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.nr 19 poz. 115 O drogach publicznych) Art. 39 p.3, lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), posiadania dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych na bazie posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM, która potwierdza wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (6,4x104 ) po nasączeniu w paliwie i środku odladzającym zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt 4.7.
Odpowiedź 3

Zamawiający nie wymaga posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM. 

