Szczecin dnia 30.09.2008r.

Dotyczy: Postępowania nr 83/2008 pn. „Remont budynku pompowni P-1 Żelewo oraz termorenowacja i remont elewacji budynków warsztatu mechanicznego i samochodowego w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie”

Do Zamawiającego wpłynęły pytania od jednego z Oferentów  do treści ogłoszenia przetargowego jak w tytule:
Pytanie nr 1.                                                                                                                                         W załączonym projekcie architektury jest wzmianka na temat instalacji do osuszani powietrza, z odniesieniem do opracowania branżowego. Projekt branżowy instalacji sanitarnych Tom III nie zawiera opracowania na temat w/w instalacji. Czy w ofercie należy ująć wykonanie instalacji do osuszania powietrza? Jeżeli tak to prosimy o więcej szczegółów.
Odpowiedź:
Tom III „Instalacje Sanitarne”  na rysunku PBW/SW/01 Rzut Piwnicy przedstawiono instalację do osuszania powietrza w pomieszczeniu pomp.

Przedmiotem zamówienia jest między innymi instalacja obniżania wilgotności  powietrza w hali pomp pompowni. Instalacja składa się z  osuszacza powietrza RO60-BR, wentylatora wspomagającego o wydajności 250 m3/h, kanałów Ø 200 i 160mm ze stali kwasoodpornej długości ca. 30m
Pytanie nr 2:

Załączony projekt budowlano-wykonawczy w pkt. 5 opisuje wykonanie osuszania, odgrzybiania oraz izolację pionową, od poziomu ław do poziomu 30 cm nad terenem ścian zewnętrznych i ścian wewnętrznych przedsionka i galerii rurociągów. W związku z brakiem w przedmiarach elementów powyższych robót, prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie uwzględnić w/w rodzaj prac, a jeżeli tak to których budynków lub ich części opis przedmiotowych robót dotyczy.
Odpowiedź:

Zakres prac opisanych wyżej dotyczy żelbetonowych ścian budynku pompowni. Zamawiający rezygnuje z wykonywania tych robót. Powyższych robót nie należy wyceniać w Ofercie.

Pytanie nr 3:

Czy w ofercie uwzględnić wykonanie izolacji cieplnej ścian w poziomie piwnicy.

Odpowiedź:

Izolacje cieplną ścian piwnic należy wykonać z płyt styropianowych na głębokość 1.00m od poziomu terenu. Powyższa izolacja dotyczy części niskiej budynku A( Rys PB/A/05, przekrój A-A w projekcie budowlano-wykonawczym architektura).
Pytanie nr 4:

Załączona dokumentacja projektowa zawiera wykonanie ogrodzenia terenu pompowni wraz z wykonaniem bram wjazdowych i ogrodzenia transformatorów zewnętrznych. Przedmiar nie obejmuje tego rodzaju robót poza niewielką ilością wymiany siatki. Prosimy o potwierdzenie, czy w ofercie ująć wykonanie ogrodzenia, a jeżeli tak to jaki zakres, teren działki pompowni wraz z bramami wjazdowymi czy tylko wokół transformatorów zewnętrznych?

Odpowiedź:

Przedmiar Robót Aktualizacja zawiera rozebranie starego i wybudowanie nowego ogrodzenia,   – strona 16, pkt 3 Zagospodarowanie terenu poz. poz. 142, 147, 148, 149, 150 i 151. Ogrodzenie transformatorów zostało wykonane w ramach innego zamówienia i nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie nr 5:

Czy w ofercie ująć wzmocnienie skarp wokół budynku, oraz wyłożenie rowu odwadniającego Pol brukiem ażurowym?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 6.

Prosimy o podanie rozwiązania sposobu wykonania nowego torowiska dla łodzi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza rozbiórkę i wykonanie nowego torowiska dla łodzi z zakresu zamówienia. Nie należy ujmować w ofercie robót związanych z torowiskiem dla łodzi.

Pytanie nr 7. 

Czy w ofercie ująć demontaż istniejących słupów na terenie działki powyższego zamówienia.
Odpowiedź:

Tak, zgodnie z przedmiarem robót – roboty elektryczne tom IV/1, poz. 100 d3. 
