Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie 

      przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa sieci 

                kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sowińskiego w Szczecinie– zadanie I 

                  oraz Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Sowińskiego w Szczecinie–zadanie II 
       Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w związku z zapytaniem oferenta dotyczącym przedmiotowego przetargu wyjaśnia:

Pytanie 1

Prosimy o jednoznaczne wskazanie ile jest do zamontowania kształtek kapeluszowych oraz  ile przykanalików  i o jakiej długości przeznaczonych jest do renowacji metodą CIPP?
Odpowiedź 1

Kształtką kapeluszową należy uszczelnić 14 szt. przyłączy siodłowych przewidzianych pod wpusty uliczne ( projekt branży drogowej) oraz 6 szt. przyłączy wymienionych w projekcie renowacji sieci czyli w sumie 20 szt.
Do renowacji metodą CIPP przewidziano przyłącza wskazane w projekcie renowacji               i oznaczone jako: O-2  - Op1 ( 13 mb); O-3 – Op2 ( 13 mb); O-4 – O.-4.1 ( 13 mb)
