STRONY  INTERNETOWE
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest: Dokończenie zadań pn:

1.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Włókienniczej, Spiżowej, Inżynierskiej, Żwirowej, Odległej, Ziarnistej, Skalistej i Kołowskiej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Spiżowej, Żwirowej i Kołowskiej . 

2.  Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ulicach :  Skalistej, Cynowej, Gipsowej,  Walczaka i Chabrowej.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z zapytaniami jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

 Pytanie 1 ?

              Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych ) z  dnia 29.01.2004r rozdz.2 Art.30 opisując przedmiot zamówienia na pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu  na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną na przykład IBDiM. 
Aprobta Techniczna IBOiM rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyborach budowlanych z dnia 16.04.2004r Rozdz.1 Art9,Pkt 1 .
Odpowiedź 1 
        Do budowy ww  kanalizacji z rur kamionkowych  nie  wymagamy posiadania Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ,pozostałe parametry okrślane są przez projektanta na podstawie obliczeń.oraz zgodnie z Polską Normą PN EN 295.

Pytanie 2?
          Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985.(DZ.U.2007r Nr 19 poz.115. O drogach publicznych)Art.39p3, lokalizując kanalizację sanitarną w prasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni  dróg (zgodnie z normą PN-B-04500;1985pkt4.7), zastosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych, odpornych na działanie środków odladzających (stosowanych w okresie zimowym do prawidłowego utrzymania nawierzchni dróg ) ,zgodnei z PN-B-04500-1985 pkt 4.7.

Odpowiedź  2

Nie  wymagamy  zastosowania innych  dodatkowych cech technicznych i jakościowych rur kanalizacyjnych kamionkowych  stosowanych w ciagach komunikacyjnych odpornych na działanie środków odladzjących.
