Oferta winna obejmować również następujące prace:
- naprawa opierzenia gzymsu na budynku pompowni P-4 (ca. 1 m2),
- wymiana rynny na budynku pompowni P-4 dł.25m, blacha tytanowo - cynkowa,
- wymiana rur spustowych na północnej ścianie budynku Wydziału Produkcji Wody, blacha tytanowo - cynkowa dł. 2 x 10 m.
