Wykonawca uwzględni w cenie oferty projekt wymiany rurociągów pomiędzy budynkiem filtrów pospiesznych a komorami zasuw po koagulacji, oraz wyposażenie w napęd elektryczny sterowany z Dyspozytorni, przepustnicy DN 800 regulującej dopływ wody surowej do osadników koagulacji.
