
Pytanie nr 1, dot. ul. Panieńskiej:

Czy dopuszcza się montaż studni S373,S375, S337 o średnicy Dn 2000, jeżeli maszyna do mikrotunelingu jest w stanie wykonać przewiert dla rur Ø 300 i Ø 400 ze studni średnicy Ø2000?
Odpowiedź:

Studnie S373, S375,S337 należy wykonać zgodnie z projektem, średnicy 2500 mm.

Pytanie nr 1, dot. ul. Zamkniętej:

Ponownie zwracamy się z pytaniem, czy w przedmiarze uwzględniono odkopanie przyłączy kanalizacyjnych przy granicy działki wykonywanych mikrotunelingiem?

Zaznaczamy, że przyłącza nie są zakończone studnią odbiorczą, wykonanie wykopu jest niezbędne do pomiarów geodezyjnych i zaślepienia przyłączy.

Odpowiedź:

Przedmiar robót w części „2. Przyłącza kanalizacyjne wykonywane bez wykopowo”, uwzględnia roboty ziemne(rozebranie chodnika, odkopanie, zabezpieczenie ścian wykopu, zasypanie) dotyczące przyłączy.  
Zwracam uwagę że wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczałtowe, podstawą wyliczenia ceny jest projekt, przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.

