STRONY  INTERNETOWE
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gumieńce: ulice: Kwiatowa, Brodnicka i Lubawska, Wileńska, Kasztanowa, Zielona, Lwowska”.              
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z zapytaniami jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

 Pytanie 1.
             Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z  dnia 29.01.2004 r. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia na pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu  na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara.
Odpowiedź 1 
       Rury kamionkowe muszą obyć zgodne z  normą PN -EN 295. 
Pytanie 2.
          Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985.(Dz.U.2007 r. Nr 19 poz.115. O drogach publicznych) Art.39 p3, lokalizując kanalizację sanitarną w prasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni  dróg (zgodnie z normą PN-B-04500;1985 pkt.4.7), posiada dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM, która potwierdza wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem 2,5-10 kN ( maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (6,4*104) po nasączeniu w : paliwie i środku odladzającym -zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt 4.7.

Odpowiedź  2

       Rury kamionkowe muszą obyć zgodne z  normą PN -EN 295. 
