                               WG ROZDZIELNIKA
Dotyczy: zapytania do przetargu pn "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Nocznickiego i Firlika w Szczecinie"
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1
Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2. Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295.
Pytanie 2

Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2. Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na ww. zadaniu rury i kształtki kamionkowe glazurowane, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara , gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną , wydaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania”.
Pytanie 3

Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2. Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe  przeciskowe były glazurowane, posiadały manszety z dodatkiem molibdenu i były produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7- wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania.

Pytanie 4 
Czy zamawiający dopuszcza na w/ zadaniu w przejściach pod drogami metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertu rury GRP DN 300mm zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych DN 300 o dopuszczalnej sile Cisku F=1000kN łączonych na mufę V4A Typ1 ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo- elastomerową produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 . Ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg, rury kamionkowe posiadają dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych, gwarantowane Aprobatą Techniczną IBDIM, która potwierdza utrzymanie deklarowanej wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN ( maks. częstotliwość 12 Hz ), ilość cykli ( 6,4x 10 4) po nasączeniu w : środku odladzającym – zgodnie  z PN EN 295-3. 
Odpowiedź na pytanie 1,2,3,4 

Zamawiający informuje,  że wymagania dotyczące materiałów z których należy zrealizować zamówienie zostały opisane w Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  branża  sanitarna dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa sieci, przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej , budowa i przebudowa sieci wodociągowe wraz z przyłączami w ul. Nocznickiego, Firlika, Antosiewicza, 
1-Maja, Ceglanej, Ofiar Grudnia 1970 w Szczecinie.
                                                     Z  poważaniem
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