
Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę sposobu wykonania przewiertów z rur kamionkowych na rury PE.
Odpowiedź:

Wykonawcy składają oferty na wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie informacji zawartej w Projekcie Budowlano – Wykonawczym – Tom 3 str. 6, że do wykonania kanalizacji sanitarnej w rozkopie można zastosować rury kanalizacyjne PVC kl. S.

Odpowiedź:

Fragment opisu na który powołuje się Wykonawca pochodzi z treści Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Projekt opisujący przedmiot zamówienia nie przewiduje użycia rur PVC do budowy kanalizacji sanitarnej.

Pytanie:

Załączone przez Zamawiającego przedmiary robót, które mają stanowić element pomocniczy nie obejmują całości robót do wykonania a wręcz wprowadzają w błąd. Łączna ilość kanalizacji o śr. 200 mm do wykonania metodą bezwykopową wg. opisu technicznego (TOM 1) powinna wynosić 7699 m. W załączonych przedmiarach jest tylko 4059 mb. Brak w przedmiarach sieci kanalizacyjnej o śr. 250 mm do wykonania metodą bezwykopową 915 mb.

Brak w przedmiarach elementów związanych z budową kanalizacji ogólnospławnej. W przedmiarach podane są błędne ilości sieci wodociągowej oraz przyłączy. Prosimy o załączenie poprawnych przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Opis techniczny zawarty w TOM-ie 1 dotyczy całego projektu którego część stanowi przedmiot zamówienia. Załączone do ogłoszenia przedmiary robót dotyczą przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkniętej, Hożej, Wendeńskiej, Zgorzeleckiej, Retry, Studziennej, Widuchowskiej, Robotniczej, Żelaznej, Grzymińskiej, Gościsława, Głowickiej, Konarskiego, Blizińskiego, Kolumba, Nowej, Św. Ducha i Panieńskiej oraz budowy sieci wodociągowej w ul. Panieńskiej.

Pytanie: 

Czy odcinek kanalizacji ogólnospławnej Ø 400 L = 194 mb oraz Ø 300 mm               L = 104 mb może zostać wykonany metodą rozkopu. Ponadto informujemy że zgodnie z opisemmetody reilingu do wykonania stosuje się rury PE i PP a nie rury kamionkowe. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższych informacji.

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy zakresu który nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie:

Brakuje w projekcie technicznym informacji dotyczących istniejącego kanału ogólnospłanego, który ma podlegać wymianie. Prosimy o uzupełnienie tych danych gdyż są to dane niezbędne dla prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy części projektu która nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie:

W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej brak dokładnych danych dotyczących renowacji nawierzchni.Folder 04 PT Nawierzchnie zawiera jedynie zdjęcia poszczególnych ulic natomiast brak części opisowej i rysunkowej projektu renowacji z zaznaczonymi powierzchniami do odtworzenia. Brak zaleceń Zamawiającego odnośnie grubości warstw nawierzchni drogowych przeznaczonych do rozbiórki i odtworzenia dla poszczególnych ulic. Zgodnie z art. 29 ust.1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny, i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych danych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.Ponadto w nawiązaniu do art. 29 ust. 2 PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkuręcje. Z uwagi na fakt, że przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy prosimy o niezwłoczne uzupełnienie danych dotyczących ilości i grubościn warstw nawierzchni rozebranej dla poszczególnych ulic i technologi wykonania sieci.
Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił brakującą część dokumentacji projektowej dotyczącą opisu odtworzenia nawierzchni drogowych na stronie internetowej www.zwik.szczecin.pl „Zamówienia publiczne” w rubryce „Wyjaśnienia i Zmiany”
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