                               WG ROZDZIELNIKA
Dotyczy: zapytania do przetargu pn "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Nocznickiego i Firlika w Szczecinie"
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1
Jeden z odcinków  sieci kanalizacji sanitarnej ma zostać wykonany metodą mikrotunelingu . W specyfikacji technicznej została podana rur GRP o SN =1.000.000 N/m2 , czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury GRP o SN 640.000 N /m2  ?
Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej rury niż podana w specyfikacji technicznej.
Pytanie nr 2 
W ramach  przebudowy sieci wodociągowej część sieci istniejącej ma zostać wymieniona metoda berstliningu . Prosimy o udzielenie informacji z jakiego materiału  i o jakiej średnicy rury istniejące mają być zastąpione rurami de 160mm i de 125mm?

Odpowiedź 2 
Istniejące rurociągi w ul. Nocznickiego i Firlika są z żeliwa  szarego o poniższych średnicach:

1. ul. Nocznickiego od ul. Firlika do ul. 1-go Maja          -  rurociąg dy 150 

2. ul. Nocznickiego od ul. Antosiewicza do ul. Firlika      - rurociąg dy 100
3. ul. Firlika od ul. Nocznickiego do ul. Ceglanej             - rurociąg dy150
