Szczecin, 30-05-2014 r.

Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. :

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Turystycznej, Hodowlanej, Długiej, Gościniec, Przedwiośnie, Tatarakowej, Sadowej, Gromadzkiej, Doleńców, Przytorze, Przylesie i Zagajnikowej w Szczecinie” – „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniami dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga odtworzenia w drogach 

o istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni zarówno warstwy ścieralnej, jak

i wiążącej na całej szerokości?

Odpowiedź 1:

Wykonawca, po wykonanych robotach instalacyjnych będzie odtwarzał nawierzchnię zgodnie z wymaganiami ZDiTM, które szczegółowo dla każdej z ulic będą uzgodnione w trakcie prac projektowych. Do celów niniejszego postępowania Zarząd Dróg określił ogólne warunki odtworzeń nawierzchni, które zostały zawarte w piśmie z dnia 10.03.14r. będącym załącznikiem do PFU.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób będą odprowadzane ścieki z posesji zlokalizowanych przy ulicach Hodowlanej, Turystycznej, znajdujące się poza zakresem opracowania? Czy projekt powinien przewidzieć ich włączenie? Jeśli tak, prosimy o podanie liczby budynków.

Odpowiedź 2:

Budynki przy ul. Hodowlanej i Turystycznej zlokalizowane poza zakresem opracowania nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 3:

Prosimy o sprecyzowanie, w jaki sposób należy wykonać przyłącza: czy do granicy posesji zakończone studnią tworzywową/ korkiem, a może z podłączeniem budynku?

Odpowiedź 3:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt. 1.10 (strona 9) został sprecyzowany sposób wykonania przyłączy – „wykonać do granicy posesji i zaślepić korkiem”.

Pytanie 4:

Prosimy o sprecyzowanie, czy nawierzchnie w ul. Turystycznej, Hodowlanej, Przedwiośnie, Zadajnikowej, Doleńców i Gromadzkiej odtwarzać zgodnie z wytycznymi ZDiTM? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie w jaki sposób? Nasza wątpliwość wynika z faktu, że ulice te są wąskie i mało uczęszczane, w związku z czym układanie na nich 10-cio cm warstwy asfaltu byłoby bardzo nieekonomiczne.

Odpowiedź 4:

Tak jak w odpowiedzi 1.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepompowni ścieków, w przypadku gdyby okazało się, że nie ma możliwości dowiązania wysokościowego zlewni występującej między ul. Bałtycką a ul. Długą (bądź też w przypadku dużego zagłębienia kanału projektowanego) do kanału w ul. Lutyków?

Odpowiedź 5:

Zaprojektowanie odpowiedniego systemu należy do obowiązków Projektanta.

