Pytanie 1
Prosimy o podanie ciśnienia ścieków w miejscu włączenia proj. rurociągu tłocznego d=315 mm (z modernizowanej przepompowni przy ul. Szczawiowej) do istniejącego rurociągu d=710 mm (z pompowni „Białowieska”)

Odpowiedź 1
Ciśnienie ścieków w rurociągu w miejscu włączenia proj. rurociągu tłocznego d=315 mm (z modernizowanej przepompowni przy ul. Szczawiowej) do istniejącego rurociągu d=710 mm (z pompowni „Białowieska”) wynosi 24,5mKr.

UWAGA!
Odcinek kanału deszczowego w ulicy Bandurskiego od Axentowicza do Thugutta należy wykonać w technologii bezwykopowej
