Strony internetowe 
Dotyczy:
przetargu nieograniczonego pn: "Modernizacja (poprzez  renowację) kanałów ogólnospławnych w ul. Jagiellońskiej i Rayskiego w Szczecinie - zaprojektowanie i wykonanie robót ".
               Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem jednego z oferentów  dotyczącego przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 .Czy Zamawiający posiada inspekcję telewizyjną z kanałów podlegających 

                   renowacji? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź 1.  Zamawiający  posiada inspekcję telewizyjną    kanałów  podlegających 
                         renowacji  w formie  wydruków, na naszej stronie internetowej w 

                       odpowiedziach   do   niniejszego przetargu.
Pytanie 2.  Czy przykanaliki przewidziane do renowacji od strony budynku 

                    zakończone są rewizją lub studzienką ?

Odpowiedź 2.  Wykonawca na etapie opracowania projektu musi wykonać  we własnym 

                    zakresie  inwentaryzację instalacji wewnętrznych .
Pytanie 3.   Czy we wszystkich przyłączach poddanych renowacji należy zastosować 
                   kształtki o przedłużonym kołnierzu do wnętrza  przykanalika, na długości  
                   umożliwiającej renowację co najmniej na szerokości pasa drogowego ?

Odpowiedź 3. Wszystkie przyłącza należy poddać renowacji. Szczegółowy sposób 

                   poszczególnych przykanalików zostanie ustalone na etapie  opracowania projektu.
Pytanie 4.   Jakiej średnicy są studnie podlegające renowacji?
Odpowiedź 4 Studnie podlegające renowacji są  o następujących średnicach:  S1-Ø680, 
                         S2- Ø1000, S3- Ø1000, S4-1000x1000, S5 – zejście boczne, S6-Ø680,   S7-Ø680, S8-Ø1400, 
                          S9-Ø1000, S10-Ø680, S11-Ø680, S12-1000x1000. 
                         Rzeczywiste średnice należy ustalić na etapie opracowywania projektu.
Pytanie 5    Czy ściany studni podlegają naprawie chemią budowlaną ?
Odpowiedź 5. Tak ściany studni podlegają naprawie chemią budowlaną.  Studnie które    

                      należy poddać renowacji należy ustalić we własnym zakresie na etapie 

                      opracowywania dokumentacji projektowej .
Pytanie 6       Czy włazy studni podlegających renowacji wymienić na nowe?
Odpowiedź 6 . Tak . Ilość włazów należy ustalić na etapie opracowywania projektu .

Pytanie 7   Z  uwagi na fakt, że na rysunkach załącznika nr 1,2 i 3 do PFU graficzna  

                    ilość przyłączy do budynków zaznaczonych jako do renowacji jest 

                    mniejsza  niż ilość w tabeli zakresu robót budowlanych w pkt. 1.5PFU, 

                    Oferent domniemywa ,że w zestawieniu podane są ilości przyłączy 

                   łącznie z podłączeniem do wpustów ulicznych.

                   Jeśli domniemanie Oferenta jest właściwe, prosimy o informację czy w 

                    ramach renowacji  przyłączy do wpustów ulicznych należy również 

                   uwzględnić kompleksowo wymianę istniejących wpustów ulicznych na 

                    nowe.

Odpowiedź 7. Wpusty uliczne należy poddać również renowacji ,natomiast ilość 

                     i sposób renowacji ustalony zostanie na etapie wykonywania 

                    dokumentacji projektowej.
 Zamawiający informuje ,że niniejsze postępowanie prowadzone jest  jako zaprojektowanie i wykonanie robót. 
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