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Strony internetowe 
Dotyczy:
przetargu nieograniczonego pn: "Modernizacja (poprzez  renowację) kanałów ogólnospławnych w ul. Jagiellońskiej i Rayskiego w Szczecinie - zaprojektowanie i wykonanie robót ".
               Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem jednego z oferentów  dotyczącego przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 .Na rysunku załącznika nr 2 do PFU jak i w charakterystycznych parametrach 

                  określających zakres robót budowlanych w pkt.1.5 części opisowej PFU w ul. 

                  Jagiellońskiej, odcinek kanału podlegający renowacji od studni S5 do studni S6 ma 

                   średnicę 450mm. Natomiast z wydruku przeglądu kamerą wynika ,że ten odcinek 

                  ma średnicę 400mm. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jaka jest właściwa 

                  średnica kanału w ul. Jagiellońskiej na odcinku od studni S5 do studni S6 .
Odpowiedź 1.  Kanał  na odcinku od S5 do S 6 jest o średnicy 450mm
Pytanie 2.  Na rysunku załącznika nr 2 do PFU jak i w charakterystycznych parametrach 

                  określających zakres robót budowlanych w pkt.1.5 części opisowej PFU w ul. 

                  Jagiellońskiej, odcinek kanału podlegający renowacji od studni S6 do studni S9 ma 

                   średnicę 400mm. Natomiast z wydruku przeglądu kamerą wynika ,że ten odcinek 

                  ma średnicę 500mm. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jaka jest właściwa 

                  średnica kanału w ul. Jagiellońskiej na odcinku od studni S6 do studni S9 .

Odpowiedź 2.  Kanał  na odcinku od S6 do S 9 jest o średnicy 500mm 
Pytanie 3.   Na rysunku załącznika nr 2 do PFU jak i w charakterystycznych parametrach 

                   określających zakres robót budowlanych w pkt.1.5 części opisowej PFU w ul. 

                   Jagiellońskiej na odcinku kanału podlegającego renowacji od studni S5 do studni 

                   S9 podano 18szt przykanalików do renowacji. Natomiast z wydruku kamerą 

                   wynika ,że na tym odcinku jest dodatkowo 3 szt. przykanalików. 

                   Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jaka jest właściwa liczba przykanalików do 

                   renowacji w ul. Jagiellońskiej na odcinku od studni S 5 do  studni S 9 .
Odpowiedź 3.  Na odcinku od studni S 5 do studni S 9  do renowacji jest 21 szt 

                  przykanalików. 
Pytanie 4. Czy Zamawiający przyjmie osad ściekowy z czyszczonych kanałów podlegających 

                 renowacji ? Jeśli tak to jaki koszt złożenia osadu ?

Odpowiedź 4.  Zamawiający  przyjmie osad z czyszczenia  sieci na OSK „ ZDROJE” ul. 

                   Wspólna 41/43,  Szczecin –Zdroje. 
                   Koszt złożenia osadu za kwotę 52,40 zł/ tonę   netto ( bez kosztów dowozu 
                   osadu). Transport  osadu na OSK ZDROJE należy  policzyć osobno. 
Uwaga . Przegląd kamerą ul. Jagiellońskiej jest z roku 2000, dlatego też stan techniczny przedmiotowego  kanału  po 14 latach użytkowania   uległ dalszej degradacji, dlatego też na etapie projektowania należy przewidzieć wzmocnienie kanału w miejscach skorodowania ścian kanału.
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