

Szczecin, dnia 17.04.2015 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU PN.
„Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW - Pompownia P1”  inwestycja typu ‘zaprojektuj i wybuduj’

W dniach 8-14.04.2015 roku wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ dla postępowania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW - Pompownia P1” - inwestycja typu ‘zaprojektuj i wybuduj’.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie Nr 27:
Wg wzoru Umowy §14 ust. 3: „W okresie gwarancji na przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usług serwisu, tj.: usuwania awarii w najkrótszym technicznie możliwym terminie – w czasie maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia”. Jest to drastycznie krótki okres czasu, wnosimy o przedłużenie okresu usuwania awarii do 48h.  
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Pytanie Nr 28:
Co Zamawiający przewiduje w przypadku podtopienia instalacji ? Kto będzie odpowiadał za poniesione szkody ? Prosimy o jasne określenie tego problemu w umowie.
Odpowiedź:
Wykonawca powinien zaprojektować farmę fotowoltaiczną uwzględniając warunki geologiczne i gruntowe.

Pytanie Nr 29:
Co jeśli warunki gruntowe uniemożliwią pracę ?
Odpowiedź:
Wykonawca powinien przygotować projekt uwzględniający warunki geologiczne.

Pytanie Nr 30:
Nawiązując do Opinii geotechnicznej pkt. 3.7 – pytamy: jak głęboko mają być posadowione fundamenty ? 
Odpowiedź:
Projekt przygotowany przez Wykonawcę powinien uwzględniać warunki geologiczne.

Pytanie Nr 31:
Opinia geotechniczna: czy wylewka betonowa ma być również pod rzędami kabli prowadzonych pod ziemią ?
Odpowiedź:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawny projekt.

Pytanie Nr 32:
Jaka jest powierzchnia terenu gdzie ma zostać wykonany nasyp (w celu podniesienia niwelety terenu), jak wysoki ma być ? Jaką objętość ziemi do nasypu należy wycenić ?
Odpowiedź:
Za rozwiązania konstrukcyjne odpowiada Wykonawca.

Pytanie Nr 33:
Prosimy o potwierdzenie, że można zastosować fundamenty wbijane (pod konstrukcję paneli).
Odpowiedź:
Za rozwiązania konstrukcyjne odpowiada Wykonawca.

Pytanie Nr 34:
Gdzie mają być umiejscowione inwertery ?
Odpowiedź:
Za rozwiązania konstrukcyjne odpowiada Wykonawca.

Pytanie Nr 35:
Na jaką wysokość (m n.p.m.) następuje podniesienie wód gruntowych ?
Odpowiedź:
Patrz Opinia geotechniczna stanowiąca zał. nr 6 do PFU

Pytanie Nr 36:
Jak wysoko nad ziemią mają być montowane panele fotowoltaiczne ?
Odpowiedź:
Minimalna wysokość montażu paneli jaką zakładał Zamawiający to 0,7- 0,9 m na poziomem gruntu po to, aby umożliwić czynności obsługowe i serwisowe systemu. Za rozwiązania konstrukcyjne odpowiada Wykonawca.
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