Dotyczy przetargu :

,, Budowa budynku socjalno-biurowego, garaży magazynów dla Rejonu II WGS wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zapadłej.”
W załączeniu zamieszczamy drugą część pytań od Wykonawców, które padły w trakcie przetargu. Odpowiedzi zamieszczono poniżej. 
Druga część pytań od Wykonawców   

 Dotyczy garażu Garaż G1

1. W kosztorysie przyjęto geowłókninę 982,575 m2   a w projekcie geotkaninę 999,75 m2. Jaki materiał przyjąć?

2. W kosztorysie pominięto wykonanie ścian fundamentowych, które wg. Projektu należy wykonać 30 cm powyżej terenu czyli w ilości 14,92 m3. Czy w wycenie przyjąć wykonanie ścianek fundamentowych?

3. W kosztorysie przyjęto za mało ocieplenia ścian fundamentowych. Przyjęto do poziomu terenu a według projektu powinno być 30 cm powyżej poziomu terenu tj. 65,7 m2. czy wycenić wg projektu ?

4. W aneksie konstrukcji w zestawieniu stali nr dla G1 w pozycji 2.2 przyjęto błędnie długości prętów nr 1 i 2 jest 3,6 m  a winno być odpowiednio 4,6m i  4,2 m.

5. W kosztorysie poz. 37 przyjęto 178,125 m3 podkładu z kruszywa pod posadzki co odpowiada warstwie o  gr. 60 cm. W projekcie przyjęto, że warstwa ta powinna mieć gr. 70 cm tj. od poziomu (-90 cm) do poziomu (-20cm) co daje gr. 70 cm i objętość 207,80 m3 . Jaką wielkość przyjąć w wycenie?

6. W kosztorysie przyjęto ułożenie ocieplenia dachu wełną mineralną na sucho. Wełnę twardą należy na blasze trapezowej układać na klej i łączniki mechaniczne. Czy przewidziano zmianę technologii ocieplenia dachu w stosunku do projektu?

7. W kosztorysie przyjęto 21,9 m2 obróbek blacharskich. Należało by wykonać  pas nadrynnowy 0,33x23,2=7,7 m2, wiatrownice 0,4x14x2=11,2 m2, obróbka ścianki attyki 0,5x23,2+0,55x23,2=24,36 m2, co razem daje 43,26 m2. Jakich elementów obróbek nie uwzględniać w wycenie?

8. W kosztorysie przyjęto 104,3 m2 elewacji z płytek klinkierowych a wg projektu należy wykonać 168,42 m2. Jaką powierzchnię przyjąć w ofercie?

9. Czy nad ociepleniem z styroduru gr 5 cm zastosować listwę startową cokołową ( brak w kosztorysach)?

10. W projekcie zaznaczono 5 szt.  otworów nawiewnych i 5 szt wywiewnych. W kosztorysie przyjęto montaż 10 szt. kratek wewnętrznych. Czy przyjąć również montaż 10 szt. kratek na elewacji i z jakiego materiału? Czy pomiędzy kratką wewnętrzną i zewnętrzną przyjąć wykonanie kanału z blachy?

11. W kosztorysie instalacji pominięto mieszacz powietrza zaprojektowany w aneksie. Czy uwzględnić ww. mieszacz ?

12. W kosztorysie pominięto zawór trójdrogowy z siłownikiem. Czy ująć go w wycenie?

13. Pod odwodnienie liniowe, przy klasie obciążenia D400, należy wykonać ławę betonową z betonu B25 szerokości 55 cm i wysokości 30 cm co daje objętość ławy dla garażu G1 5,63 m3. Czy przyjąć wykonanie ławy w ofercie?

14. Czy zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji ma być wykonane przez cynkowanie ogniowe tak jak zakłada to projekt główny?

15.W projekcie jak  i w kosztorysie brak informacji co do instalacji odgromowej i uziomu. Czy w ofercie ująć wykonanie ww. instalacji?
Odpowiedzi do Garażu G1:

Ad. 1. Należy przyjąć geotkaninę poliestrową w ilości zgodnej z technologią wykonania „materaca”.

Ad. 2. Przedmiar ścian fundamentowych jest uwzględniony w poz. 16 – ściany murowane z pustaków POROTHERM.

Ad. 3. Przedmiar uwzględnia docieplenie ścian fundamentowych w poz. nr 42.

Ad. 4. Należy przyjąć długości dla prętów 1 i 2 w pozycji 2.2 dla garażu G1 odpowiednio 4.6 m i 4.2 m.

Ad. 5. Zgodnie z opisem warstw w projekcie architektury i przekrojem w projekcie konstrukcji  grubość warstw podkładowych wynosi  ~62-68 cm - należy przyjąć  gr. 70 cm.

Ad. 6. Ocieplenie połaci dachu należy wykonać zgodnie z projektem i technologią zastosowanego systemu.

Ad. 7. Należy wykonać wszystkie obróbki blacharskie wynikające z projektu. 

Ad. 8. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 9. Należy przyjąć listwę startową cokołową.

Ad. 10. Kratki wentylacyjne zewnętrzne stalowe, wewnętrzne PCV. Wykonywać kanał z blachy.

Ad. 11. Należy ująć wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Ad. 12. Należy ująć wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Ad. 13. Należy wykonać wszystkie elementy wynikające z technologii i wymagań obciążenia zastosowanego systemu.

Ad. 14. Zabezpieczenie antykorozyjne – zgodnie z projektem.

Ad. 15. Instalacja odgromowa została ujęta w projekcie.

Dotyczy garażu Garaż G2

1. W kosztorysie przyjęto geowłókninę  a w projekcie geotkaninę . Jaki materiał przyjąć w ofercie?,

2. W kosztorysie pominięto wykonanie ścian fundamentowych, które wg. Projektu należy wykonać 30 cm powyżej terenu czyli w ilości 18,77 m3. Czy w wycenie przyjąć wykonanie ścianek fundamentowych?

3. W kosztorysie przyjęto za mało ocieplenia ścian fundamentowych. Przyjęto do poziomu terenu a według projektu powinno być 30 cm powyżej poziomu terenu tj. 72,65 m2. czy wycenić wg projektu ?

4. W kosztorysie przyjęto ułożenie ocieplenia dachu wełną mineralną na sucho. Wełnę twardą należy na blasze trapezowej układać na klej i łączniki mechaniczne. Czy przewidziano zmianę technologii ocieplenia dachu w stosunku do projektu?

5. W kosztorysie przyjęto 29,56 m2 obróbek blacharskich. Należało by wykonać  pas nadrynnowy 0,33x27=18,91 m2, kominy 0,65x(1,2*2+0,8*2)=2,6 m2, obróbka ogniomurów 0,5x(7,5x2+27+6,5)=24,25 m2, co razem daje 45,76 m2. Jakich elementów obróbek nie uwzględniać w wycenie?

6. W kosztorysie nie ujęto okien 1,8*0,8 2 szt w magazynie. Czy ująć je w wycenie?

7. W kosztorysach brak parapetów zewnętrznych. Czy ująć je w wycenie?

8. Brak podokienników w oknach magazynu. Czy ująć je w wycenie?

9. Brak izolacji przeciw wilgociowej pod posadzki. Czy ująć je w wycenie?

10. Pod odwodnienie liniowe, przy klasie obciążenia D400, należy wykonać ławę betonową z betonu B25 szerokości 55 cm i wysokości 30 cm co daje objętość ławy dla garażu G1 6,21 m3. Czy przyjąć wykonanie ławy w ofercie?

11. Czy zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji ma być wykonane przez cynkowanie ogniowe tak jak zakłada to projekt główny?

12. W projekcie jak  i w kosztorysie brak informacji co do instalacji odgromowej i uziomu. Czy w ofercie ująć wykonanie ww. instalacji?
Odpowiedzi do Garaż G2:

Ad. 1. Należy przyjąć geotkaninę poliestrową w ilości zgodnej z technologią wykonania „materaca”.

Ad. 2. Przedmiar ścian fundamentowych jest uwzględniony w poz. 15 – ściany murowane z pustaków POROTHERM.

Ad. 3. Docieplenie ścian fundamentowych należy wycenić wg projektu.

Ad. 4. Ocieplenie połaci dachu należy wykonać zgodnie z projektem i technologią zastosowanego systemu.

Ad. 5. Należy wykonać wszystkie obróbki blacharskie wynikające z projektu.

Ad. 6. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 7. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 8. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 9. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 10. Należy wykonać wszystkie elementy wynikające z technologii i wymagań obciążenia zastosowanego systemu.

Ad. 11. Zabezpieczenie antykorozyjne – zgodnie z projektem.

Ad. 12. Instalacja odgromowa została ujęta w projekcie.

Pytania dotyczące budynku  głównego 

1. W kosztorysie ujęto 16 szt. opraw  awaryjnych Roma  w projekcie jest 20 szt. Ile przyjąć w ofercie?

2. W kosztorysie ujęto 32 szt. opraw  awaryjnych Capri  w projekcie jest 36 szt. Ile przyjąć w ofercie?

3. W kosztorysie ujęto 3 szt. opraw  FCW  w projekcie jest 6 szt. Ile przyjąć w ofercie?

4. Pozycja 238 w kosztorysie ma obmiar 0 a winno być 177 szt. Ile przyjąć w ofercie?

5. W kosztorysie instalacji c.o. brak jest10 szt. odpowietrzników automatycznych i 21 szt. zaworów  grzejnikowych odcinających na powrocie. Czy ująć je w ofercie?

6. W kosztorysie pominięto parapety wewnętrzne. Czy ująć je w ofercie, z jakiego materiału ?

7. Brak w kosztorysie wykończenia posadzek na parterze pytką gresową w ilości 161,89 m2  i cokołów w ilości 296,5 mb. Czy ująć je w ofercie?

8. Brak w kosztorysie warstw wygładzających pod wykładziny PCV. Czy ująć je w ofercie?

9. Brak warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej na piętrze w ilości 161,17 m2 .Czy ująć je w ofercie?

10. W projekcie podano, że warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej na parterze powinny być gr. 8 cm a w kosztorysie są gr 6 cm.Jaką grubość przyjąć w ofercie?

11. Kosztorysant przy obliczaniu ilości podbudowy z betonu pod posadzki oraz izolacji  z foli przyjął do obliczeń powierzchnię użytkową pomijając powierzchnie nieużytkowe (np. pod schodami), przez to zaniżył obmiar robót koniecznych do wykonania. Chyba, że nie należy wykonywać ww. robót na tych powierzchniach. Jaką powierzchnię przyjąć w ofercie?

12. W kosztorysie w robotach murowych i tynkarskich nie uwzględniono podmurówki z 3 warstw cegieł pod strop z płyt, ścianek działowych pod schodami na parterze i 20m2 ścianek na piętrze oraz 5,7 m2 ścianki gr 10 cm na piętrze oraz zaniżono ilość tynków wewnętrznych o145,2 m2, brak tynków na ościeżach okiennych. Czy ująć je w ofercie?

13. Brak foli paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachu. Czy ująć ją w ofercie?

14. Brak obróbki blacharskiej na szczytach budynku (wiatrownic) w ilości 21,3 m2 . Czy ująć je w ofercie?

15. W kosztorysie przyjęto o 30 cm za niskie ścianki fundamentowe ( powinny wystawać 30 cm nad teren a w kosztorysie przyjęto równo z terenem). Jaką wysokośc ścianek przyjąć w ofercie?

16.  W kosztorysie przyjęto geowłókninę  a w projekcie geotkaninę . Jaki materiał przyjąć w ofercie?,

17. W projekcie przyjęto, że grunt ma być zawinięty w geotkaninę od dołu i od góry, natomiast w kosztorysie przyjęto powierzchnię geotkaniny tak jakby miała ona być ułożona pojedynczo pod nasyp( brak 360 m2 materiału). Jaką ilość przyjąć w ofercie?

18. Czy w węzłach kratownicy drewnianej nie należało by zastosować węzłówek ze sklejki. Obecne rozwiązanie uniemożliwia prawidłowe rozmieszczenie gwoździ w węźle kratownicy. 

19. Jak mają wyglądać warstwy konstrukcyjne nawierzchni i podbudowy z polbruku i asfaltu. Nawierzchni asfaltowych nie ma w kosztorysach.

20. Czy w wycenie należy ująć koszt demontażu wyposażenia istniejących budynków.Co z materiałami z rozbiórki jak stal i drewno, i z materiałami niebezpiecznymi jak świetlówki papa i skuty asfalt?

Odp. dotyczące budynku głównego:
Ad. 1. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 2. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 3. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 4  Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 5. Zawory powrotne ujęte są w poz. nr 104, odpowietrzniki - należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 6. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 7. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 8. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 9. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 10. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 11. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 12. Przedmiar ścian nośnych z pustaków POROTHERM obejmuje całą ścianę od fundamentu do spodu stropu. Ścianka pod schodami jest uwzględniona w przedmiarze. Przedmiar obejmuje wszystkie ścianki działowe. Przedmiar tynków jest właściwy, Zgodnie z zasadami przedmiarowania nie potrącono powierzchni otworów okiennych o pow.do 3,0 mm2 jeżeli ich ościeża są tynkowane.

Ad. 13. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 14. Należy wykonać wszystkie obróbki blacharskie wynikające z projektu .

Ad. 15. Przedmiar ścian nośnych z pustaków POROTHERM obejmuje całą ścianę od fundamentu do spodu stropu.

Ad. 16. Należy przyjąć geotkaninę poliestrową. Przedmiar jest właściwy  i  obejmuje 

zawinięcie gruntu od spodu i i od góry.
Ad. 17. Należy przyjąć powierzchnię geotkaniny z zawinięciem.

Ad. 18. Elementem nośnym dachu jest deskownica. Isnieje możliwość połączenia elementów drewnianych bez węzłówek ze sklejki.

Ad. 19. Należy przyjąć warstwy podbudowy wyszczególnione w projekcie drogowym.

Ad. 20. Należy ująć koszt demontażu wyposażenia istniejących budynków. Materiały z rozbiórki należy wywieźć i poddać utylizacji. Obowiązkiem wykonawcy jest utylizowanie materiałów powstałych z rozbiórki obiektów. Wykonawca musi podpisać umowę z firmami utylizującymi odpady. Decyzję o tym czy odpady będą składowane czy wywożone na bieżąco należy do wykonawcy.

 Pytania z dnia  17.02.2009R.

1. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 1 / nie uwzględniono rozkopu / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

2. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 10 / ław 1.4 jest ok. 16,80 m / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

3. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 13 / uwagi pkt 2 / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

4. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 73 / nie uwzględniono posadzek parteru / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

5. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 74 / nie uwzględniono posadzek parteru / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

6. Garaż samochodów specjalnych – zaniżony obmiar w poz 37 / do poziomu [-0,90] podsypka powinna mieć grubość 0,70 m / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

7. Garaż samochodów specjalnych – zaniżony obmiar w poz 49 / po zmianach wprowadzonych w aneksie obmiar licowania elewacji płytkami łącznie z ościeżami wynosi 165,57 m2  / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

8. Zaniżony obmiar  zasypania części podziemnej starej pompowni [poz 7 i 8]

          Z przekroju widać , że poziom posadzki / płyty dennej wynosi [-3,76 m] , a w   

           przybudówce /przekrój  B-B / [-3,0 m ].

           Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
      9.  W przedmiarach brak rozbiórki istniejącego ogrodzenia. Czy należy te elementy ująć w     ofercie ?

     10. W przedmiarach brak nakładów na wykonanie zaślepienia i zabetonowania kanału kanalizacji sanitarnej. Czy należy te elementy ująć w ofercie ?

    11. W przedmiarach brak nakładów na wykonanie osłony śmietnikowej i 

            zasobników na piasek . Czy należy te elementy ująć w ofercie ?

13. Bud soc. – biurowy – brak nakładów na wykonanie wyprowadzenia ponad dach        przewodów wentylacji grawitacyjnej ,  podstaw dachowych pod wentylatory ,  i obróbek blacharskich ww elementów. Czy należy te elementy ująć w ofercie ?
Odpowiedzi do pytań z dnia 17.02.2009

Ad. 1. Przedmiar obejmuje wykop o ścianach pionowych. 

Ad. 2. Ławy poz. 1,4 należy wykonać zgodnie z rys rzutu fundamentów tj ~ok. 14 m.

Ad. 3. Ilość zbrojenia ław należy zwiększyć o ok. 150 kg.

Ad. 4. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 5. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 6. Zgodnie z opisem warstw w projekcie architektury  i przekrojem w projekcie konstrukcji  grubość warstw podkładowych wynosi  ~62-68  cm  - należy przyjąć  gr. 70 cm.

Ad. 7. Należy przyjąć ilość wynikającą z rysunków.

Ad. 9. Zgodnie z projektem rozbiórek prace należy prowadzić do poziomu -1.80 (od ±0.00=3.15 mnpm). Grunt niespoist zasypu zagęścić warstwami do Id=0.96 co jest opisane w PT Konstrukcji. Elementy żelbetowe poniżej poziomu -1.80 pozostają w gruncie. Istniejące pomieszczenia piwniczne poniżej poziomu -1.80 zasypać i grunt dogęścić. Kubatura pomieszczeń do zasypania ok. 1000 m3.

Ad. 10. Tak, należy ująć w ofercie.

Ad. 11. Tak, należy ująć w ofercie.

Ad. 12. Tak, należy ująć w ofercie.

Zasobniki i śmietnik wykonać z cegły pełnej klinkierowej (beżowej) na ławie szerokości 60 cm i wysokości 25 cm z betonu B20, posadowionej 50 cm poniżej poziomu terenu (spód ławy), zbrojonej prętami żebrowanymi 4 Ø 12 BSt500, strzemiona Ø 6 A0 co 25 cm, na chudym betonie gr. 10 cm. Cegły na zaprawie cementowej Rz=5 MPa. Ściana zasobników i osłony śmietnikowej o wysokości 100 cm od poziomu posadzki. Posadzka pomiędzy ścianami jako wylewka betonowa gr. 15 cm B15 zbrojona siatką osiowo Ø 6 o oczkach 15x15.

Ad. 13. Przedmiar obejmuje montaż wentylatorów wraz z podstawami. Pozostałe elementy wycenić zgodnie z częścią rysunkową.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 11 ppkt 2 Rozdziału III SIWZ , podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w projekcie  budowlano-wykonawczym oraz zmiany określone w  zał. nr 1 do SIWZ. Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia.
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