PYTANIA I ODPOWIEDZI
oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
                                                                                                         Szczecin dnia 05.11.2015 r.
Dotyczy: zapytań do przetargu nieograniczonego pn:

 ,,Budowa budynku magazynowo-garażowego oraz rozbudowa istniejącego budynku garażowego wraz z zewnętrzną instalacją deszczową, wodociągową i energetyczną na działce nr 4/20, obręb 3014 przy ul. 1 Maja w Szczecinie”.
Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

W opisie PB Budynek magazynowo-garażowy … Posadzka garaży epoksydowo-kwarcowa grubości 1 mm. W rozmowie z firmami wykonującymi takie zlecenia dostaliśmy informacje, iż taka grubość jest niedopuszczalna i nikt nie da na nią gwarancji. Nie w przypadku garaży. Minimalna grubość 3 mm czy w związku z tym należy przyjąć grubość 3 mm co zwiększy koszty Inwestycji?
Odpowiedź 1

Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie załącznika nr 10 – dokumentacja techniczna, dotyczącego załączonych projektów , zmieniając dla budynku magazynowo-garażowego dla branży architektury, projekt budowlany z lutego 2010 r. na projekt budowlany-korekta/zamienny z lipca 2015 r. 

Zgodnie z opisem technicznym oraz załączonymi rysunkami dla pomieszczeń garażowo- technicznych o wysokim stopniu obciążenia, narażonych na czynniki zewnętrzne należy zastosować wielowarstwową, grubopowłokową posadzkę żywiczną o wysokich parametrach dotyczących ścieralności, odporną na smary, oleje i benzynę oraz promieniowanie słoneczne, składającą się z warstwy podkładowej (gruntującej) zasypanej piaskiem kwarcowym, warstwy konstrukcyjnej (zasadniczej) zmieszanej z piaskiem kwarcowym i warstwy wykończeniowej (zamykającej), o łącznej grubości około 3 mm.
Pytanie 2

Stropodach niewentylowany -  wełna mineralna Dachrock 20 cm – jaki powinien być współczynnik przenikania ciepła? 

Odpowiedź 2
Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie załącznika nr 10 – dokumentacja techniczna, dotyczącego załączonych projektów , zmieniając dla budynku magazynowo-garażowego dla branży architektury, projekt budowlany z lutego 2010 r. na projekt budowlany-korekta/zamienny z lipca 2015 r. 

Zgodnie z opisem technicznym oraz załączonymi rysunkami pokrycie stropodachu stanowi wełna mineralna wierzchniego krycia, twarda grubości 15 cm oraz wełna mineralna wierzchniego krycia, twarda, spadkowa. 

Współczynnik przenikania ciepła dla twardej wełny dachowej grubości 15 cm jak i dla wełny spadkowej wynosi U=0,26 (W/m2K). 
Współczynnik przewodzenia ciepła dla twardej wełny dachowej wynosi Lambda=0,04 (W/mK).
Pytanie 3

Czy poz. 30 Branża budowlana – Rozbudowa istniejącego budynku garażowego – Naprawienie szczelin pęknięć ścian poprzez wciśnięcie środka klejącego – odnosi się do Ekspertyza techniczna istniejącego budynku garażowego czy może ta ekspertyza nie jest w ogóle ujęta w przedmiarze i należy dodać ją do wyceny
Odpowiedź 3

Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie załącznika nr 10 – dokumentacja techniczna, dotyczącego załączonych projektów , zmieniając dla rozbudowy istniejącego budynku garażowego dla branży architektury, projekt budowlany z lutego 2010 r. na projekt budowlany-korekta/zamienny z lipca 2015 r. 

Zamawiający w opisie technicznym podał  rodzaj prac naprawczych dla istniejącego budynku garażowego. Zdjęcia załączone do ekspertyz technicznych istniejącego budynku garażowego pokazują zakres spękań i zarysowań. 

W ofercie należy uwzględnić koszty naprawy spękań i zarysowań.

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.

