

Dotyczy  postępowania przetargowego pn. :
,,  Remont budynku pompowni P-3 położonego na terenie ZPW Pomorzany .”
Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie  informuje, że w dniu 02.03.2016r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści :
,, Prosimy o podanie wymiarów i rodzaju grzejników stalowych do montażu – 10 szt.”
W odpowiedzi Zamawiający informuje :
Należy przyjąć grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym w kolorze szarym        o mocy :
1.    Na  klatce  schodowej 1 grzejnik  
   moc grzejnika płytowego - 1838W – wielkość grzejnika  600/1800
2.    pom. magazynowe na I piętrze 
   4szt.  moc grzejnika płytowego - 1444W – wielkość grzejnika  600/1400
3.    warsztat parter (13 żeberek)
   1szt. moc grzejnika płytowego - 1707W – wielkość grzejnika  600/1800
4.     pom. magazynowe i składowe parter
    1szt.  moc grzejnika płytowego - 919W – wielkość grzejnika  600/920
    2szt. moc grzejnika płytowego - 1050W – wielkość grzejnika  600/1120
    1szt.  moc grzejnika płytowego - 1182W – wielkość grzejnika  600/1200;

W pomieszczeniu pompowni grzejniki typu  Faviera   szt.  6 należy zdemontować , wyczyścić poprzez piaskowanie, pomalować  i ponownie zamontować.
Niniejsze stanowi wyjaśnienie do załącznika Nr 1 do SIWZ.

