                                                        WG   ROZDZIELNIKA                                    
dotyczy: zapytanie do zamówienia sektorowego pn. : „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Struga wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ul. Kurzej, Zajęczej, Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej w Szczecinie.”     

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o w Szczecinie w związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącego przedmiotowego przetargu wyjaśnia: 

Pytanie nr 1

W rozdziale III, pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający powołuje się na projekt techniczny tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Jednak wspomniana dokumentacja nie została udostępniona na stronie Zamawiającego. 

Prosimy o zamieszczenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na stronie Zamawiającego?

Odpowiedź nr 1 

Projekt organizacji ruchu posiadamy w wersji papierowej, nie ma  możliwości zamieszczenia  na naszej stronie . Dokumentacja cała łącznie z organizacją ruchu jest do wglądu w  naszej siedzibie przy ul. Golisza 10  pokój 317 w godz. 7 do 15 

Pytanie nr 2

Projekt dotyczący przebudowy sieci wodociągowej w ul. Struga przewiduje demontaż istniejących zasuw i hydrantów. Prosimy podać w których pozycjach przedmiaru należy uwzględnić roboty demontażowe uzbrojenia. 

Odpowiedź nr 2 

Wykonawca sam ustala pozycję w której uwzględni przedmiotowe roboty .

Pytanie nr 3

Prosimy wskazać w których pozycjach przedmiaru należy wycenić wywóz złomu z terenu budowy, gdyż w załączonym przedmiarze nie są uwzględnione w/w roboty.

Odpowiedź nr 3 

Wykonawca sam ustala pozycję w której uwzględnia wywóz złomu z terenu budowy oraz ilość kilometrów dostarczenia do Rej. III WSW mieszczącego się przy ul. Wspólnej  w Szczecinie.

Pytanie nr 4

Czy w wycenie należy uwzględnić koszt wbudowania wodociągu w pasie drogowym?

Odpowiedź nr 4

Nie . Opłaty te ponosi Zamawiający. 

Wykonawca ponosi opłaty z  tytułu zajęcia terenu na czas budowy . 

Pytanie nr 5

W rozdziale II, pkt 11 „Sposób obliczenia ceny oferty”, ppkt 4 Zamawiający wspomina o doliczeniu do ceny kosztów związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem płyt drogowych. Ponieważ w przedmiarze sieci wodociągowej w ul. Kurzej i Zajęczej nie ma pozycji dotyczącej tego zakresu pytamy:

a) Jakiego typu  płyty drogowe Zamawiający ma na myśli?

b) Jaka jest powierzchnia wspomnianych 45 szt. płyt drogowych?

c) Czy dodatkowo należy doliczyć wykonanie koryta, podsypki piaskowej i ułożenia 45 szt. płyt drogowych? Jeśli tak to w jakiej pozycji kosztorysowej należy ten koszt uwzględnić?

Odpowiedź nr 5

a) Płyty betonowe o wymiarach 300x150  ( zdjęcie załączone na stronie internetowej do  SIWZ) 

b) Montaż i odtworzenie przedmiotowych płyt drogowych winna się odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami . Pozycję kosztorysową Wykonawca ustala sam .

c) Przedmiotowe płyty Zamawiający otrzyma z depozytu ZDiTMu z ul. Narzędziowej 

Pytanie nr 6

W rozdziale II, pkt 11 „Sposób obliczenia ceny oferty” podano, że przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Czy to oznacza, że Wykonawca może dokonać zmian w przedmiarze kosztorysu ofertowego w zakresie przedmiarowych ilości i podstaw wyceny?

Odpowiedź nr 6 

Tak . Wykonawca może dokonać zmian w kosztorysie ofertowym  zgodnie ze stanem faktycznym  i wizją lokalną .

Pytanie nr 7

W wyniku wizji lokalnej Wykonawca stwierdził, że:

a) rozbiórki i odtworzenia chodników z płyt betonowych 50x50cm jest 579,0m2, natomiast wg przedmiaru 360,7m2 którą wielkość należy przyjąć do wyceny?

b) rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z polbruku jest 385,0m2, natomiast wg przedmiaru 236,6m2, którą wielkość przyjąć do wyceny?

c) rozbiórek i odtworzeń nawierzchni z płyt YOMB jest 28,0m2, natomiast wg przedmiaru jest 4,8m2, którą wartość przyjąć do wyceny?

d) rozbiórek i odtworzeń krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem jest 107,0m, natomiast w przedmiarze brak tej pozycji. Czy należy doliczyć te prace i w jakiej pozycji?

e) rozbiórki i odtworzenia obrzeży betonowych chodnikowych jest 268,0m, natomiast w przedmiarze brak tej pozycji. Czy należy doliczyć te prace i w jakiej pozycji?

f) ponad to w przedmiarze brak jest pozycji wyprofilowania trenu i podsypki piaskowej pod chodniki, polbruki, YOMB oraz korytowania pod obrzeża i krawężniki. Czy ten zakres należy wycenić, jeśli tak to w jakiej pozycji ująć te prace?

Odpowiedź nr 7 

Wykonawca  przyjmuje wielkości zgodnie z wizją lokalna terenu . 

Zgodnie  z SIWZ Wykonawca uwzględnia wszystkie warunki wpływające na ostateczną cenę oferty. 

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu z PE śr. 180 mm w ul. Struga inną metodą niż jest założona w projekcie budowlano-wykonawczym oraz rezygnacji z ułożenia rur ochronnych przeciskowych z PE śr. 315 mm ?

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający  nie  dopuszcza wykonania wodociągu PE dn 180 inną metodą  niż zaproponowany w projekcie  budowlano –wykonawczym . 

                                                                                                Z poważaniem 

