Pytanie:

1. Jakich rur zostaną wykonane przyłącza S 12 – Sp 9 i S 14 – Sp 12

    Na profilach i planie syt. – wys. są rury PCV fi 200,  z opisu tech. (pkt 2.2.1) i przedmiaru wynika, że z rur kamionkowych fi 200.

Odpowiedź:                                                                                                    

Przyłącza S 12 – Sp 9 i S 14 – Sp 12 wykonać z rur kamionkowych fi 200

Pytanie :

2. W związku z uzgodnieniem zbliżenia do drzewa w ul. Gradowej wydanym przez WGKiOŚ UM Szczecin, prosimy o określenie metody ułożenia kanału w tej ulicy: wg projektu w wykopie otwartym, wg uzgodnienia metodą przewierty sterowanego. Jeżeli tą drugą metodą to prosimy o podanie parametrów zastosowanej rury(materiał, średnica, itp.).      

Odpowiedź:

               W miejscu zbliżenia do drzewa rurociąg układać metodą przecisku w stalowej rurze osłonowej. Średnicę rury osłonowej należy dostosować do średnicy rury przewodowej.

