Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku przesłanym zapytaniem dotyczącym przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie nr 1:

W części roboty ziemne (poz. 7) wg Zamawiającego należy wykonać podsypkę i obsypkę gr. 20cm w ilości 269,76m3. Prosimy o sprecyzowanie czy  przez obsypkę należy rozumieć obsypanie rury do wierzchu, czy jest to gr. 5 cm ponad wierzch rury, gdyż z projektu budowlano-wykonawczego (załącznik nr 1) pkt. 8 WYKONANIE podsypka powinna mieć gr. 15cm. Wg nas jest to błąd, gdyż dodatkowo w Projekcie widnieje zapis iż,  zasypanie wykopów powinno odbywać się dwuetapowo. Najpierw należy wykonać warstwę ochronną z piasku drobnego o wys. 30cm ponad wierzch przewodu, a następnie gruntem rodzimym  zasypać powyżej warstwy ochronnej. Wymóg ten nie jest ujęty w przedmiarze robót, a dowóz podsypki obejmuje tylko ilości ujęte w poz. 7 i 8 (podsypka pod kanał + podsypka gr.15cm pod studnie)

     

 Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z pkt 11 ppkt 2 Rozdziału III SIWZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w projekcie    budowlano-wykonawczym. 

      Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako 

      element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia.

