
Szczecin, 21.02.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 27.
1. Obiekt 606C – Osadnik Wtórny

Prosimy o udostępnienie zestawienia stali profilowe k/o dla podpór rurociągów DN 100 i DN 800.

2. Obiekt 700 – Stacja zrzutu osadu z czyszczenia kanalizacji

Czy na pokrycie dachu można zastosować blachę trapezową T55 o gr. 0,7 mm ? 

3. Obiekt 702 – Komora przelewowa

Prosimy o udostępnienie zestawienia stali profilowe k/o dla podpór rurociągów DN 400.

4. Obiekt 699 – Pompownia przewałowa

Prosimy o udostępnienie zestawienia stali profilowe k/o dla podpór rurociągów technologicznych.

Odpowiedź 27.

1. Odp. Podpory stanowią systemowe rozwiązania producenta podpór lub winny być wykonane warsztatowo przez Wykonawcę. 

2. Należy zastosować blachę trapezową o profilu jak w projekcie.

3. Podpory stanowią systemowe rozwiązania producenta podpór lub winny być wykonane warsztatowo przez Wykonawcę. 

4. Podpory stanowią systemowe rozwiązania producenta podpór lub winny być wykonane warsztatowo przez Wykonawcę. 
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