
Szczecin, 01.03.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 41.
Prosimy o wytyczne dotyczące doboru wózka transportowego dla obiektu nr 700:

- czy wózek powinien posiadać dopuszczenie do ruchu drogowego i homologację,

- przewidywalna ładowność wózka,

- sposób mocowania kontenera na wózku,

- rodzaj kół rodzaj pojazdu transportującego wózek.

Odpowiedź 41.
Do odprowadzenia zanieczyszczeń o średnicy powyżej 10mm z płuczki bębnowej i pulpy piaskowej z separatora-płuczki piasku należy przewidzieć samowyładowcze przyczepy rolnicze – 2szt.

Wymagania dla przyczep:

- skrzynia ładunkowa powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej odpowiedniej do transportowanego ładunku, 

- podwozie powinno być ocynkowane ogniowo,

- przyczepa powinna być samowyładowcza (tzw. przyczepa-wywrotka) – z hydrauliczną instalacją do jej podnoszenia,   

- przyczepy powinny posiadać dopuszczenie do ruchu drogowego i homologację,

- ładowność skrzyni ładunkowej 7m3,

- nośność przyczepy 5000kg,

- koła przyczepy powinny być odpowiednie do zakładanej ładowności i przystosowane do normalnego ruchu drogowego w Polsce, 

- pojazdem transportującym jest ciągnik rolniczy (w posiadaniu Zamawiającego).
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