
Szczecin, 01.03.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 45.
1. Czy warunki gruntowo-wodne wymagają zastosowania poziomej przegrody przeciwfiltracyjnej pod osadnikiem wtórnym metodą jet groutingu, niezależnie od technologii wykonania osadnika ?

2. Czy Zamawiający wymaga aby objętość przegrody przeciwfiltracyjnej była nie mniejsza niż oszacowana w przedmiarze „12 Szczecin Zdroje – roboty przygotowawcze i tymczasowe. 2 D.1 ST-01.02 = 2150 m3”.
Odpowiedź 45.
1. Tak, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Zakłada się, że wykopu nie będzie można odwodnić metodami tradycyjnymi. 

2. Przyjęta objętość jest wartością szacowaną, rzeczywistą wielkość winna być zaprojektowana przez specjalistyczną firmę zajmującą się wykonywaniem tego typu robót.

Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.
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