
Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UMOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
pn.:
„ROBOTY BITUMICZNE PO ROBOTACH AWARYJNYCH

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA”
1. Przedmiot zamówienia
Wykonanie robót bitumicznych po robotach awaryjnych wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Szczecina.
2. Zakres zamówienia 
1) Remont nawierzchni o powierzchni 1 m2 masami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi na gorąco o grubości 6 cm, z uwzględnieniem:

a) zagęszczenia mechanicznego,

b) powleczenia emulsją kationową krawędzi i dna ubytku,
c) zabezpieczenia spoiny emulsją kationową i miałem kamiennym, 
d) zapewnienia i utrzymania w dobrym stanie tymczasowej nawierzchni z tłucznia, w przypadku braku możliwości uzyskania masy na gorąco (np. w czasie świąt, godzin nocnych, awarii urządzeń lub przestojów wytwórni mas bitumicznych) podlegające późniejszej wymianie w możliwie najkrótszym czasie na masą asfaltowo-betonową; zagęszczony tłuczeń o frakcji 0-31,5.
2) Dodatek za każdy 1 cm powyżej grubości 6 cm wykonania remontu nawierzchni jak w ppkt 1.

3) Cięcie piłą do cięcia asfaltu 1 mb krawędzi nawierzchni bitumicznych o grubości 
6 cm.

4) Dodatek za każdy 1 cm powyżej grubości 6 cm cięcia piłą do cięcia asfaltu 1 mb krawędzi nawierzchni bitumicznych,
5) Wykonanie frezowania 1 m2 nawierzchni bitumicznej.

3. Podstawa prawno-techniczna wykonania zamówienia

1) Obowiązujące przepisy prawa budowlanego, normy, warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót.
2) Wytyczne Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. miasta Szczecina.
3) Parametry techniczne betonu asfaltowego muszą odpowiadać wymogom zawartym
w PN–S–96025–2000 – „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”.
4. Szczegółowy zakres robót

1) Wykonawca powinien posiadać zastawy i znaki drogowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania w drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z póz. zm.) oraz dysponować sprzętem specjalistycznym, takim jak:
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Wymagana ilość minimalna

[szt.]

	1
	Samochód z termosem do transportu masy asfaltowej 
z wytwórni mas bitumicznych
	2

	2
	Walec ścieżkowy
	1

	3
	Piła do cięcia asfaltu
	2

	4
	Młot pneumatyczny lub olejowy z agregatami 
do kucia asfaltu
	2

	5
	Zagęszczarka płytowa
	2

	6
	Frezarka do nawierzchni bitumicznych
	1


2) Wykonawca powinien wykazać gotowość w trybie awaryjnym przez cały rok.
3) Termin rękojmi obejmuje okres min. 2 lata od daty odbioru końcowego.
4) Po stronie Zamawiającego leży:

a) uzyskanie decyzji i poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego koniecznego do przeprowadzenia robót,
b) wywóz gruzu po remoncie nawierzchni.
5. Warunki dodatkowe realizacji zamówienia
1) Określa się dyspozycyjność Wykonawcy, tj. czas wykonania robót od momentu przyjęcia zgłoszenia do czasu podjęcia robót:

a) w dni robocze – 2 godziny

b) w dni wolne i/lub świąteczne – 4 godziny

2) Wykonawca określi sposoby łączności, podając imię i nazwisko pracownika(ów),
nr telefonu(ów), nr faksu(ów):

a) w dni robocze w godzinach 700 ( 1500,

b) w dni robocze po godzinie 1500 oraz w dni wolne i/lub świąteczne.

6. Warunki finansowania
1) Warunki finansowania wymieniono we wzorze umowy, stanowiącym za łącznik nr 3 do SIWZ.
2) Nie przewiduje się zaliczek.
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