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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37, działka nr 8/3 z obrębu 3207 w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 4
1. Prosimy o podanie koloru stolarki dla załącznika nr 8 – zestawienie okien i drzwi (magazyn główny). W opisie jest tylko informacja, że drzwi i brama zewnętrzna hali w kolorze RAL 7001. A jaki ma być kolor okien i bram oraz drzwi stalowych wewnętrznych?

2. Brak jest w przedmiarze wykładziny PCV i jej montażu. W pozycjach 124 i 125 ujęto tylko zgrzewanie wykładzin i listwy przyścienne.

3. Prosimy o wyjaśnienie hasła posadzka epoksydowa dla pomieszczeń: hala magazynowa i część pomieszczeń magazynowych. W opisie dokumentacji jest zapis, że należy wykonać jako trójwarstwową poliuretanową, epoksydowo-kwarcową o grubości 3 mm. Czy ma być to posadzka poliuretanowa czy epoksydowa? Jeżeli epoksydowa to czy mają być piaski kwarcowe czy żywica w kolorze? Jaka ma być grubość dylatacji?

Odpowiedź 4
1. Dotyczy Magazynu Głównego:

- okna PCV i drzwi aluminiowe zewnętrzne w części socjalno-biurowej w kolorze RAL 7001
- drzwi aluminiowe wewnętrzne  oraz bramy wewnętrzne w ścianie oddzielającej część magazynową od części socjalno-biurowej (w osi 6) w kolorze RAL 7001
2. W ofercie należy uwzględnić koszt dostarczenia i montażu wykładziny PCV

Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

3. Dla Magazynu Głównego oraz Magazynu Pomocniczego Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzek żywicznych zarówno w technologii żywicy poliuretanowej jak i żywicy epoksydowo-kwarcowej. 

Grubość powłoki żywicznej ma wynosić minimum 3 mm i powinna składać się z warstwy gruntującej, warstwy podstawowej (konstrukcyjnej) i warstwy zamykającej. Materiałem wypełniającym jest piasek kwarcowy.
Najważniejsze właściwości posadzki żywicznej:

- podwyższona antypoślizgowość R=10-12

- podwyższona odporność na ścieranie AR 2,0-2,5
- duża wytrzymałość na ściskanie ˃40N/mm2

- wysoka odporność chemiczna (benzyna i oleje) oraz odporność na promieniowanie słoneczne 
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