
Szczecin, 07.06.2017 r.
Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37, działka nr 8/3 z obrębu 3207 w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 6
1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji Magazyn Główny – dokumentacja geotechniczna o dokumentację obciążenia pali. Wyżej wymienione dokumentacje są niezbędne do sporządzenia prawidłowej kalkulacji palowania.

Odpowiedź 6
1. W Magazynie Głównym zaprojektowano posadowienie obiektu na płycie żelbetowej opartej na siatce pali żelbetowych w rozstawie zgodnie z rys. nr 1 branży konstrukcyjnej projektu budowlano-wykonawczego przyjmując, następującą nośność pali:

- pale zewnętrzne w osiach Nr 1, 8, A1, D1 o nośności ≥ 1470 kN
- pale wewnętrzne o nośności ≥ 2450 kN
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