
Szczecin, 13.06.2017 r.
Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37, działka nr 8/3 z obrębu 3207 w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 8
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę technologii wykonania pali dużych średnic z pali wierconych w rurze osłonowej na pale prefabrykowane?

2. Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 Ochrona p. pożarowa opisu technicznego Magazynu Głównego ściany główne i nośne obiektu powinny posiadać klasę odporności ogniowej REI30. Projekt architektoniczny i konstrukcyjny nie zawiera szczegółowych wytycznych dotyczących zabezpieczenia p. pożarowego konstrukcji stalowej obiektu dodatkowo w Specyfikacji technicznej dotyczącej konstrukcji stalowej również nie opisano przedmiotowego zabezpieczenia p. pożarowego. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i sposób wykonania zabezpieczenia p. pożarowego konstrukcji stalowej Magazynu Głównego do wymaganej klasy odporności ogniowej.

Odpowiedź 8
1. Pale żelbetowe należy wykonać w technologii zgodnie z projektem.
2. Zabezpieczenie p. pożarowe konstrukcji stalowej Magazynu Głównego należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, co oznacza, że Zamawiający oczekuje wykonania niezbędnych zabezpieczeń p. pożarowych elementów konstrukcji budynku celem uzyskania wymaganych w projekcie klas odporności ogniowej. 
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