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PROCEDURA MONTAŻU ZESTAWU POMIAROWEGO
w ramach inwestycji pt.: Monitoring sieci wodociągowej Prawobrzeża Szczecina"


1. Wykonawca przed rozpoczęciem montażu na poszczególnych strefach zgłasza się do Zamawiającego celem otrzymania druków Zlecenia montażu na poszczególnych punktach sieci w danej strefie. Zlecenia będą przekazywane sukcesywnie z podziałem na poszczególne ulice w danej strefie.
 0.1  W Zleceniu zawarte zostaną dane osobowe klienta z którym zawarta jest przez ZWiK Szczecin umowa na dostawę wody,  między innymi:
-	adres posesji / nieruchomości,
-	nazwa firmy płatnika,
-	telefon kontaktowy / adres do kontaktu z klientem.

 0.2  Z uwagi na pkt 1.1 przed przekazaniem Zleceń konieczne jest podpisanie Umowy
o poufności danych osobowych z Wykonawcą i Podwykonawcą. Wzór umowy
w Załączniku nr 4 do Umowy.

 1  Po otrzymaniu zleceń na daną strefę Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym rzeczywistą ilość 
i średnice zestawów pomiarowych.

 2  Wykonawca własnym sumptem i staraniem umawia się z określonymi
w Zleceniach płatnikami Zamawiającego na demontaż dotychczasowego wodomierza
i montaż zestawu pomiarowego dla potrzeb prowadzonej inwestycji.

 3  Zestawy pomiarowe z liczydłem IP68 montowane będą w studniach.

 4  Po wykonanym montażu Wykonawca:
 4.1  sprawdza poprawność działania Zestawu pomiarowego,
 4.2  plombuje śrubunek w zakresie średnic od DN15 do DN40 (Wykonawca dostaje plomby od Zamawiającego),
 4.3  przepisuje numer inwentarzowy ze zlecenia na korpus zestawu pomiarowego, w widocznym miejscu markerem koloru czarnego, odpornego na wodę oraz warunki atmosferyczne,
 4.4  wykonuje dwa zdjęcia cyfrowe w jakości min 5 mln pixeli,
 4.4.1  jedno obejmujące cały zestaw pomiarowy uwidaczniając poprawność montażu wraz z adresem posesji wypisanym na kartce,
 4.4.2  drugie zdjęcie liczydła z numerem i stanem urządzenia mierzącego.
 4.5  na druku Zlecenia po montażu urządzenia pomiarowego Wykonawca nakleja pasek 
z kodem kreskowym opisującym numer urządzenia pomiarowego i nadajnika

 5  Wykonawca wypełnia druk Zlecenia, uzyskuje podpis Klienta potwierdzający wykonanie montażu oraz stany liczydła urządzenia zdemontowanego i zamontowanego. Wypełniony druk Zlecenia wraz z zdemontowanym wodomierzem Wykonawca niezwłocznie lecz nie później niż do końca kolejnego po montażu dnia roboczego dostarcza do Zamawiającego.

 6  Wszystkie prawidłowo wypełnione druki Zlecenia oraz dokumentacja fotograficzna montażu powinny trafić do Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych przed terminem zakończenia montażu danej strefy określonej w Harmonogramie wykonania stref.

 7  Przekazane Zlecenia będą na bieżąco ewidencjonowane przez pracowników Zamawiającego 
w systemie informatycznym KOM-NET .

 8  Osoba odpowiedzialna za przekazywanie i odbiór wypełnionych druków Zlecenia montażu wskazana zostanie Wykonawcy przez Kierownika Działu Gospodarki Wodomierzowej Zamawiającego.


 9  W każdym przypadku stwierdzenia i potwierdzonego złego stanu przyłącza wodociągowego czyli korozji wskazującej możliwość wystąpienia rozszczelnienia, nie zamykającego zaworu przed wodomierzem, nie zamykającej zasuwy domowej Wykonawca powiadamia placówkę techniczną Zamawiającego tj. Rejon 3 Sieci Wodociągowej  tel. 91 48-11-441 ul. Wspólna 43 lub Pogotowie Wod.-Kan. Zamawiającego tel. 994 lub 91 442-63-37.

 10  W przypadku notorycznego braku dostępu do klienta i udokumentowania prób dostania się do niego Wykonawca ma prawo skontaktować się z Zamawiającym z prośbą o pomoc w dostępie. Zamawiający zakłada, iż sporadycznie mogą wystąpić takie przypadki, co opóźni oddanie danej strefy. Natomiast brak zamontowania urządzenia pomiarowego skutkować będzie nie zapłaceniem za zamontowanie wraz 
z brakiem ponoszenia kosztów za przesył danych z niezamontowanego urządzenia.

 11  W przypadku braku dostępu do pomieszczeń gdzie powinien być zamontowany zestaw pomiarowy należy przygotować zawiadomienia z numerem kontaktowym Wykonawcy i pozostawiać je u klienta w celu zgłoszenia się. Jeśli klient nadal nie będzie się zgłaszał należy powiadomić o tym Zamawiającego.

 12  Każdy fakt braku możliwości zamontowania zestawu pomiarowego będzie musiał być potwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający będzie te przypadki rozpatrywał indywidualnie.

 13  Zamawiający dopuszcza 5% niezrealizowanych montaży w danej strefie, z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, z obowiązkiem późniejszego montażu zestawów do dnia odbioru końcowego.





	
image1.jpeg
Fundusze H Uni ;
ze nia Europejska
Europejskie % ZWIK Fundusz Spéjnosci -

Infrastruktura i Srodowisko Szczecin




