Szczecin, dnia 19.09.2017 r.

**Dotyczy : Postępowania przetargowego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na**

 **oś. Płonia w Szczecinie – Etap I”**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w związku

z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur przeciskowych co najmniej jednostronnie glazurowanych rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „Rury o kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania” o parametrach technicznych takich jakie zakłada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych Aprobatą Techniczną IBDiM spełniających jednocześnie wymogi i specyfikę zamówienia?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że na powyższym zadaniu sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kamionkowych do przecisków, zgodnych z normą PN-EN 295-7.

W trakcie wykonywania prac Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur wyprodukowanych wg ww. normy.

Opis rozwiązań projektowych ujęto w pkt. 6 dokumentacji pt. „KS Płonia Opis i załączniki”.