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Szczecin, dnia 19.09.2017 r.


Dotyczy :   Postępowania przetargowego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na 
       oś. Płonia w Szczecinie – Etap I”

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr  1
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur przeciskowych co najmniej jednostronnie glazurowanych rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „Rury o kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania” o parametrach technicznych takich jakie zakłada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych Aprobatą Techniczną IBDiM spełniających jednocześnie wymogi            i specyfikę zamówienia?
Odpowiedź nr  1
Zamawiający informuje, że na powyższym zadaniu sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kamionkowych do przecisków, zgodnych z normą  PN-EN 295-7. 
W trakcie wykonywania prac Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur wyprodukowanych wg ww. normy.
Opis rozwiązań projektowych ujęto w pkt. 6 dokumentacji pt. „KS Płonia Opis i załączniki”.
