
Nr sprawy 47/2009
    
Dotyczy:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Podjuchy ETAP I i ETAP II”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania od Oferenta:

1. Wg. rysunku D5 odtworzenie nawierzchni w ul. Wieluńskiej:

    20 cm kruszywo łamane  i 20 cm podłoże gruntowe.

    Wg. części opisowej projektu: 12 cm płyty betonowe, 5 cm podsypka, 15 cm 

    kruszywo łamane4 i 20 cm podłoże gruntowe.

    Którą wersję przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

    Nawierzchnię ul Wieluńskiej należy odtworzyć z istniejących betonowych płyt 

     Układanych na podsypce cementowo- piaskowej gr 5 cm, ułożonej na podbudowie 

     z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie.

     W częśći ulicy która aktualnie posiada nawierzchnię gruntową należy ułożyć    

     Warstwę gr 20 cm, szerokości 3,5 m z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego 

     mechanicznie

2. Brak na rys D5 odtworzenia nawierzchni w ul Żeliwnej. 

    W części opisowej projektu podano jedynie stan faktyczny, bez określenia 

     Rozwiązania projektowego. Prosimy o uzupełnienie.

  Odpowiedź:

     Należy przyjąć odtworzenie rozebranej nawierzchni wg następującej konstrukcji:

     16 cm brukowiec z rozbiórki

      5 cm podsypka cementowo- piaskowa

      20 cm kruszywo łamane 0/32 stabilizowane mechanicznie

      W obrębie chodników należy ułożyć płyty z rozbiórki na warstwie z kruszywa 

       łamanego gr 10 cm oraz podsypkę cementowo – piaskową 1 :4 grubości 3 cm.

                                                                                                 Z poważaniem :                  

