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Szczecin, 11.10.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytania. 

Pytanie 1.  Czy Zamawiający zaakceptuje inny, niż przedstawiony w Załączniku nr 4 do SIWZ, wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji przed zawarciem umowy? Czy załącznik nr 4 stanowi jedyną dopuszczalną formę wzoru, którą zaakceptuje Zamawiający?
Odpowiedź 1. Zamawiający wymaga, aby Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy był zgodny z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Pytanie 2.  W jakim zakresie Zamawiający przewiduje przebudowę nawierzchni żwirowych w rejonie istniejących WKF, czy:
· przebudowie podlega fragment drogi żwirowej przy istniejących WKF oznaczony na planie a załączniku nr 5 do PFU;
· przebudowie podlega fragment drogi żwirowej przy istniejących WKF oznaczony na planie a załączniku nr 5 do PFU łącznie z zastąpieniem na całej powierzchni, istniejącej przy WKF nawierzchni żwirowej nawierzchnią z kostki brukowej, przeznaczoną dla pojazdów o ciężarze ok. 30 T;
· tylko zastąpienie na całej powierzchni, istniejącej przy WKF nawierzchni żwirowej, nawierzchnią z kostki brukowej, przeznaczoną dla pojazdów o ciężarze ok. 30 T?

Odpowiedź 2. Zamawiający wymaga zastąpienia całej powierzchni istniejącej przy WKF nawierzchni żwirowej, nawierzchnią z kostki brukowej, przeznaczoną dla pojazdów o ciężarze ok. 30 t. Fragment drogi przy istniejących WKF zabudowany nawierzchnią żwirową został oznaczony na planie (Załącznik nr 5 do PFU). Pozostała część drogi przy istniejących WKF, nie oznaczona na planie, jest drogą o nawierzchni z kostki brukowej.
Pytanie 3.  Czy Zamawiający wymaga drogi z kostki brukowej wokół projektowanej WKF?
Odpowiedź 3. Do projektowanej komory fermentacyjnej oraz klatki schodowej należy zapewnić możliwość dojazdu pojazdom do 30 ton. Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
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