Załącznik nr 1


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn.: ”Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy:

1) komputer 1 






-
15 szt. 

2) monitor 24”






-
15 szt. 
3) UPS 1






-
10 szt. 

4) pakiet biurowy






-
21 szt.
5) Laptop 1






- 
4 szt.
6) Laptop 2






-
2 szt

7) drukarka atramentowa A4




-
3 szt.   
8) drukarka laser mono A4




-
2 szt.   
9) urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A4

-
8 szt.   
10) urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4


-
8 szt. 

11) serwer






-
2 szt.  
12) licencje Windows Server 2016 Standard Edition

-
3 szt. 
13) Licencje systemu kopi zapasowej



- 
8 CPU
14) urządzenie do backupu dyskowego



- 
1 szt.
15) dysk SSD






-
20 szt.
2. Minimalne wymagania dla sprzętu:  

1) komputer 1 – parametry:
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, aplikacji GIS-owych i mapowych.

	3. 
	Procesor/ wydajność obliczeniowa 


	Min. 4-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	16 GB możliwość rozbudowy do min 64GB, 1 slot wolny

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min 240 GB pamięci FLASH (Dysk SSD lub M.2)
Odczyt/zapis min. 520MB/s.

	6. 
	Karta grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną; 

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik

	8. 
	Obudowa
	Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, 1 wewnętrzną półkę 2,5” lub 3,5” dla dysków twardych. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 90cm. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. 

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

- uszkodzenie płyty głównej

- uszkodzenie kontrolera grafiki.

Zasilacz o mocy max 200W.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)



	10. 
	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość

-
skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 

-
możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

-
blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

-
blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI

-
kontroli sekwencji boot-ącej;

-
startu systemu z urządzenia USB

-
funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2,0); 

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera

5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

	11. 
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski.Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej 

	12. 
	Ergonomia
	Maksymalnie 24 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

	13. 
	Warunki gwarancji
	Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

	14.
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy dołączyć link strony.

	15.
	Wymagania dodatkowe
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.
Nośnik do odzyskania systemu w razie awarii: oryginalny nośnik producenta komputera.
2. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 2 szt Display Port + 1 szt HDMI
- min. 11 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 

5 portów USB z przodu w tym min.: 2 szt USB 3.1, 1 szt USB 2.0 dosilona (tzw. Fast Charging Port), 1 szt USB Typ-C 3.1

6 portów USB z tyłu w tym min 4 szt USB 3.1

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy. Z przodu złącze COMBO audio.

- 1 szt serial port (RS-232) + 2 szt PS/2 (dla myszy i kalwiatury)

- czytnik karty SD zintegrowany w obudowie komputera nie zajmujący zatok w obudowie

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPro
4. Płyta główna z chipsetem min Q270, wyposażona w:

- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2400 MHz

- 1 x M.2 PCIe x1-2230 dla WiFi, 1 x M.2 PCIe x4-2280 dla dysku

- sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt PCIe x16 (x4) Gen 3.0 – obsługa kart wyłącznie o niskim profilu.

- 2 złącza SATA 

5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

7. Nagrywarka SATA DVD +/-RW slim
8. Podkładka pod mysz z GEL PAD’em


2) monitor 24” – parametry:
	lp.
	wyszczególnienie
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny 

	2
	Rozmiar ekranu
	24”

	3
	Format obrazu
	16:9

	4
	Rozdzielczość (maks.)
	Min 1920x1080

	5
	Rodzaj panelu
	TN lub VA

	6
	Kąt widzenia (lewo/prawo;góra/dół) (wsp. kontr.>=10)
	Min 170/160

	7
	Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy)
	Max 5ms, 2ms GTG

	8
	Wyświetlane kolory
	Min 16.7million

	9
	Złącze wejściowe
	D-sub / DVI-D / HDMI, 

	10
	kabel
	HDMI-Display Port długość min 1,8m

	11
	Głośnik
	Min 2x1,3W

	12
	Kolor produktu
	Czarny

	13
	Gwarancja
	Min 36 miesięcy

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

	14
	Certyfikaty
	Deklaracje zgodności CE;

Spełnianie kryteriów środowiskowych dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.


3) UPS 1 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Nominalne napięcie wejściowe: 230V

	2
	Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 5 Hz ( autodetekcja )

	3
	Napięcie wyjściowe: 230V

	4
	Moc wyjściowa: min 300W / 500 VA

	5
	Wbudowany akumulator 1x 7,2 Ah

	6
	Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią): 47 - 63 Hz

	7
	Typ przebiegu: Schodkowa aproksymacja sinusoidy

	8
	Gniazda wyjściowe:

2 szt. IEC 10A (Zasilanie zapasowe)   

1 szt. IEC  (Ochrona przeciwprzepięciowa)    

	9
	Tolerancja napięcia wyjściowego: +/- 5% static and 100% load step

	10
	Gwarancja min. 24 miesięcy


4) Pakiet biurowy – parametry:
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a. edytor tekstów 

b. arkusz kalkulacyjny 

c. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d. narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

e. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

f. narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

f. Automatyczne tworzenie spisów treści.

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.

h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.

i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

k. Wydruk dokumentów.

l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a. Tworzenie raportów tabelarycznych

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

f. Tworzenie raportów z tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.
g. Wyszukiwanie i zamianę danych

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007,  2010 i 2013.

10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c. Edycję poszczególnych stron materiałów.

d. Podział treści na kolumny.

e. Umieszczanie elementów graficznych.

f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i. Wydruk publikacji.

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

g. Zarządzanie kalendarzem

h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k. Zarządzanie listą zadań

l. Zlecanie zadań innym użytkownikom

m. Zarządzanie listą kontaktów

n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
Umowa licencyjna musi umożliwiać downgrade oprogramowania biurowego do wcześniejszych wersji. 

5) Laptop1 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji GIS-owych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	2
	Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PRO 64 PL

	3
	Procesor: 

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej wynik 7500 punktów Passmark CPU Mark

	4
	Dysk SSD M.2 min 250 GB 

	5
	Pamięć operacyjna RAM: min 16 GB 

	6
	Ekran FullHD o przekątnej min. 14,0" i rozdzielczości min 1920x1080 

	7
	Napęd optyczny: min DVD+/-RW SuperMulti DL - zewnętrzny

	8
	Porty: 2 porty USB 3.1; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port USB typu C, 1 gniazdo zasilania; 1 gniazdo RJ-45; 1 wyjście słuchawkowe/liniowe;

	9
	Kamera internetowa min 1 Mpix

	10
	Torba dopasowana do wielkości laptopa

	11
	Urządzenie wskazujące - mysz przewodowa z rolką

	12
	Podkładka pod urządzenie wskazujące z gelpadem

	13
	Gwarancja: min 24 miesiące
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.



	14
	Waga : Maksymalnie 1,9 kg z baterią.

	15
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	16
	Deklaracja zgodności CE

	17
	Spełnianie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki


6) Laptop2 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji GIS-owych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	2
	Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PRO 64 PL

	3
	Procesor: 

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej wynik 7500 punktów Passmark CPU Mark

	4
	Dysk SSD min 1000 GB lub dysk ssd M2 128GB i  dodatkowy dysk HDD1000GB 

	5
	Pamięć operacyjna RAM: min 16GB

	6
	Ekran LED Full HD o przekątnej 43,9 cm (17,3"; min 1920x1080), z powłoką antyrefleksyjną, matryca IPS

	7
	Napęd optyczny: min DVD+/-RW SuperMulti DL

	8
	Porty: 2 porty USB 3.0; 1 port HDMI; 1 gniazdo zasilania; 1 gniazdo RJ-45; 1 wyjście słuchawkowe/liniowe; 

	9
	Klawiatura: Pełnowymiarowa QWERTY 

	10
	wydzielona klawiatura numeryczna wchodząca w skład klawiatury podstawowej po prawej stronie;

	11
	Kamera internetowa HD

	12
	Torba dopasowana do wielkości laptopa

	13
	Urządzenie wskazujące - mysz optyczna USB

	14
	Podkładka pod urządzenie wskazujące z gelpadem

	15
	Gwarancja: min 24 miesiące.

	16
	Waga : Maksymalnie 3 kg 

	17
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	18
	Deklaracja zgodności CE

	19
	Spełnianie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki


7) drukarka atramentowa A4 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4): min 20 str/min

	2
	Jakość wydruku (kolor, najwyższa jakość): rozdzielczość min 1200 x 1200 dpi

	3
	Druk dwustronny: automatyczny 

	4
	Języki drukarki: Druk systemowy, PCL 3

	5
	Podajnik papieru: min 250 arkuszy

	6
	Liczba kasetek drukujących: 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

	7
	Pojemność odbiornika: min 150 arkuszy

	8
	Wymiary nośników: A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Koperta (C5, C6, DL); List

	9
	Prędkość procesora: min 360 Mhz

	10
	Pojemność pamięci : 128 MB

	11
	Port Hi-Speed USB 2.0, (RJ45) 

	12
	Wbudowany interfejs Ethernet 10/100 Base-TX

	13
	Wbudowany interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n

	14
	Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)

	15
	Gwarancja : min 36 miesięcy

	16
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu – do oferty należy dołączyć link strony.

	17
	Kabel USB: długość min 1,8m

	18
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE.


8) drukarka laser mono A4 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Jakość druku: min 600 x 600 dpi

	2
	Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4): min 3 str./min

	3
	Druk dwustronny: automatyczny

	4
	Normatywny cykl pracy: min 8000 stron miesięcznie

	5
	Podajnik na min 250 arkuszy

	6
	Pojemność odbiornika papieru: min 150 arkuszy

	7
	Nośniki: papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki

	8
	Wymiary nośników: A4; A5; A6; B5;

	9
	Prędkość procesora: min 400MHz

	10
	Pamięć: min 32 MB

	11
	Języki drukarki: Druk systemowy, PCL 5c

	12
	Porty: Hi-Speed USB 2.0, wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100

	13
	Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A

	14
	Gwarancja: min 36 miesięcy

	15
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu – do oferty należy dołączyć link strony.

	16
	Kabel USB: długość min 1,8m


	17
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE.


9) urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A4 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Funkcje: Druk, kopiowanie, skanowanie, faksowania, funkcje sieciowe

	2
	Jakość wydruku: rozdzielczość wejściowa min 1200 x 1200 dpi

	3
	Druk dwustronny: automatyczny

	4
	Technologia druku: atramentowa

	5
	Prędkość druku (ISO): min 35 str/min

	6
	Języki drukarki:  PCL 5

	7
	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów (skanowanie): min 35 arkuszy

	8
	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

	9
	Sprzętowa rozdzielczość skanowania: min 1200 x 1200 dpi

	10
	Pojemność podajnika papieru: min 500 arkuszy

	11
	Odbiornik na min 250 arkuszy

	12
	Porty min: 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port Ethernet; 1 interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port hosta USB; 2 porty modemowe RJ-11; gniazda kart pamięci

	13
	Kolorowy ekran dotykowy : tak, przekątna  min 4”

	14
	Gwarancja : min 36 miesięcy

	15
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

	16
	Kabel USB: długość min 1,8m

	17
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE.

	18
	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: min 35 arkuszy


10) urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

	2
	Jakość druku : min 600 x 600 dpi

	3
	Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4): min 25 str/min

	4
	Druk dwustronny: automatyczny

	5
	Technologia druku: druk laserowy kolorowy

	6
	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów, skanowanie dwustronne

	7
	Podajniki papieru drukarki: min 250 arkuszy

	8
	Wymiary nośników: Podajnik 1, podajnik 2,: A4, A5

	9
	Ekran dotykowy: tak

	10
	Pamięć: min 192 MB

	11
	Języki drukowania: min PCL 6.

	12
	Porty: 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB (panel przedni); 1 port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX

	13
	Fax : tak 

	14
	Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)

	15
	Gwarancja: min 36 miesięcy

	16
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu .

	17
	Kabel USB: długość min 1,8m

	18
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE.


11)  Serwer:
	Element konfiguracji
	Wymagania minimalne

	Obudowa
	Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia)

Serwer wyposażony w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków

	Procesor


	Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, x86 - 64 bity, , osiągające w testach SPECint_rate2006 Baseline wynik nie gorszy niż 728 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.Płyta główna  wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. 

	Liczba procesorów
	Min. 2 procesory

	Pamięć operacyjna
	64 GB RDIMM DDR4 2666 MT/s w modułach o pojemności 16GB każdy.

Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB. 

Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare.

Serwer z obsługą pamięci typu NVDIMM

	Sloty rozszerzeń
	2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). 

Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width).

	Dysk twardy


	Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy oraz możliwość zainstalowania 1 dysku SFF SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera

W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki dyskowe, serwer standardowo wyposażony w minimum 11 zatok dyskowych SFF gotowych do instalacji dysków SAS/SATA/SSD 2,5”typu Hot Swap.

Zainstalowane 6 dysków SAS  o pojemnsoci 1,2TB i prędkości obrotowej 10k.
Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. 

	Kontroler
	Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 4GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60/1ADM/10ADM.

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.

Zainstalowana dwuportowa karta FC 16GB oparta o chipset Emulexa.

Opcja rozbudowy o dodatkowe 2 porty obsługujące prędkości 10/40 Gb/s (możliwość konfiguracji pracy z prędkościami 10 i 40Gb/s), przez zastosowanie karty nie zajmującej gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna

	Porty
	5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne)

1x VGA 

Wewnętrzny slot na kartę micro SD.

Możliwość rozbudowy o:

- dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera

- port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45

	Zasilacz
	2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W. 

	Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug

Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4

	Napęd
	Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW

	Karta/moduł zarządzający
	Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:

· monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe 

· wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP

· dostęp do karty zarządzającej poprzez 

· dedykowany port RJ45 z tyłu serwera

· przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera  

      dostęp do karty możliwy 

· z poziomu przeglądarki webowej (GUI)

· z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP)

· z poziomu skryptu (XML/Perl)

· poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface)

· wbudowane narzędzia diagnostyczne

· zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego

· obsługa mechanizmu remote support  - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie

· wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników

· przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough)

· obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)

· wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów 

· mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii  i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie

· funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności 

· monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji

· konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) 

· zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)

· zarządzanie grupami serwerów, w tym:

· tworzenie i konfiguracja grup serwerów

· sterowanie zasilaniem (wł/wył) 

· ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)

· aktualizacja oprogramowania (firmware)

· wspólne wirtualne media dla grupy

· możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów

· autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)

· wsparcie dla Microsoft Active Directory

· obsługa SSL i SSH

· enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli

· wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API

· wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients

· możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP)

	Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych
	Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 oraz 7.3

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 oraz 12 SP2

ClearOS
CentOS

VMware ESXi 6.0 U3

VMware ESXi 6.5 oraz U1

	Wsparcie techniczne
	5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.

Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera.

	Inne
	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

Deklaracja zgodności CE.


12)  licencje Windows Server 2016 Standard Edition


 – 3 szt. 
13)  licencje system kopi zapasowej




- 8CPU.

Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji i wdrożenia systemu kopii zapasowej oraz przeszkolenia administratorów. 
Wymagania ogólne:
· Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w 6.x oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2016. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej
· Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami.

· Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V

· Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone

· Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej

· Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków

· Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji
· Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych w takiej puli.

· Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.
· Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania

· Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia

· Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie
· Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware.
· Oprogramowanie musi oferować portal samoobłsugowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time)

· Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji.
· Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji
· Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza

· Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.
· Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej

· Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych

· Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora
· Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn

· Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server

· Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej

· Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)

· Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.

· Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.

· Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu.
· Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. 
· Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik

· Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding)

· Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V

· Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)

· Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere

· Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing)
· Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania

· Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować migrację swoimi mechanizmami.
· Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków.
· Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików
· Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.
· Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:

· Linux 
· ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs 
· Windows 
· NTFS, FAT, FAT32, ReFS 
· Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces.
· Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.

· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD.

· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), 
· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat

· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień.

· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.

· Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia.

· Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych.
·  Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows 
· Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

· Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.
· Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem
14) urządzenie do backupu dyskowego
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Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji i wdrożenia jednego urządzenia do backupu dyskowego spełniającego poniższe wymagania:

1. Zaoferowane urządzenie musi charakteryzować się jednolitą budową typu „appliance” realizującą wszystkie wymagane funkcjonalności. Nie dopuszcza się rozwiązania zbudowanego jako połączenie urządzeń typu „gateway” z macierzami dyskowymi oraz realizacji funkcjonalności poprzez oprogramowanie instalowane na standardowych serwerach i podłączonych do nich zasobach dyskowych.

2. Urządzenie do backupu dyskowego z deduplikacją danych umożliwiające pracę w trzech trybach jednocześnie:

- wirtualnej biblioteki taśmowej (VTL). Możliwość emulacji abstrakcyjnego urządzenia o zadanej ilości napędów i slotów.

- umożliwiającym udostępnianie wewnętrznych zasobów dyskowych na potrzeby aplikacji backupowej w trybie plikowym w oparciu o protokoły CIFS i NFS

- magazynu na dane umożliwiającego we współpracy z oferowanym oprogramowaniem do backupu przeprowadzenie procesu deduplikacji danych po stronie klienta backupu (źródła danych).

3. Urządzenie przeznaczone do montażu w szafie przemysłowej 19” wraz z niezbędnymi akcesoriami montażowymi. Oferowana konfiguracja nie powinna zajmować w szafie więcej niż 2U wysokości.

4. Technologia deduplikacji danych musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku i być dostępna dla całej pojemności urządzenia. Średnia wielkość bloku 4 kB i nie większa niż 32 kB. Jeżeli oferowane urządzenie wspiera średnią wielkość bloku większą niż 4 kB (i nie większą niż 32 kB) należy dostarczyć 20% więcej przestrzeni netto niż wymagana. Proces deduplikacji musi odbywać się online w pamięci urządzenia przed zapisaniem danych na nośnik dyskowy. Rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać w całości lub częściowo z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej).

5. Oferowana użytkowa przestrzeń dyskowa (netto) minimum 31,5TB. Przestrzeń dyskowa zabezpieczona realizowanym sprzętowo algorytmem RAID 6.

6. Prędkość zapisu kopii zapasowych na wirtualną bibliotekę taśmową przy maksymalnej konfiguracji dyskowej minimum 4,6 TB/h (dla skonfigurowanych urządzeń VTL) . 

7. Urządzenie wyposażone w minimum 4 porty Ethernet 1Gb/s. Minimum 4 wolne sloty możliwe do obsadzenia następującymi kartami: 2 port 10Gb/s SFP+, 2 port 10GbE-T, 2 port 8Gb FC. Możliwość emulacji biblioteki taśmowej po portach FC i Ethernet (iSCSI).

8. Urządzenie musi być wspierane przez oferowane oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych. 

9. Urządzenie musi wspierać uruchomienie deduplikacji na źródle danych (po stronie klienta) w odległej lokalizacji i przesyłaniu i zapisywaniu tylko unikalnych danych kopii zapasowej na oferowanym urządzeniu.

10. Urządzenie musi wspierać tworzenie pojedynczego zasobu logicznego, na którym wykonywane będą kopie zapasowe, przy czym deduplikacja może odbywać się na poziomie oferowanego urządzenia, na poziomie źródła danych (po stronie klienta) lub obu urządzeń jednocześnie z zachowaniem pojedynczej bazy deduplikatów (unikalnych danych)

11. Urządzenie musi posiadać redundantne zasilacze.

12. Zarządzanie poprzez interfejs graficzny, CLI. Wsparcie dla protokołu SNMP. Powiadamianie poprzez e-mail.

13. Urządzenie do backupu dyskowego musi mieć możliwość rozbudowy o poniższe funkcjonalności:

a. funkcjonalność zdalnej replikacji danych na urządzenie z tej samej rodziny po łączach o niskiej przepustowości z wykorzystaniem deduplikacji. Replikacja musi się odbywać na poziomie urządzeń bez konieczności konwersji formatu danych ani rekonstrukcji i ponownej deduplikacji danych.

b. funkcjonalność szyfrowania przechowywanych danych algorytmem AES-256,

c. możliwość bezpiecznego kasowania składowanych danych zgodnych ze standardem NIST SP 800-88.

14. Producent urządzenia musi posiadać certyfikat ISO 14001 lub równoważny potwierdzający posiadanie systemu zarządzania środowiskowego.

15. Producent urządzenia musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub równoważny potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością produkcji.

16. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE.

17. Zaoferowane urządzenie wraz zainstalowanymi wszystkimi wymaganymi opcjami musi pochodzić z dystrybucji przygotowanej dla Polski oraz musi być objęty 60 miesięczną gwarancją producenta i wsparciem świadczonym w miejscu instalacji sprzętu przez serwis producenta lub autoryzowanego partnera, posiadającego certyfikat ISO 9001 lub równoważny potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością świadczenia usług serwisowych z czasem reakcji: następny dzień roboczy (ang. Next Business Day). 

18. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy.

W trakcie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi, raz do roku, udokumentowane przeglądy techniczne oraz konserwacje, w tym czyszczenie wszystkich komponentów sprzętowych i dokona wynikających z zaleceń producenta czynności serwisowych zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac (planem obsługi serwisowej). Czynności te muszą w szczególności zawierać: przeglądy techniczne w tym przeglądanie logów systemowych, weryfikację konfiguracji, analizę, wyselekcjonowanie, testowanie i instalowanie uaktualnień zalecanych przez producenta (aktualizacja mikrokodów macierzy, firmware, sterowniki, prewencyjne wymiany części, które wykazują usterki mogące skutkować awarią). Czynności te muszą być tak zaplanowane i przygotowane by maksymalnie zminimalizować ewentualne przestoje systemu/sprzętu. Wszystkie wymienione czynności muszą być udokumentowane w tym poprzez aktualizację/uzupełnienie dokumentacji. Zamawiający po konsultacji z Wykonawcą zadecyduje, które z dostarczonych uaktualnień zostaną przez Wykonawcę zainstalowane.
19. System backupu dyskowego musi działać wraz z oprogramowaniem kopi zapasowej zaproponowanej przez wykonawcę w ramach bieżącego postepowania. 

20. Wykonawca przeszkoli administratorów systemu backupu dyskowego.

15) Dysk SSD
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Rodzaj dysku : SSD wewntętrzny

	2
	Pojemność: min 250GB

	3
	Interfejs min SATA III

	4
	Pamięć podręczna cache: min 512 MB

	5
	Prędkość zapisu/odczytu: min 520 MB/s

	6
	Niezawodność MTBF min: 1 500 000 godz.


7. Warunki dostawy.
1) Dostarczony sprzęt będzie spełniać następujące wymagania:

a) będzie fabrycznie nowy,

b) będzie posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty,

c) producent oferowanego sprzętu będzie posiadał certyfikaty opisane w SIWZ,

d) nie będzie wymagać w zakresie instalacji żadnych dodatkowych inwestycji,

e) będzie pochodzić z produkcji seryjnej,

f) będzie spełniał wymagania i posiadał parametry zgodne z opisem w SIWZ,
g) będzie posiadać oznakowania CE, jeżeli zgodnie z przepisami sprzęt podlega oznakowaniu CE,
h) urządzenia będą wyposażone w odpowiednie kable przyłączeniowe.

2) Umowa będzie zawarta na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3) Sprzęt ma być dostarczany sukcesywnie partiami według kolejnych zamówień Zamawiającego, w których Zamawiający określi ilości dostaw w danej partii poszczególnych składników zawartych w Formularzu nr 1 o parametrach opisanych w Formularzu nr 6.

4) W przypadku, gdy w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego sprzęt opisany w Formularzu nr 6 nie będzie dostępny na rynku Wykonawca dostarczy sprzęt o tych samych lub wyższych parametrach.

5) Wykonawca dostarczy składniki zespołów komputerowych wyszczególnionych w zamówieniu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.

7) Podstawę wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy (partii według kolejnego zamówienia) podpisane po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostawy z zamówieniem oraz po usunięciu wszystkich wad, awarii i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy przy odbiorze zostaną stwierdzone wady, awarie bądź usterki, Zamawiający odmawia jego podpisania i sporządzany jest protokół wad, awarii i usterek, w którym wskazany jest termin ich usunięcia. Protokół końcowy danej partii może zostać sporządzony wyłącznie w przypadku odbioru bez wad, awarii i usterek.
8) Wykonawca dostarczy zespoły komputerowe kompletami. Poprzez komplet rozumie się komputer, monitor oraz inne składniki zespołów komputerowych ustalone jako komplet w zamówieniach poszczególnych partii (np.: drukarka, UPS)).

9) Wykonawca dostarczy protokół odbioru z odrębnym wyszczególnieniem każdego składnika zespołu komputerowego, zawierający numery seryjne, okres gwarancji (w miesiącach), wartość netto i numer faktury w formie wydawniczej oraz elektronicznej w arkuszu MS Excel wygenerowanym przez Zamawiającego i przekazanym Wykonawcy w postaci elektronicznej jako załącznik nr 4 do umowy, do którego w pola zaznaczone na żółto Wykonawca wpisze odpowiednie dane dla każdego egzemplarza.

10) Odbioru przedmiotu umowy oraz podpisania protokołów odbioru dokonają w imieniu Zamawiającego przedstawiciele Działu Informatyki.

11) Zespoły komputerowe mają być dostarczone wraz z legalnym oprogramowaniem standardowym, do którego Wykonawca przekaże Zamawiającemu atrybuty legalności zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
12) Dostawca dostarczy dokumenty gwarancji dla każdego ze składników przedmiotu umowy.

13) Na fakturze w opisie ma być wpisane oprogramowanie standardowe załączone do zespołu komputerowego.

14) Faktury za dostawy mają być wystawiane odrębnie za zespoły komputerowe i za części oraz składniki.
15) Oferowane zespoły komputerowe, składniki i części muszą posiadać parametry określone jako minimalne, aby spełniać warunki SIWZ. Wykonawca opisuje oferowane składniki zespołów komputerowych na formularzu nr 6.
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