Załącznik nr 1 


SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

„Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w  ZWiK  Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca rozbudowę bazy serwerowej, macierzy dyskowej oraz migrację bazy  danych  ORACLE i aplikacji na nową platformę”.  

W  ramach  zamówienia  realizowane  będą  :  

I.
DOSTAWY  :

1.
macierz dyskowa IBM V5030 - zapewnienie przestrzeni dyskowej potrzebnej dla bazy danych ORACLE, serwerów wirtualnych Windows, AIX, Poczty elektronicznej, serwerów plikowych i innych, w konfiguracji :









	Urządzenie/funkcjonalność 
	Opis 
	ilość 

	2078-324 
	V5030 SFF Control 
	1 

	5305 
	5m Fiber Cable (LC) 
	4 

	9730 
	Power Cord - PDU Connection 
	1 

	AC0B 
	16Gb FC Adapter Pair 
	1 

	AC6A 
	1.8TB 10K 2.5 Inch HDD 
	15 

	ACHD 
	V5030 Cache Upgrade 
	1 

	ACN0 
	1.9TB 2.5 Inch Flash Drive 
	9 

	ADN1 
	Order Type 1 - CTO 
	1 

	AGCE 
	Shipping and Handling 324 
	1 

	AHPA 
	AC Power Supply HE 
	1 

	B0YH 
	SP WSU 3Y 24x7 CFix 24h 
	1 

	2078-324 ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Committed Fix 24h 

	6661-A88 
	2078-324 ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Committed Fix 24h 
	1 

	IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V50x0 Expansion 

	5639-SV7 
	IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V5030 V8 
	1 

	UDMMC1 
	IBM Storwize V5030 Easy Tier SW with 1 Year SW Maintenance, Per Storage Device 
	2 

	UDMRC1 
	IBM Storwize V5030 Base SW with 1 Year SW Maintenance, Per Storage Device 
	1 

	IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V5030 Software Maint (Reg): 3 Yr 

	5639-SVU 
	Spectrum Virtualize Software for Storwize V5030 Software Maint (Reg): 3 Yr 
	1 

	9000 
	SWMA Renewal Registration 
	1 

	UCW1C5 
	Easy Tier Per Storage Device SW Maint 3 year Reg 
	2 

	UCWYC5 
	Base Per Storage Device SW Maint 3 year Reg 
	1 

	
5000 SFF Expansion 

	2078-24F 
	V5000 SFF Expansion 
	1 

	9730 
	Power Cord - PDU Connection 
	1 

	AC6A 
	1.8TB 10K 2.5 Inch HDD 
	24 

	ACUA 
	0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) 
	2 

	ADN1 
	Order Type 1 - CTO 
	1 

	AGCG 
	Shipping and Handling 24F 
	1 

	AHPA 
	AC Power Supply HE 
	1 

	B0YH 
	SP WSU 3Y 24x7 CFix 24h 
	1 

	2078-24F ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Committed Fix 24h 

	6661-A86 
	2078-24F ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Committed Fix 24h 
	1 

	IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V50x0 Expansion Maint (Reg): 3 Yr 

	5639-SSL 
	Spectrum Virtualize Software for Storwize V50x0 Expansion Maint (Reg): 3 Yr 
	1 

	9000 
	SWMA Renewal Registration 
	1 

	UCX3C5 
	Base Per Storage Device SW Maint 3 year Reg 
	1 

	IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V50x0 Expansion 

	5639-SV8 
	IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V50x0 Expansion V8 
	1 

	UDMUC1 
	IBM V50x0 Expansion Base SW with 1 Year SW Maintenance, Per Storage Device 
	1 


2.
serwery (2 szt.) IBM Power S922 wraz Power VM, AIX i HMC o konfiguracji:

	Urządzenie/funkcjonalność 
	Opis 
	Ilość

	9009-22A 
	Server 1:9009 Model 22A 
	1 

	0265 
	AIX Partition Specify 
	1 

	0837 
	SAN Load Source Specify 
	1 

	2146 
	Primary OS - AIX 
	1 

	4650 
	Rack Indicator- Not Factory Integrated 
	1 

	5228 
	PowerVM Enterprise Edition 
	8 

	5260 
	PCIe2 LP 4-port 1GbE Adapter 
	1 

	5273 
	PCIe LP 8Gb 2-Port Fibre Channel Adapter 
	2 

	6458 
	Power Cord 4.3m (14-ft), Drawer to IBM PDU (250V/10A) 
	2 

	9440 
	New AIX License Core Counter 
	8 

	9705 
	Language Group Specify - Polish 
	1 

	EB2M 
	AC Power Supply - 1400W for Server (200-240 VAC) 
	2 

	ECW0 
	Optical Wrap Plug 
	2 

	EJ1F 
	Base Storage Backplane 8 SFF-3 Bays 
	1 

	EJU6 
	Front IBM Bezel for 8-Bay BackPlane 
	1 

	EM63 
	32 GB DDR4 Memory 
	16 

	EN0X 
	PCIe2 LP 2-port 10/1GbE BaseT RJ45 Adapter 
	1 

	EP18 
	8-core Typical 3.4 to 3.9 Ghz (max) POWER9 Processor 
	1 

	EP48 
	One Processor Core Activation for #EP18 
	8 

	ERB0 
	Bulk Packaging Request ID 
	1 

	ERB1 
	Bulk Packaging ID #1 
	1 

	ESC5 
	S&H-a 
	1 

	EU0B 
	Operator Panel LCD Display 
	1 

	EU19 
	Cable Ties & Labels 
	1 

	EUA5 
	Standalone USB DVD drive w/cable 
	1 

	5662-HMV 
	3-Year Registration SWMA for 5765-HMV/HMW 
	1 

	U0VWC5 
	Per Install SW Maint 3Y Reg 
	1 

	5692-A6P 
	System Software 
	1 

	1101 
	DVD Process No Charge 
	1 

	2313 
	AIX 7.2 Base Install 
	1 

	2314 
	AIX 7.2 Update Media 
	1 

	2315 
	AIX 7.2 Expansion Pack 
	1 

	2321 
	AIX 7.2 Info Center 
	1 

	2508 
	AIX 7.2 Standard Edition Specify (5765-G98) 
	1 

	3435 
	DVD/CD-ROM 
	1 

	3450 
	Electronic Delivery 
	1 

	5692-A6P 
	System Software 
	1 

	1101 
	DVD Process No Charge 
	1 

	1404 
	VIOS Expansion Pack 
	1 

	2201 
	Virtual I/O Server 
	1 

	2307 
	PowerVP Standard Edition (5765-SLE) 
	1 

	2324 
	NovaLink (5765-PVS/PVE) 
	1 

	3435 
	DVD/CD-ROM 
	1 

	3450 
	Electronic Delivery 
	1 

	5765-G98 
	IBM AIX 7 Standard Edition 
	1 

	T7UTA5 
	Per Processor Power7/8 - Small 
	8 

	5765-HMW 
	Hardware Management Console Virtual Appliance x86 based V9 
	1 

	3450 
	Electronic SW Delivery (ESD) 
	1 

	5809 
	HMC Virtual Appliance V9 
	1 

	U8JFC1 
	Per Install w/ 1 Yr SW Maint 
	1 

	5765-PVE 
	PowerVM Enterprise Edition 
	1 

	T8HSGB 
	Per Proc N/C - Small 
	8 

	5773-PVE 
	3-Year SWMA for 5765-PVE 
	1 

	U0VSC5 
	Per Processor 3yr reg - Small 
	8 

	5773-SM3 
	3-Year SWMA for 5765-C34/E61/E62/G03/G62/G98 
	1 

	 T0ZBC4 
	Per Processor 3 Yr SWMA Small Power 7 Reg 
	8 

	9009-22A 
	Server 2:9009 Model 22A 
	1 

	0265 
	AIX Partition Specify 
	1 

	0837 
	SAN Load Source Specify 
	1 

	2146 
	Primary OS - AIX 
	1 

	4650 
	Rack Indicator- Not Factory Integrated 
	1 

	5228 
	PowerVM Enterprise Edition 
	8 

	5260 
	PCIe2 LP 4-port 1GbE Adapter 
	1 

	5273 
	PCIe LP 8Gb 2-Port Fibre Channel Adapter 
	2 

	6458 
	Power Cord 4.3m (14-ft), Drawer to IBM PDU (250V/10A) 
	2 

	9440 
	New AIX License Core Counter 
	8 

	9705 
	Language Group Specify - Polish 
	1 

	EB2M 
	AC Power Supply - 1400W for Server (200-240 VAC) 
	2 

	ECW0 
	Optical Wrap Plug 
	2 

	EJ1F 
	Base Storage Backplane 8 SFF-3 Bays 
	1 

	EJU6 
	Front IBM Bezel for 8-Bay BackPlane 
	1 

	EM63 
	32 GB DDR4 Memory 
	16 

	EN0X 
	PCIe2 LP 2-port 10/1GbE BaseT RJ45 Adapter 
	1 

	EP18 
	8-core Typical 3.4 to 3.9 Ghz (max) POWER9 Processor 
	1 

	EP48 
	One Processor Core Activation for #EP18 
	8 

	ERB0 
	Bulk Packaging Request ID 
	1 

	ERB1 
	Bulk Packaging ID #1 
	1 

	ESC5 
	S&H-a 
	1 

	EU0B 
	Operator Panel LCD Display 
	1 

	EU19 
	Cable Ties & Labels 
	1 

	EUA5 
	Standalone USB DVD drive w/cable 
	1 

	5662-HMV 
	3-Year Registration SWMA for 5765-HMV/HMW 
	1 

	U0VWC5 
	Per Install SW Maint 3Y Reg 
	1 

	5692-A6P 
	System Software 
	1 

	1101 
	DVD Process No Charge 
	1 

	2313 
	AIX 7.2 Base Install 
	1 

	2314 
	AIX 7.2 Update Media 
	1 

	2315 
	AIX 7.2 Expansion Pack 
	1 

	2321 
	AIX 7.2 Info Center 
	1 

	2508 
	AIX 7.2 Standard Edition Specify (5765-G98) 
	1 

	3435 
	DVD/CD-ROM 
	1 

	3450 
	Electronic Delivery 
	1 

	5692-A6P 
	System Software 
	1 

	1101 
	DVD Process No Charge 
	1 

	1404 
	VIOS Expansion Pack 
	1 

	2201 
	Virtual I/O Server 
	1 

	2307 
	PowerVP Standard Edition (5765-SLE) 
	1 

	2324 
	NovaLink (5765-PVS/PVE) 
	1 

	3435 
	DVD/CD-ROM 
	1 

	3450 
	Electronic Delivery 
	1 

	5765-G98 
	IBM AIX 7 Standard Edition 
	1 

	T7UTA5 
	Per Processor Power7/8 - Small 
	8 

	5765-HMW 
	Hardware Management Console Virtual Appliance x86 based V9 
	1 

	3450 
	Electronic SW Delivery (ESD) 
	1 

	5809 
	HMC Virtual Appliance V9 
	1 

	U8JFC1 
	Per Install w/ 1 Yr SW Maint 
	1 

	5765-PVE 
	PowerVM Enterprise Edition 
	1 

	T8HSGB 
	Per Proc N/C - Small 
	8 

	5773-PVE 
	3-Year SWMA for 5765-PVE 
	1 

	U0VSC5 
	Per Processor 3yr reg - Small 
	8 

	5773-SM3 
	3-Year SWMA for 5765-C34/E61/E62/G03/G62/G98 
	1 

	T0ZBC4 
	Per Processor 3 Yr SWMA Small Power 7 Reg 
	8 


3.
biblioteka taśmowa TS4300 do wykonywania backupu bazy danych 











	Urządzenie/funkcjonalność 
	Opis 
	Ilość 

	3555-L3A 
	TS4300 Tape Library 
	1 

	1411 
	Fibre tape drive support 
	1 

	1682 
	Path Failover 
	1 

	7002 
	Rack Mount Kit 
	1 

	8002 
	LTO Cleaning Cartridge 
	1 

	8106 
	Right Side Magazine with logo 
	1 

	8605 
	Ultrium 6 Data Cartridge (5-Pack) 
	3 

	9212 
	Attached to Windows System 
	1 

	9848 
	Rack to PDU line cord 
	1 

	AGGJ 
	Shipping and Handling 
	1 

	AGK1 
	10 meter OM3 fiber Cable (LC) 
	2 

	AGKF 
	LTO 6 HH Fibre channel drive 
	2 

	B0YH 
	SP WSU 3Y 24x7 CFix 24h 
	1 


4.
Macierz IBM V5010
	Urządzenie/funkcjonalność 
	opis 
	ilość

	2078-124 
	V5010 SFF Control 
	1 

	5305 
	5m Fiber Cable (LC) 
	4 

	9730 
	Power Cord - PDU Connection 
	1 

	AC0B 
	16Gb FC Adapter Pair 
	1 

	AC58 
	600GB 15K 2.5 Inch HDD 
	9 

	
AC6A 
	1.8TB 10K 2.5 Inch HDD 
	7 

	AC76 
	2TB 7.2K 2.5 Inch NL HDD 
	5 

	ACN0 
	1.9TB 2.5 Inch Flash Drive 
	3 

	ADN1 
	Order Type 1 - CTO 
	1 

	AGCA 
	Shipping and Handling124 
	1 

	AHPA 
	AC Power Supply HE 
	1 

	B0YH 
	SP WSU 3Y 24x7 CFix 24h 
	1 

	2078-124 ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Committed Fix 24h 

	6661-A83 
	2078-124 ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Committed Fix 24h 
	1 

	IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V5010 Software V8 

	5639-SV5 
	IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V5010 V8 
	1 

	UDLUC1 
	IBM Storwize V5010 Easy Tier SW with 1 Year SW Maintenance, Per Storage Device 
	1 

	UDLXC1 
	IBM Storwize V5010 Base SW with 1 Year SW Maintenance, Per Storage Device 
	1 

	IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V5010 Software Maint (Reg): 3 Yr 

	5639-SVC 
	Spectrum Virtualize Software for Storwize V5010 Software Maint (Reg): 3 Yr 
	1 

	9000 
	SWMA Renewal Registration 
	1 

	UCT3C5 
	Base Per Storage Device SW Maint 3 year Reg 
	1 

	UCT4C5 
	Easy Tier Per Storage Device SW Maint 3 year Reg 
	1 


Wymagany jest komplet licencji, aby ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie legalnie eksploatowała sprzęt i usługi realizowane w niniejszym zamówieniu.
Zamawiający posiada licencje i wykupione usługi asysty technicznej dla bazy ORACLE Standard Edition do wykorzystania na dostarczanych serwerach (obecnie wykorzystywane przez Oracle RAC). Wykonawca ma zapewnić legalność baz ORACLE na czas migracji. 
II.
USŁUGI
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram wdrożenia wraz z płatnościami. 

	2. Wdrożenie dostarczonych serwerów i macierzy

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA – Wykonawca przeprowadzi:


	1
	uzgodnienia dotyczące konfiguracji infrastruktury z Zamawiającym

	2
	Zaprojektowanie środowiska PowerVM, z uwzględnieniem uwarunkowań posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury LAN i SAN oraz dostarczanych komponentów SAN

	3
	Zaprojektowanie scenariuszy eksploatacji środowiska PowerVM, mających na celu zapewnienie i utrzymanie wysokiej dostępności działających w oparciu o nie systemów

	4
	instalację dostarczanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego

	5
	wstępną konfigurację i testy serwerów IBM S922.

	6
	rekonfiguracja portów na przełącznikach LAN, do których będą podłączone serwery S922 i HMC (odpowiednie tagged VLANs)

	7
	wstępna konfiguracja macierzy V5030 na Golisza (SPs, mdisks, Easy-Tier)

	8
	wstępna konfiguracja macierzy V5010 na Pomorzanach (SPs, mdisks, Easy-Tier)

	9
	spięcie sieci SAN na Golisza i Pomorzanach światłowodem 1m 8Gbps (merge fabriców lub wyzerowanie trywialnego fabrica na Pomorzanach i dopięcie do fabrica na Golisza, dodanie istniejących zon z Pomorzan do konfiguracji)

	10
	instalację HMC na Golisza

	11
	instalację HMC na Pomorzanach w konfiguracji redundantnej z HMC na Golisza

	12
	 rekonfiguracja zasobów sieci SAN umożliwiająca połączenie serwerów z macierzami dyskowymi, z uwzględnieniem NPIV (16 wirtualek, 4xVIOS, single-path zones - w miarę powstawania wirtualek)

	13
	instalację VIOSów w konfiguracji redundantnej na S922 na Golisza

	14
	instalację VIOSów w konfiguracji redundantnej na S922 na Pomorzanach

	15
	instalację wirtualnych serwerów bazodanowych z AIX 6.1 na S922 na Golisza (ora10kmtest, ora10km, ora10axtest, ora10ax, ora10csmstest, ora10csms) pod Oracle 10gR2; odp. klonowania po tuningu i instalacjach binariów Oracle

	16
	przygotowanie serwera ora10kmtest : instalacja Oracle 10.2.0.4 z odpowiednimi patchami, instalacja bibliotek ESRI i konfiguracja EXTPROC, przygotowanie pustej bazy KPSZCZEB

	17
	instalacja wirtualnych serwerów bazodanowych z AIX 7.2 na S922 na Golisza (ora12kmtest, ora12km, ora12csmstest,  ora12csms) z Oracle 12cR2; odp. klonowania

	18
	tuning i testy MPIO failover na w/w serwerach wirtualnych

	19
	testy zaawansowanych funkcjonalności PowerVM (LPM)

	20
	przygotowanie serwera ora12kmtest : tuning pod Oracle 12.2, instalacja Oracle 12.2.z najnowszymi patchami 

	21
	exporty NFS z ora10kmtest, ora10km, ora10csmstest, ora10csms, ora10axtest, ora10ax i montowania na aix701gol2

	22
	konfiguracja biblioteki TS4300 w sieci LAN i SAN, MPIO i narzędzia do sterowania na wirtualkach ora10kmtest, ora10km, ora10axtest, ora10csmstest, ora10csms oraz replikach

	
	MIGRACJA TESTOWA – wykonawca przeprowadzi:


	1
	przygotowanie pustej bazy CS17TEST na ora10csmstest na Golisza

	2
	Eksport testowy bazy CS17ZWIK  z węzła RAC aix710gol2 na wirtualkę ora10csmstest po NFS

	3
	Import eksportu bazy CS17ZWIK na serwerze ora10csmstest - utworzenie nowej bazy testowej CS17TEST

	4
	rekonfigurację testowego serwera aplikacji CSMS do współpracy z nową bazą CS17TEST

	5
	przygotowanie pustej bazy KPSZCZEB na ora10kmtest na Golisza

	6
	Eksport testowy bazy KMSZCZEB (aktualnie wielkość bazy ponad 1TB) z węzła RAC aix710gol2 na wirtualkę ora10kmtest po NFS

	7
	Import eksportu bazy KMSZCZEB na serwerze ora10kmtest - utworzenie nowej bazy testowej KPSZCZEB

	8
	prace programistyczne, rekompilacja obiektów na nowej bazie KPSZCZEB, rekonfiguracja jobów 

	9
	rekonfigurację testowego motoru ESRI sdeserver na zwikesri do współpracy z nową bazą KPSZCZEB

	10
	odświeżenie testowej bazy eBOK

	11
	testy funkcjonalności testowego eBOKu po odświeżeniu

	12
	przygotowanie pustej bazy AXSZKOL na ora10axtest na Golisza

	13
	Eksport testowy bazy AXPROD  z węzła RAC aix710gol2 na wirtualkę ora10axtest po NFS

	14
	Import eksportu bazy AXPROD  na serwerze ora10axtest - utworzenie nowej bazy testowej AXSZKOL

	15
	rekonfigurację testowych serwerów AOS do pracy z nową bazą axtest na ora10axtest

	16
	reindeksację i rekonfigurację nowej bazy AXTEST z poziomu AOS

	17
	rekonfigurację testowych mechanizmów integracyjnych ora2ax, pdfgen

	18
	uzgodnienie odpowiedniej rekonfiguracji testowego serwera aplikacji mapy mobilnej eKart z udziałem IT ZWiK

	19
	testy funkcjonalności i mechanizmów integracji na środowisku testowym, w szczególności mapy i mapy mobilnej  przez wybranych użytkowników wraz z konsultantami systemów Dynamics AX i KOM-BOK

	20
	testy passive-failover dla serwerów wirtualnych ora10kmtest i ora10axtest (symulacja awarii serwera S922 na Golisza) i powrót

	21
	przygotowanie serwerów wirtualnych ora10kmtestrep, ora10axtestrep, ora10csmstestrep, oraz ora10kmrep, ora10axrep, ora10csmsrep na S922 na Pomorzanach

	22
	uruchomienie testowej replikacji pomiędzy bazami testowymi kpszczeb, axtest i csmstest a ich replikami na Pomorzanach (inicjalizacja replik, przygotowanie kompletu skryptów dla środowiska test)

	23
	testowe przełączenie na repliki na bazach testowych i weryfikacja funkcjonalności środowiska testowego; na koniec reinicjalizacja replik baz testowych

	24
	testy zaawansowanych funkcjonalności PowerVM (w szczególności Live Partition Mobility)

	25
	weryfikacja działania replikacji w sytuacji gdy i oryginały, i repliki baz pracują na serwerów wirtualnych na S922 Pomorzany

	26
	integrację wirtualek oracle'owych z PowerChute Network Shutdown - instalacja i konfiguracja agentów i skryptów, (UPS testowy), z uwzględnieniem Partition Mobility na Pomorzany

	27
	testy wyłączenia zasilania, sekwencja uruchamiania

	28
	konfiguracja backupów na środowisku testowym na dyski i bibliotekę taśmową TS4300

	29
	test odtwarzania serwerów wirtualnych ora10cmstest, ora10axtest z bazamy CS17TEST i AXTEST z taśm (mksysb / RMAN); opracowanie procedury dla Klienta

	
	MIGRACJA PRODUKCYJNA –Wykonawca przeprowadzi:


	1
	przygotowanie pustej bazy CS17ZWIK na ora10csms na Golisza

	2
	Eksport produkcyjny bazy CS17ZWIK  z węzła RAC aix710gol2 na serwer wirtualny ora10csms po NFS

	3
	Import eksportu bazy CS17ZWIK na serwerze ora10csms - utworzenie nowej bazy CS17ZWIK

	4
	rekonfiguracja produkcyjnego serwera aplikacji CSMS do współpracy z nową bazą CS17ZWIK

	5
	Eksport produkcyjny bazy KMSZCZEB (aktualnie wielkość bazy ponad 1TB) z węzła RAC aix710gol2 na wirtualkę ora10km po NFS (eBOK i mechanizmy integracyjne wyłączone)

	6
	Import bazy KMSZCZEB na serwerze ora10km - utworzenie nowej bazy produkcyjnej KMSZCZEB

	7
	rekonfigurację produkcyjnego motoru ESRI sdeserver na zwikesri do współpracy z nową bazą KMSZCZEB

	8
	przygotowanie pustej bazy AXPROD na ora10axprod na Golisza

	9
	Eksport produkcyjny bazy AXPROD  z węzła RAC aix710gol2 na serwer wirtualny ora10ax po NFS

	10
	Import eksportu bazy AXPROD na serwerze ora10ax - utworzenie nowej bazy AXPROD

	11
	rekonfiguracja produkcyjnych serwerów AOS do pracy z nową bazą AXPROD na ora10ax

	12
	reindeksacja i rekonfiguracja nowej bazy AXPROD z poziomu AOS

	13
	rekonfigurację produkcyjnych mechanizmów integracyjnych ora2ax, pdfgen

	14
	uzgodnienie odpowiedniej rekonfiguracji produkcyjnego serwera aplikacji mapy mobilnej eKart z udziałem IT ZWiK

	15
	testy funkcjonalności i mechanizmów integracji na środowisku produkcyjnym w szczególności mapy i mapy mobilnej, eBOK

	16
	uruchomienie replikacji pomiędzy nowymi bazami produkcyjnymi kmszczeb, axprod i csms a ich replikami na Pomorzanach (przygotowanie i uruchomienie skryptów, inicjalizacja replik)

	17
	weryfikacja konfiguracji PowerChute na środowisku produkcyjnym

	18
	selektywne wyłączenie autostartów usług klastrowych na RACu aix701gol[12]

	19
	uruchomienie i monitoring backupu sys i DB na produkcji, monitoring działania

	20
	docelowe strojenie wydajności

	21
	dokumentacja powykonawcza - opis konfiguracji środowiska, sekwencje włączania i odstawiania

	22
	wsparcie pomigracyjne programistyczne

	23
	wsparcie pomigracyjne – konsultanci systemu KOM-BOK

	24
	wsparcie pomigracyjne techniczne (monitoring wydajności, replikacji etc)

	25
	wsparcie pomigracyjne AX – inżynier systemu Dynamics AX

	26
	przygotowanie środowiska do wyłączenia i demontażu zastępowanych serwerów i macierzy.


3. Autoryzowane szkolenie SSE1G IBM Storwize V7000 Implementation Workshop dla 2 osób.

III.  WARUNKI  GWARANCJI

Wykonawca realizujący zamówienie ma zapewnić następujące warunki gwarancji  na dostarczane, instalowane i konfigurowane  części  w/w  elementów :

1. podjęcie  działań  serwisowych  w  terminie  do  2  godzin  od momentu otrzymania zgłoszenia ( faxem, e-mailem lub telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę numer ) od Zamawiającego w dni robocze poniedziałek – piątek godz. 7:30 – 16:30. Awarie zgłoszone w dni ustawowo wolne od pracy lub po godzinie 16:30 traktowane będą jako zgłoszone pierwszego dnia roboczego o godzinie 7:30. Prace zmierzające do usunięcia awarii będą prowadzone w sposób ciągły, aż do usunięcia jej przyczyn i  skutków. Zakończenie prac nie powinno przekroczyć 48  godzin od daty  pisemnego  zgłoszenia.

2. Dostarczany sprzęt będzie miał rozszerzoną, 3-letnią gwarancję IBM o następujących cechach: 
a. zgłaszanie awarii 7x24 

b. gwarantowany czas naprawy 24h dla awarii uniemożliwiających normalną eksploatację sprzętu 

c. serwis producenta w miejscu instalacji 

3. oddanie  sprawnego  sprzętu  i  całej  instalacji  wraz  z  uruchomieniem  oprogramowania  eksploatowanego  na  tym  sprzęcie  w  terminie  nie  dłuższym  niż  48  godzin  od  chwili  powiadomienia  Wykonawcy o awarii,

4. w  przypadku  naprawy  dłuższej  niż  48  godzin  zapewnienie  sprzętu  zamiennego  o takich samych lub wyższych parametrach; instalacja i konfiguracja wraz z uruchomieniem oprogramowania eksploatowanego na tym sprzęcie oraz oddanie do  eksploatacji ,

5. Uruchomienie  oprogramowania  będzie  polegać  na  :


a)
naprawie sprzętu  i  uruchomieniu  oprogramowania,




lub


b)
wymianie sprzętu na zastępczy o podobnych parametrach  i  ewentualnym  dokonaniu  przemontowania  pamięci  dyskowej  lub  przegraniu  danych  i  aplikacji oraz uruchomienie oprogramowania ,

6. uruchomienie i oddanie  do  eksploatacji  po  awarii  całości  instalacji  wraz  z  poprawnymi  i  aktualnymi  bazami  danych  oraz  aplikacjami  użytkowymi  nastąpi  w  najkrótszym  technicznie  możliwym  terminie  nie  dłuższym  niż  72  godziny.

III.  WARUNKI  DOSTAWY
1. Dostarczony sprzęt  będzie  spełniać następujące  wymagania  :

1) będzie  fabrycznie nowy,

2) będzie posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty,

3) nie będzie  wymagać w zakresie instalacji żadnych dodatkowych inwestycji,

4) będzie  pochodzić z produkcji seryjnej,

5) będzie  posiadał  parametry  zgodne  z  opisem  w  SIWZ,
6) będzie posiadać oznakowania CE, jeżeli zgodnie z przepisami sprzęt podlega oznakowaniu CE,
7) urządzenia będą wyposażone w odpowiednie kable przyłączeniowe o odpowiedniej długości.

2. Wykonawca dostarczy PROTOKOŁY ODBIORU dla sprzętu - zawierające numery seryjne. 
3. Miejscem  wykonania  umowy  będzie  

a) serwerownia w siedzibie  Zamawiającego  w  budynku  przy  ul.  M. Golisza 10   w  Szczecinie  

b) oddalona placówka dla redundantnego serwera i redundantnej bazy danych

c) połączenie pomiędzy serwerownią oraz oddaloną placówką Zamawiającego.
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