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Szczecin, dnia 09.08.2018 r.



Dotyczy: 
„Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – etap II” – zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: 38/2018




Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi  przedmiotowego postępowania wyjaśnia:


Pytanie nr 1
Zgodnie z zapisami PFU Część I, Informacje Ogólne Zamawiający nie dopuszcza rękawów produkowanych metodą nawojową. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający podtrzymuje ten wymóg i należy zainstalować rękawy produkowane w technologii nakładkowej lub nienawojowej?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający modyfikuje treść pkt 4.4.3 PFU cz. I. 

Pytanie nr 2
Zgodnie z zapisami PFU Część I, Informacje Szczegółowe wszystkie źle wbudowane przykanaliki należy naprawić. Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem naprawy przykanalika: 
1. czy należy przez to rozumieć wybudowanie nowego przykanalika metodą wykopową do granicy posesji lub innego miejsca, jeśli tak to jakiego?, lub
1. czy należy przez to rozumieć renowację przykanalika na całej jego długości wykładziną CIPP, lub
1. czy należy przez to rozumieć tylko uszczelnienie włączenia przykanalika do kanału głównego z zastosowaniem kształtki kapeluszowej typu C?
Odpowiedź nr 2
Na potrzeby oferty należy przyjąć bezwykopową renowację włączeń do głównych kanałów za pomocą kształtek kapeluszowych typu A (o długości 1m). Zgodnie opisem zawartym w PFU, w Części I – Informacje Ogólne, w Rozdziale 2 - Ogólny Zakres Robót i Części I – Informacje Ogólne, w Rozdziale 4 – Wymagania dotyczące dokumentacji i robót, pkt. 4.4.2.2. 

Pytanie nr 3
Prosimy o podanie szacunkowej ilości, średnicy i długości przykanalików przewidzianych do naprawy oraz podanie sposobu w jaki będą te roboty rozliczane z Wykonawcą?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający w PFU, w Części I – Informacje Ogólne, w Rozdziale 2 - Ogólny Zakres Robót, określił, iż na potrzeby przetargu należy przyjąć uszczelnienie włączenia do kanalizacji  (na głębokość 1,0 m ) 800 przykanalików (kapelusze typ A). W przypadku konieczności uszczelnienia innej ilości włączeń niż przewidziano na etapie procedury przetargowej rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do formularza oferty – Tabela cen jednostkowych. 

Pytanie nr 4
Do dokumentów przetargowych został załączony Załącznik nr 6 -„Tabela Cen Jednostkowych”. Z zapisów SIWZ, PFU i innych dokumentów przetargowych nie wynika, aby był on załącznikiem do oferty lub umowy. Prosimy o informację czy załącznik nr 6 należy dołączyć do oferty czy też będzie on załącznikiem do umowy oraz o  odpowiednią modyfikacją SIWZ z tym związaną.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. 

Pytanie nr 5
Co Zamawiający rozumie przez opis pozycji nr 3  w Tabeli Cen Jednostkowych ( Załącznik nr 6): „Uszczelnienie włączenia na długości 1m”? Prosimy o sprecyzowanie zapisu.
Odpowiedź nr 5
Uszczelnienie włączenia na długości 1m polega na montażu kształtki kapeluszowej typu A o długości min. 1m wewnątrz rury przyłącza.

Pytanie nr 6
W nawiązaniu do pytanie nr 4 prosimy o podanie szacunkowej ilości włączeń wraz z podaniem średnic tych włączeń, których wykonanie ma być przewidziane w ofercie Wykonawcy?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie dysponuje wykazem średnicy włączeń. Zamawiający w PFU, w Części I – Informacje Ogólne, w Rozdziale 2 - Ogólny Zakres Robót, określił, iż na potrzeby przetargu należy przyjąć uszczelnienie włączenia do kanalizacji  (na głębokość 1,0 m ) 800 przykanalików (kapelusze typ A). W przypadku konieczności uszczelnienia innej ilości włączeń niż przewidziano na etapie procedury przetargowej rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do formularza oferty - Tabela cen jednostkowych. 

Pytanie nr 7
Zgodnie z zapisami PFU Część I, „Informacje Szczegółowe” w przypadku stwierdzenia w trakcie czynności przygotowawczych wystąpienia, na którymś z odcinków nie poddanych inspekcji CCTV zawału, należy na tym odcinku wymienić kanał na nowy w wykopie otwartym. Na etapie składania oferty, nawet przy dołożeniu przez Wykonawcę najwyższej staranności nie jest on w stanie przewidzieć stanu kanałów ponieważ Zamawiający posiada inspekcję kanałów tylko dla 30% zakresu przedmiotowego zamówienia. W skrajnym przypadku może się okazać, że pozostałe 70% kanałów, dla których inspekcja nie została sporządzona będzie musiało być wymienione w wykopie otwartym. W zależności od usytuowania kanału cena za wymianę w wykopie otwartym może znacząco się różnić od ceny za renowację wykonaną wykładziną CIPP. Przy tak skonstruowanych zapisach PFU Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie całkowite ryzyko wyliczenia ceny oferty nie posiadając wiedzy o technologii wykonania robót. Ponadto każdy z Wykonawców składających ofertę przyjmie różne założenia w związku z czym ceny złożonych ofert będą nieporównywalne.
W związku z powyższym, prosimy o wskazanie szacunkowej ilości kanałów przewidzianych do wymiany w wykopie otwartym albo taką zmianę zapisów zawartych PFU i innych dokumentów przetargowych, z których będzie wynikało, że w przypadku konieczności wykonania remontu kanalizacji poprzez wymianę w wykopie otwartym rozliczenie ich wykonania nastąpi w ramach robót zamiennych na podstawie wyceny przedłożonej i uzgodnionej z Zamawiającym, a do oferty należy przyjąć, że wszystkie kanały będą poddane renowacji wykładziną CIPP.
Odpowiedź nr 7
Należy przyjąć na potrzeby oferty tylko renowację bezwykopową dla 100% zakresu. 

Pytanie nr 8
Prosimy o udostępnienie filmów z inspekcji CCTV, które są w posiadaniu Zamawiającego.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający udostępni na stronie internetowej wszystkie filmy z inspekcji kamerą cctv którymi dysponuje.

Pytanie nr 9
Zgodnie z zapisami PFU renowację kanałów należy wykonać wg pkt 4.4.3.1 „Wzmocnienie konstrukcji kanału z uszczelnieniem” lub wg pkt 4.4.3.2  „Uszczelnienie kanału bez wzmocnienia konstrukcji”. Jeżeli w obydwu przypadkach należy zastosować rękawy o sztywności obwodowej nie mniej niż 4 kN/m2 to prosimy o wskazanie różnic w sposobie renowacji kanałów z wzmocnieniem konstrukcji i bez wzmocnienia konstrukcji, zwłaszcza że Zamawiający w PFU Część II, „Informacje Szczegółowe” dla poszczególnych odcinków kanałów wskazuje czy renowację kanałów należy wykonać ze wzmocnieniem konstrukcji lub bez?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający modyfikuje zapisy PFU cz. I. pkt 4.4.3 - Bezwykopowa renowacja przewodów kanalizacyjnych oraz PFU cz. I pkt 4.4.1 – założenia konstrukcyjne

Pytanie nr 10
Prosimy o wykaz studni przeznaczonych do renowacji wraz z informacjami na temat ich średnic, wysokości oraz materiału z którego są wykonane (betonu, cegły lub innego materiału)?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie dysponuje wykazem studni przeznaczonych do renowacji. Przeprowadzona analiza  wskazuje, że uśredniona głębokość studni wynosi 3,1 m. Ogólna ilość studni podana jest w PFU – Rozdział 2. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Pytanie nr 11
Zgodnie z zapisami PFU Część I, Informacje Ogólne pkt 4.4.4 „Bezwykopowa renowacja studni kanalizacyjnych” do gruntowania i wykonania warstwy wyrównawczej powierzchni studni należy zastosować materiał odporny na środowisko o wskaźniku pH od 1,5 do 8. Wg naszej wiedzy materiały przeznaczone do gruntowania, ułożenia warstwy wyrównawczej i reprofilacji studni dostępne na rynku charakteryzują się odpornością na agresywne działanie medium w zakresie pH od 3 do 14. 
Dodatkowo nadmieniamy, że Zamawiający określając w PFU parametry wykładzin do renowacji rur wskazał odporność na agresywne działanie medium w zakresie pH od 4 do 10.
W związku z powyższym prosimy o wskazanie producenta materiałów chemii budowlanej przeznaczonej 
do renowacji studni, którego zaprawy spełniają wymagania Zamawiającego lub o odstąpienie od wymogu dotyczącego odporności na środowisko pH od 1,5 do 8.
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający modyfikuje zapisy PFU cz. I. pkt 4.4.4 - Bezwykopowa renowacja studni kanalizacyjnych.
Pytanie nr 12
Zgodnie z zapisami PFU Część I, Informacje Ogólne pkt 4.4.4.1 „Renowacja studni betonowej poprzez naprawę i reprofilację powierzchniową systemem materiałów chemii budowlanej – wariant I” izolację antykorozyjną wykonać z antykorozyjnego materiału nawierzchniowego odpornego na środowisko 
o wskaźniku pH od 1,5 do 8”.
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie izolacji antykorozyjnej z powłoki ochronnej przeciw agresji kwasowej o pH <3,5?
Odpowiedź nr 12
Zamawiający modyfikuje zapisy PFU cz. I. pkt 4.4.4.1 - Renowacja studni betonowej poprzez naprawę i reprofilację powierzchniową systemem materiałów chemii budowlanej – wariant I.

Pytanie nr 13
Zgodnie z zapisami PFU Część I, Informacje Ogólne pkt. 4.4.4.6 Wymiana włazu i stopni złazowych „o ile jest to konieczne dla prawidłowego zamontowania nowego włazu wykonać wymianę pokrywy nastudziennej” .Ponieważ na etapie składania oferty Wykonawca nie jest w stanie w sposób rzetelny ocenić ilości płyt zwieńczenia studni do wymiany, zwracamy się z prośbą o oszacowanie, jaką ilości pokryw do wymiany należy przyjąć do wyceny oferty?
Odpowiedź nr 13
Zamawiający nie jest w stanie określić ilości studni wymagających wymiany płyty nastudziennej. W związku z tym w ofercie nie należy uwzględniać wymiany płyt nastudziennych.

Pytanie nr 14
W związku z treścią Rozdziału VII punkt 1 SIWZ prosimy o podanie właściwego terminu zakończenia robót, jeśli zgodnie z jego pierwotnym brzmieniem może on być dłuższy niż 30.10.2018 r.
Odpowiedź nr 14
Zgodnie z zapisami Rozdziału VII punkt 1 SIWZ termin realizacji nie może być dłuższy niż 30.10.2020 r.

Pytanie nr 15
W związku z treścią Rozdziału VII punkt 1 SIWZ prosimy o usunięcie zapisu „Oferowany termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert”, ponieważ brak go w rozdziale XII pkt. 1 który stanowi, że kryteriami oceny ofert jest cena 
i okres rękojmi.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału VII, pkt 1 SIWZ.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający w odniesieniu do Rozdziału VIII pkt. 7 SIWZ może potwierdzić, że jedynymi kryteriami oceny ofert są cena i okres rękojmi?
Odpowiedź nr 16
Tak.

Pytanie nr 17
Zdaniem Wykonawcy w zapisie Rozdziału XIII pkt. 2 ppkt. 2 znajdują się zapisy ewidentnie sprzeczne z zapisami pkt. 1 ppkt 1 tego rozdziału, w związku z czym prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie wykonawca z najwyżej ocenioną ofertą jest zobowiązany dostarczyć kosztorys ofertowy po wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z dalszym zapisem – bez posiadania umowy dotyczącej realizacji robót?
Odpowiedź nr 17
Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału XIII pkt 2 ppkt 2 SIWZ.

Pytanie nr 18
W związku z zapisami rozdziału XV pkt. 6 ppkt. 7 zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie wzoru oświadczenia do uzgodnień z właścicielami gruntów warunków, terminów i czasu prowadzenia robót.
Odpowiedź nr 18
Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału XV pkt. 6 ppkt 7 SIWZ

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający może usunąć zapis Rozdziału XV SIWZ pkt. 7 ppkt. 7.1. odnośnik 5?
Odpowiedź nr 19
Zamawiający informuje, że zapis Rozdziału XV SIWZ pkt. 7 ppkt. 7.1. odnośnik 5 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, iż słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, że wskazane w rozdziale V pkt 2.3)2 doświadczenie Kierownika Budowy należy rozumieć jako budowa ale także remont, renowacja, modernizacja sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?
Odpowiedź nr 20
Tak.

Pytanie nr 21
Prosimy o potwierdzenie, iż słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, że w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV wspomnianego dokumentu.
Odpowiedź nr 21
Zamawiający informuje, że należy wypełnić wszystkie sekcje IV części Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Pytanie nr 22
Ze względu na zamieszczenie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej załącznika nr 6: Załącznik nr 6: „Tabela Cen Jednostkowych. Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie Etap II” prosimy o wskazanie na jakim etapie procedury przetargowej należy go złożyć.
Odpowiedź nr 22
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. 

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający nie uważa za właściwe zamiany zapisu §1 pkt. 6 wzoru umowy o treści „z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi” na zapis np. o treści „zgodnie z obwiązującymi normami i dostępnymi standardami technicznymi określającymi zasady renowacji za pomocą CIPP?
Odpowiedź nr 23
Zamawiający informuje, że zapisy §1 pkt. 6 wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 24
Zwracamy się do Zamawiającego w związku z dopuszczeniem materiałów równoważnych o wprowadzenie adekwatnych zapisów dotyczących ich parametrów, tj.:
- w PFU część 1 rozdział 4 pkt. ppkt 4.1.1. w części założenia konstrukcyjne zwracamy się o dopisanie parametru krótkotrwałej wytrzymałości na zginanie właściwej dla rękawów z włókniny filcowej tj. 25-35 MPa;
- w PFU część 1 rozdział 4 pkt. ppkt 4.1.1. w części założenia konstrukcyjne zwracamy się o dopisanie uwagi, że krótkotrwała obwodowa wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN 1394 dotyczy wyłącznie rękawów z włókna szklanego zgodnie z pełną nazwą tej normy: „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Oznaczanie umownej doraźnej wytrzymałości obwodowej na rozciąganie”.
Odpowiedź nr 24
Zamawiający modyfikuje zapisy PFU część 1 Rozdział 4 pkt 4.4.1 – założenia konstrukcyjne.

Pytanie nr 25
Czy zamawiający może opublikować raporty z wszystkich wykonanych badań kanałów techniką CCTV w celu właściwej wyceny robót?
Odpowiedź nr 25
Zamawiający udostępni na stronie internetowej wszystkie filmy z inspekcji kamerą cctv którymi dysponuje.

Pytanie nr 26
Zgodnie z PFU Część I „Informacje Szczegółowe” Rozdział 12 Etap II – charakterystyka szczegółowa pkt 12.11 Odcinek Robót E.II.11 Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, wyszczególnione dla tego odcinka robót średnice kanału i ich długości są niezgodne z PZT, na którym prawie cały kanał ma średnicę DN300 mm i częściowo DN400 mm, a nie występuje średnica DN350 mm (wyszczególniona w PFU).
W związku z powyższym, prosimy o zweryfikowanie tych rozbieżności i wskazanie poprawnych średnic i długości kanałów, które należy poddać renowacji?
Odpowiedź nr 26
[bookmark: _GoBack]Należy do oferty przyjąć długość i średnicę kanału zgodnie z PFU Część I „Informacje Szczegółowe” Rozdział 12 Etap II – charakterystyka szczegółowa pkt 12.11 Odcinek Robót E.II.11 Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. 
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