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· Prace analityczne
· Upgrade i konfiguracja posiadanego przez Zamawiającego środowiska ArcGIS do wersji 10.6, a w przypadku istnienia polskiej wersji językowej do 10.7, obejmującego:
· ArcGIS Server – 1 licencja (4 core)
· ArcGIS for Desktop Standard – 6 licencji Single Use
· Dostawa i wdrożenie aplikacji zintegrowanych w funkcjonującym w ZWIK Sp z o.o.  ZSI (Zintegrowany System Informatyczny)
[bookmark: _Toc13144171]Prace analityczne
Prace analityczne obejmują wizyty analityczne w siedzibie Zamawiającego, przegląd funkcjonujących rozwiązań informatycznych oraz dostępnych danych. W wyniku analizy powstanie dokument projektu wdrożenia. Zawartość dokumentu obejmuje:
1. opis istniejących zasobów w zakresie oprogramowania i danych oraz ich wykorzystania w systemie,
2. opis szczegółowy funkcjonalności realizowanych przez dedykowane aplikacje,
3. opis modelu danych aplikacji obejmujący tabele, pola, słowniki, relacje oraz typy i podtypy danych geometrycznych i zależności topologiczne,
4. projekt interfejsu graficznego aplikacji dedykowanych,
5. specyfikacja funkcjonalności stanowisk poszczególnych użytkowników systemu,
6. projekt techniczny migracji opisujący zakres i sposób przekształcenia poszczególnych kolekcji danych geometrycznych, tabel i słowników,
7. harmonogramy szkoleń uwzględniające warunki organizacyjne i zapisy umowy w zakresie terminów realizacji,
8. potrzeby w zakresie danych oraz zmiany natury technicznej i organizacyjnej niezbędne do wdrożenia systemu.
Wykonawca przekaże projekt wdrożenia w postaci:
1. wydruku opracowania oraz dokumentu w edytowalnej wersji elektronicznej,
2. bazy danych z opisem struktury oraz skrypt do generowania struktury.
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Oprogramowanie narzędziowe stanowią rozwiązania w środowisku których wdrażane są aplikacje oraz baza danych. Oprogramowanie narzędziowe obejmuje:
1. serwer danych przestrzennych - ArcGIS Server,
2. platformę bazy danych,
3. niezbędne licencje rozwiązań firm trzecich.
Aktualnie Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie ArcGIS Enterprise Standard, a dane geometryczne przechowywane są w środowisku bazy danych ORACLE systemu ZSI Zamawiającego. Wykonawca wykona upgrade środowiska ArcGIS oraz instalację bazy danych kompatybilnej z ArcGIS Server, spełniającej określone kryteria. Upgrade jest warunkiem rozpoczęcia prac związanych z zasileniem systemu danymi oraz wdrożeniem aplikacji dedykowanych i szkoleń.
Kryteria wymagane dla oprogramowania narzędziowego i aplikacji:
1. licencja oprogramowania serwerowego ArcGIS Server dla danych przestrzennych z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego licencji.,
2. baza danych - nielimitowana co do ilości użytkowników bez ograniczeń w zakresie rozbudowy serwera i konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu licencji. Silnik bazy danych musi  wspierać posiadaną przez Zamawiającego licencję ArcGIS Server,
[bookmark: _Toc13144173]Instalacja i konfiguracja aplikacji.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy i wdroży aplikacje na bazie oprogramowania narzędziowego ArcGIS:
1. Aplikacja edycyjno-analityczna - nielimitowana liczba licencji aplikacji w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji ArcGIS for Desktop Standard,
2. Licencja serwera aplikacji GIS umożliwiająca uruchomienie nieograniczonej liczby stanowisk użytkowników mających dostęp do funkcjonalności GIS z poziomu przeglądarki internetowej oraz mechanizmów integracyjnych z ZSI.
Inne cechy serwera aplikacji:
1. tworzenie mechanizmów integracyjnych opartych na usługach oraz integracji na poziomie bazy danych (dedykowane sterowniki/biblioteki dla rożnych baz danych),
2. tworzenie i publikacja usług w postaci aplikacji internetowych,
3. możliwość publikacji usług generowania raportów mapowych na podstawie definiowanych przez użytkownika szablonów, zawierających treść mapy, legendę, strzałkę północy, skalę, teksty i objaśnienia, wykresy tabele i pliki graficzne.
4. publikacja usług internetowych (mapy, rastry, usługi geoprzetwarzania) w ramach standardów KOM-XXX, WMS, WCS, WFS, WFS-T, REST i SOAP,
5. obsługa załączników (pliki graficzne, multimedialne, dokumenty) przechowywanych jako obiekty w bazie danych oraz jako łącza (powiązanie z odpowiednim URL zasobu w sieci).
W zakresie administracji bazy danych i bezpieczeństwa:
1. definiowanie uprawnień do danych dla poszczególnych ról i użytkowników.
2. śledzenie operacji edycyjnych (minimum zapis użytkownika tworzącego, modyfikującego, daty i godziny utworzenia oraz daty modyfikacji danych).
3. automatyzacja systemu tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych z kopii.
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Etap obejmuje zasilenie systemu danymi udostępnionymi przez Zamawiającego. Dotyczy to stworzenia bazy geometrycznej całej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz warstw referencyjnych na podstawie materiałów źródłowych:
1. danych z istniejącego systemu GIS działającego w ramach ZSI,
2. danych z dostępnych rejestrów (MODGiK) dla potrzeb uruchomienia określonych mechanizmów wyszukiwania i usług w systemie,
3. innych danych wskazanych na etapie prac analitycznych.
4. migracja mechanizmów automatycznego importu danych z MODGiK oraz importu plików w formacie GML. 
W celu migracji opracowane zostaną powtarzalne procedury migracyjne, umożliwiające powtórzenie całości procesu. Jako produkt finalny przedstawiony zostanie raport ilościowy i jakościowy z migracji danych.
Migracja danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej musi uwzględniać kontrolę topologii sieci, a błędy mają zostać przedstawione w raporcie jakościowym z migracji. Następnie błędy mają zostać poprawione. 
Migracja danych obejmuje również migrację obecnie używanych projektów mapowych z zachowaniem takich samych kolorów, parametrów wyświetlania, symboli itp. 
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Oprogramowanie narzędziowe ma zapewnić uruchomienie dedykowanych aplikacji i bazy danych niezbędnych dla zaawansowanej edycji oraz działania serwisów mapowych w sieci lokalnej Zamawiającego, jak również udostępnianie w przyszłości e-usług poprzez interfejs GIS, w środowisku przeglądarki internetowej (sieć Internet).
Wdrożenie obejmuje dwa rodzaje aplikacji:
1. Aplikacja edycyjno-analityczna – licencja uruchamiana w ramach oprogramowania narzędziowego ArcGIS for Desktop Standard.
2. Aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika końcowego.
3. Aplikacje dedykowane w przeglądarce internetowej – licencja na przedsiębiorstwo. Administrator uruchamia kolejne licencje poprzez definiowanie użytkowników i nadawanie im odpowiednich uprawnień.
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Wymagane funkcjonalności aplikacji edycyjno-analitycznej obejmują:
1. edycję danych geometrycznych i związanych z nimi danych opisowych w trybie wielodostępnym, z mechanizmem automatycznego oraz półautomatycznego rozwiązywania konfliktów edycyjnych pomiędzy użytkownikami.
2. pracę w środowisku projektów ArcGIS for Desktop.
3. wprowadzanie danych opisowych i geometrycznych poprzez wektoryzację, wprowadzanie ze współrzędnych, import z formatów zewnętrznych (dxf, dwg, dgn, Esri shapefile i plików tekstowych),
4. kalibracja danych rastrowych oraz ich katalogowanie (zarządzanie zbiorem rastrów),
5. edycja topologiczna obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oparta na regułach powiązań zdefiniowanych na poziomie bazy danych,
6. prowadzenie kartoteki realizowanych w ramach inwentaryzacji robót geodezyjnych (KERG) zawierającej informacje o projekcie oraz poszczególne współrzędne z możliwością dodania ich do mapy jako warstwę,
7. edycja grupowa obiektów
a. wprowadzanie atrybutów dla wszystkich lub wybranych obiektów,
b. przeliczanie wartości dla wszystkich lub wybranych obiektów na bazie formuł SQL.
c. edycja geometrii (przesunięcie, obrót, kopiowanie równoległe)
8. specyficzne funkcje edycyjne umożliwiające sprawne i kontrolowane wprowadzanie obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
a. kreślenie linii prostopadłych i równoległych oraz o zadanej długości i/lub azymucie
b. określanie współrzędnych na bazie dwóch odległości od wskazanych punktów (wcięcie liniowe)
c. podział linii na wskazanej długości lub na równe części z uwzględnieniem kierunku linii (podział mierzony od początku lub końca linii),
d. wkreślanie osi obiektu powierzchniowego (np. osi kanału) poprzez wskazywanie naprzeciwległych punktów obiektów z innych warstw i określanie punktu środkowego odległości pomiędzy nimi,
e. buforowanie obiektów z możliwością przeniesienia geometrii do wskazanej grupy obiektów,
f. kopiowanie i wklejanie obiektów z możliwością konwersji geometrii (zmiana powierzchni na linie),
g. jednostronne lub obustronne kopiowanie obiektów liniowych z uwzględnieniem kierunku,
h. dociąganie do wierzchołka, początku lub końca linii, przecięcia, centroidu i krawędzi,
i. wkreślanie kół, elips i prostokątów o zadanych wymiarach,
j. śledzenie fragmentu przebiegu obiektów z różnych warstw obiektów z możliwością przesunięcia równoległego.
9. definiowanie atrybutów i słowników oraz wartości domyślnych atrybutów dla określonych kategorii obiektów na poziomie bazy danych lub na poziomie projektu,
10. klasyfikacja tematyczna obiektów wektorowych, w oparciu o kartograficzne metody ilościowe i jakościowe,
11. automatyczne etykietowanie obiektów w oparciu o jeden lub wiele atrybutów (wykorzystanie formuł etykietowania),
12. wyświetlanie dynamicznych podpowiedzi odnośnie obiektów mapie w oparciu o jeden atrybut lub formułę bazującą na wielu atrybutach,
13. eksport/Import danych wektorowych do formatów zewnętrznych (dxf, dwg, dgn, Esri shapefile i plików tekstowych),
14. opracowywanie zaawansowanych kompozycji mapowych (mapa, wykresy, tabele, pliki graficzne) umożliwiających wydruk w standardowym (A-0, A-1, A-3, A-4 itp.) lub dowolnym, zdefiniowanym przez użytkownika formacie,
15. wydruk zawartości ekranu (szybki, prosty sposób z zachowaniem symboliki użytej na ekranie),
16. eksport kompozycji mapowych do formatu pdf z możliwością zapisu podziału na warstwy i informacji o atrybutach obiektów,
17. kreator raportów z możliwością dowolnego definiowania układu i stylów. Kreator musi posiadać możliwość zapisu szablonu raportu w postaci pliku i eksportu pliku wynikowego raportu do formatów minimum: pdf, tif, html, rtf, txt, xls,
18. definiowanie łączy, które pozwolą na przekierowanie z poziomu obiektu na wskazany adres URL, plik na dysku lub lokalizację w sieci lokalnej,
19. dołączanie usług udostępnianych w postaci serwisów (w tym serwisów WMS i WMTS),
20. automatyczny zapis informacji o dacie wprowadzenia, modyfikacji oraz użytkowniku, który wykonuje dane operacje dla każdego z edytowanych obiektów,
21. definiowanie zapamiętanych zasięgów (tzw. zakładek przestrzennych),
22. wyszukiwanie obiektów poprzez selekcje przestrzenne (zawieranie, stykanie itp.) oraz atrybutowe (wybór wg adresu, materiału, średnicy, nr inwentarzowego itp.) lub kombinację tych metod,
23. eksport atrybutów wybranych obiektów do formatów zewnętrznych (xls, dbf i MS Access) oraz tabel baz danych min.: ORACLE, SQL Server, PostgreSQL.
24. prowadzenie na mapie ewidencji elementów sieci wchodzących w skład danego środka trwałego w rozbiciu na długość i wartość obiektów oraz ich statusu (obiekty czynne i zlikwidowane)
25. dołączanie do obiektów dowolnych plików (graficznych, tekstowych i innych) zapisywanych w bazie danych, dotyczy schematów obiektów, danych z awarii i przeglądów i innych materiałów,
26. konwersję geotagowanych zdjęć (wykonywanych na urządzeniu mobilnym z włączoną geolokalizacją) na warstwy wektorowe z załącznikami umieszczanymi w bazie danych lub zapisanymi jako łącza do danej lokalizacji,
27. analizy sieciowe umożliwiające analizę scenariuszy wyłączeń dostaw usług wraz z listą punktów objętych wyłączeniem i danymi adresowymi odbiorców 
28. badanie spójności sieci,
29. obsługa rejestracji ewidencji służebności ustanowionej na działkach ewidencyjnych z wyznaczeniem pasa zajęcia, obliczeniem powierzchni oraz możliwością ewidencji dokumentacji służebności z podziałem na akty notarialne, porozumienia, zawiadomienia z sądu, protokołów z rokowań itp.
30. import danych z inwentaryzacji powykonawczych (bez konieczności używania narzędzi firm trzecich), formaty (dxf, dgn, dwg, txt i shp).
31. skanowanie z poziomu aplikacji z możliwością manipulacji ilością, kolejnością i orientacją stron w formacie pdf.
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Wymagane funkcjonalności aplikacji w środowisku przeglądarki internetowej obejmują:
1. zapis ustawień pozwalający na przygotowanie zestawów danych i związanych z nimi funkcjonalności (projektów) i przyporządkowanie ich dla wybranych użytkowników lub jednostek organizacyjnych. Zakres podlegający ustawieniom konfiguracji wybranego zestawu:
a. wykorzystywane warstwy z ustawieniem ich kolejności, widoczności i zachowania podczas identyfikacji,
b. wykorzystywane warstwy bazowe (dane referencyjne) ze wskazaniem wykorzystania pamięci podręcznej (kafelków),
c. zakres warstw podlegający selekcji atrybutowej i przestrzennej z ustawieniem zachowania tych mechanizmów,
d. definiowanie zapamiętanych zasięgów (tzw. zakładek przestrzennych),
e. możliwość kopiowania projektów i zapisywanie ich po inną nazwą.
2. nawigacja na mapie (z użyciem myszki lub przycisków dostępnych z interfejsu przeglądarki): powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie),
3. ustawianie skali mapy na podstawie definiowalnej listy skal,
4. pobieranie informacji o wskazanych obiektach (identyfikacja) i wyświetlanie ich w konfigurowalnym oknie,
5. dołączanie załączników z dysku (jeden lub wiele plików) lub bezpośrednio ze skanera,
6. skanowanie załączników z poziomu aplikacji z możliwością manipulacji ilością, kolejnością i orientacją stron w formacie pdf,
7. dostęp do załączników do obiektów zapisanych w bazie danych,
8. dostęp do załączników do obiektów umieszczonych na dyskach w sieci lokalnej Zamawiającego z odwzorowaniem struktury katalogowej,
9. mechanizmy wyszukiwania:
a. na podstawie danych adresowych
b. selekcji atrybutowych wg dowolnych atrybutów wskazanych warstw,
c. na podstawie numeru inwentarzowego;
d. wyszukiwanie załączników po treści (dla dokumentów skanowanych w trybie ocr), uwzględniające wielkość liter oraz odmianę ze wskazaniem miejsc w dokumencie w których dana fraza występuje,
e. selekcji przestrzennych z wykorzystaniem operatorów przestrzennych (przecinania, zawierania, stykania się etc.) i wprowadzanych przez użytkownika kształtów,
10. włączanie i wyłączanie widoczności warstw tematycznych z możliwością określenia ustawień domyślnych,
11. wizualizacja legendy warstw,
12. ustawienie przeźroczystości warstw (% przeźroczystości),
13. określanie współrzędnych punktów min. w układach 2000, 1992 i WGS84 (XY i DMS),
14. pomiar długości z możliwością ustawienia jednostek,
15. pomiar pola powierzchni i obwodu z możliwością ustawienia jednostek,
16. zmiana treści mapy bazowych zapisanych w ustawieniach (OpenStreetMap, geoportal.gov.pl i inne),
17. edycja atrybutów wybranych kategorii warstw geometrycznych (hydranty) włącznie z możliwością dodawania załączników (przez użytkownika), tworzenie raportów dla wyników selekcji pozwalających na zapis danych tabelarycznych min. do formatu pdf i xls. W przypadku wykazów tabelarycznych istnieje możliwość eksportu dowolnego wykazu do raportu w wymienionych formatach, z zaznaczeniem i formatowaniem kolumn oraz możliwością zapisu układu raportu. Układy raportów posiadają atrybuty dostępu dla jednego lub wszystkich użytkowników.
18. obsługa mechanizmów integracyjnych z KOM-XXX. 
19. obsługa dostępu i wizualizacji oraz zbierania danych w zakresie dokumentacji dotyczącej służebności w zakresie:
•	symbolizacji statusu służebności (aktualna, nieaktualne, niezgodna, projektowana i inne),
•	wyszukiwania obiektów służebności (numer działki, adres, data ustanowienia od/do, właściciela, rodzaju i statusu),
•	ewidencja dokumentacji służebności z podziałem na akty notarialne, porozumienia, zawiadomienia z sądu, protokołów z rokowań itp.,
•	wyszukiwania dokumentacji służebności (numer ewidencyjny, numer dokumentu, data dokumentu od/do, opis),
•	wyszukiwania pełno tekstowego załączników do dokumentacji służebności ze wskazaniem miejsca wystąpienia danej frazy w tekście dokumentu oraz dostępu do całości dokumentu,
•	raportowanie obiektów służebności i ewidencji dokumentacji służebności lub wyników wyszukiwania z wykorzystaniem konfigurowalnych (wybór, kolejność i formatowanie pól) i personalizowanych (przypisanych do użytkowników) szablonów raportów min. do MS Excel i/lub pdf.

Zarządzanie użytkownikami i system uprawnień
Wymagania dotyczące zarządzania użytkownikami w środowisku przeglądarki internetowej:
1. Centralne repozytorium użytkowników z możliwością odwzorowania pełnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (działy, komórki etc.) i nadawaniem im uprawnień do poszczególnych modułów z podziałem na role. Centralne repozytorium użytkowników ma być zintegrowane z Domeną Active Directory co najmniej w zakresie użytkowników i haseł w celu automatycznego logowania za pomocą przeglądarki Internet Explorer.
2. Rejestr logowań zawierający min.:
· datę
· identyfikator użytkownika
· rodzaj operacji (logowanie, wylogowanie)
· imię i nazwisko użytkownika
· domenę
· rodzaj i wersję przeglądarki internetowej
3. Dziennik rejestru zmian, który wskaże, jakie operacje (usuń, dodaj lub modyfikuj) zostały wykonane na każdej z tabel przez konkretnego użytkownika.
Obsługiwane przeglądarki internetowe
Aplikacje dostępne w przeglądarce internetowej nie wymagają instalacji po stronie klienta żadnego dodatkowego oprogramowania (wtyczek) i działają w następujących przeglądarkach internetowych:
· Internet Explorer w wersji 9 i wyższej
· Microsoft Edge
· Firefox w wersji 4 i wyższej
· Chrome 20 i wyższej
· Opera 20 i wyższej
· Safari 5.1 i wyższej
· Oraz w przeglądarce w systemie operacyjnym Android 7.0 i nowszym.
[bookmark: _Toc13144178]Integracja systemu GIS z funkcjonującym w przedsiębiorstwie ZSI
Zakres integracji obejmuje współpracę z wdrożonym przez firmę Asseco Data Systems Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) w zakresie:
1. tworzenie warstwy zużyć na bazie danych z bilingu,
2. integracji w zakresie zgodnym z opisem integracji,
3. obsługa mechanizmu tworzenia granic eksploatacji,
4. oznaczania i zarządzania prezentacją środków trwałych na mapie,
Model integracji zakłada istnienie dwóch rozdzielnych aplikacji, które komunikują się między sobą na poziome bazy danych lub przez usługi. Aplikacje umożliwiają wzajemne sterowanie akcjami. Z poziomu ZSI możliwe jest wywołanie aplikacji GIS w przeglądarce internetowej i nawigacja na mapie, do określonego miejsca. Z poziomu aplikacji przeglądarki GIS możliwe jest wywołanie określonego okna w systemie ZSI. Integracja nie zmienia realizacji istniejących funkcjonalności systemu ZSI wymienionych w punkcie 2.
W zakresie integracji z systemem środków trwałych system GIS pozwoli na ewidencjonowanie na bazie płaskiej struktury udostępnianej przez system ZSI. System GIS pozwala na prezentację środka trwałego składającego z jednego lub wielu obiektów, położonych na jednej lub wielu warstwach. Generowanie dokumentacji środka trwałego pozostaje w obszarze systemu ZSI.
[bookmark: _Toc13144179]Szkolenia
W ramach wdrożenia zakłada się realizację min. 15 dni szkoleń w siedzibie klienta.
[bookmark: _Toc13144180]Serwis
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w ramach realizacji tego postepowanie przetargowego w okresie 1 roku od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac. Usługa serwisu zakłada realizację 48 roboczodni rocznie obejmującej usługi zgodnie z tabelą poniżej:
	Czynność
	Uwagi

	Konsultacje telefoniczne oraz mailowe
	Wspomaganie przez telefon użytkowników w korzystaniu z aplikacji oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez pocztę elektroniczną.

	Wspomaganie użytkowników w konfiguracji aplikacji
	Pomoc w odpowiednim konfiguracji aplikacji obejmuje wspomaganie we wprowadzeniu danych do słowników, tworzeniu szablonów

	Aktualizacje systemu w zakresie zainstalowanej wersji
	Aktualizacje obejmują modyfikacje i usprawnienia w obrębie zainstalowanej wersji. Nie obejmują nowych modułów systemu.

	Gotowość do świadczenia usług dodatkowych
	Gotowość do świadczenia dodatkowych usług płatnych na zlecenie (rozbudowa systemu, dodatkowe szkolenia, konsultacje u klienta itp.) 

	Wspomaganie w poprawianiu błędów edycyjnych
	Poprawianie danych błędnie wprowadzonych do systemu przez użytkowników, których cofnięcie jest skomplikowane lub nie jest możliwe przez operatora.

	Wsparcie administratora systemu
	Pomoc administratorowi w tworzeniu kopii bezpieczeństwa, tworzenie dodatkowych aplikacji testowych, odtwarzanie systemu z kopii bezpieczeństwa po awarii.



Usługa serwisu obejmuje również 4 dni wizyt serwisowych w siedzibie klienta (1 dzień na kwartał). Wizyty mogą być łączone (np. 2 dni na pół roku).





[bookmark: _Toc13144181]Opis integracji systemów KOM-xxx z mapą GIS
[bookmark: _Toc10708710][bookmark: _Toc13144182]Wstęp
Poniższy rysunek przedstawia schematycznie zakres i kierunek integracji pomiędzy aplikacjami Kom-Media (KOM-XXX) i GIS.
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[bookmark: _Toc10708711][bookmark: _Toc13144183]Obiekty
Operacje dodawania, modyfikacji i usuwania obiektów mają być dostępne po stronie aplikacji GIS. Operacje te i powiązane z nimi dane będą przekazywane z GIS do KOM-XXX. KOM-XXX zapamięta identyfikator obiektu nadany w GIS (ID_GIS).
Po stronie KOM-XXX będzie możliwa tylko modyfikacja danych obiektu w zakresie nie objętym integracją.

Przy dodawaniu i modyfikowaniu obiektu po stronie GIS, dane objęte integracją, są przesyłane do KOM-XXX. Wyróżniamy część wspólną (niezależną od rodzaju obiektu), która obejmuje: obiekt, umiejscowienie, powiązanie z podmiotem, powiązanie z adresem,  oraz część zależną od rodzaju obiektu. Część wspólna, niezależna od rodzaju obiektu obejmuje następujące dane:

	Nazwa
	Typ
	Opis

	id_gis
	NUMBER(9)
	Identyfikator obiektu w GIS (nadawany po stronie GIS). Nie może być zmieniany.

	typ_rodzaju_obiektu
	NUMBER(9)
	Typ rodzaju obiektu. Nie może być zmieniany.
(10)Hydrant
(12)Przepompownia
(15)Zasuwa wodociągowa
(17)Pompownia
(20)Zasuwa kanalizacyjna
(22)Hydrofornia
(25)Przyłącze wodociągowe
(27)Komora wodociągowa
(30)Wodociąg
(32)Studnia ściekowa
(35)Wylot kanalizacyjny
(40)Wpust kanalizacyjny
(45)Kanał
(50)Oczyszczalnia
(55)Kanał tłoczny
(60)Przyłącze kanalizacyjne
(65)Komora ściekowa
(68)Dokumentacja techniczna
(75)Studzienka wodomierzowa
(91)Właz wodociągowy
(95)Właz

	stan_obiektu
	VARCHAR2(15)
	Stan obiektu. 
(-)Nieokreślony
(c)Czynny
(n)Nieczynny
(z)Zlikwidowany
(p)Projektowany

	kod_zrodla_poz_danych
	VARCHAR2(15)
	Kod źródła pozyskania danych. 
(-)Pomiar inw.
(D)Digitalizacja
(I)Inne
(N)Niepoprawne
(T)Pomiary ter.
(X)Nieokreślone
(B)Branżowe
(A)Pomiar wykr.

	id_KOM-xxx_punkt_adr
	NUMBER(9)
	Identyfikator (KOM-XXX) punktu adresowego 

	nazwa_miasta
	VARCHAR2(30)
	Nazwa miasta

	nazwa_ulicy
	VARCHAR2(50)
	Nazwa ulicy

	numer_domu
	VARCHAR2(60)
	Numer punktu adresowego

	koniec_adresu
	VARCHAR2(60)
	Końcówka adresu

	kod_podmiotu
	VARCHAR2(16)
	Kod podmiotu (inwestora). Pochodzi z KOM-XXX. Wybrany z udostępnionego przez KOM-XXX słownika (słownik podmiotów)

	wlasnosc_ob
	VARCHAR2(1)
	Własność umiejscowienia i obiektu. 

	kod_lokalizacji
	VARCHAR2(15)
	Kod lokalizacji. Pochodzi z KOM-XXX. Wybrany z udostępnionego przez KOM-XXX słownika (słownik lokalizacji)

	numer
	VARCHAR2(70)
	Numer obiektu/Identyfikator

	uwagi
	VARCHAR2(500)
	Uwagi obiektu.



Poniżej przedstawione zostały wszystkie rodzaje obiektów i zakres danych objętych synchronizacją:

[bookmark: _Toc10708712] Hydrant

	Nazwa kolumny
	Typ
	Opis

	kod_typu_hydrantu
	VARCHAR2(15)
	Kod typu hydrantu. 
(-)nieokreślony
(HDW)wysoka wydajność
(HNW)normalna wydajność

	kod_rodzaju_hydrantu
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaj hydrantu. 
(-)nieokreślony
(n)hydrant nadziemny
(p)hydrant podziemny

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica 

	Rag
	NUMBER(19,6)
	Dane geodezyjne. Rzędna terenu.

	Rad
	NUMBER(19,6)
	Dane geodezyjne. Rzędna osi.

	Ilosc
	NUMBER(1)
	Liczba wyjść.

	Wydajnosc
	NUMBER(6,2)
	Wydajność

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica


[bookmark: _Toc10708713]Wodociąg

	Nazwa
	Typ
	Opis

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	kod_typu_obudowy
	VARCHAR2(15)
	Kod typu obudowy.
(-)Nieokreślony
(z)W kanale zbiorczym
(k)W kanalizacji
(o)W otulinie
(n)Nagi, bez obudowy

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica

	dlugosc_gis
	NUMBER(8,2)
	Długość w metrach

	dlugosc
	NUMBER(8,2)
	Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej)




[bookmark: _Toc10708714]Hydrofornia

	Nazwa
	Typ
	Opis

	nazwa
	VARCHAR2(30)
	Nazwa obiektu



[bookmark: _Toc10708715]Zasuwa wodociągowa

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_typu_zasuwy
	VARCHAR2(15)
	Kod typu zasuwy wodociągowej. 
(-)Nieokreślona
(T)Strefowa
(D)Domowa
(P)Przepustnica
(H)Hydrantowa
(L)Liniowa
(O)Odpowietrzenie
(S)Odwodnienie
(R)Reduktor
(Z)Zawór zwrotny

	rt
	NUMBER(19,6)
	Rzędna terenu

	ro
	NUMBER(19,6)
	Rzędna osi

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	kod_kier_zasuwy
	NUMBER(9)
	Kierunek zasuwy. 
(-)-
(p)Prawy
(l)Lewy

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica



[bookmark: _Toc10708716]Studzienka  wodomierzowa

	Nazwa
	Typ
	Opis

	rt
	NUMBER(19,6)
	Rzędna terenu

	rad
	NUMBER(19,6)
	Rzędna dna

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	kod_rodzaju_wlazu
	NUMBER(9)
	Kod rodzaj włazu (wg K1).
(-)Nieokreślony
(WLD)Prostokąt
(WLM)Kwadrat
(WLZ)Okrągły

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica



[bookmark: _Toc10708717]Komora wodociągowa

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_typu_komory
	VARCHAR2(15)
	Kod typu komory.
(-)Nieokreślona
(Z)Komora zasuw
(ZW)Komora zasuw z wodomierzami
(W)Komora wodomierzy
(S)Odwodnieniowa
(O)Odpowietrzająca
(R)Komora reduktora

	RAG
	NUMBER(19,6)
	Rzędna górna komory

	RAD
	NUMBER(19,6)
	Rzędna dolna komory

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica



[bookmark: _Toc10708718]Pompownia

	Nazwa
	Typ
	Opis

	nazwa
	VARCHAR2(30)
	Nazwa pompowni

	typ
	VARCHAR2(20)
	Typ pompowni

	ilosc
	NUMBER(1)
	Ilość pompowni

	wyd
	NUMBER(7,2)
	Wydajność (m3/h)



[bookmark: _Toc10708719]Przyłącze wodociągowe

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_typu_przyl
	VARCHAR2(15)
	Kod typu przyłącza wodociągowego. 
(-)Nieokreślony
(D)Przyłącze domowe
(Z)Przyłącze zbiorcze
(H)Przyłącze hydrantowe

	kod_typu_obudowy
	VARCHAR2(15)
	Kod typu obudowy.
(-)Nieokreślony
(z)W kanale zbiorczym
(k)W kanalizacji
(o)W otulinie
(n)Nagi, bez obudowy

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica

	dlugosc_gis
	NUMBER(8,2)
	Długość w metrach

	dlugosc
	NUMBER(8,2)
	Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej)



[bookmark: _Toc10708720]Dokumentacja techniczna

	Nazwa
	Typ
	Opis

	Numer
	VARCHAR2(16)
	Numer dokumentacji



[bookmark: _Toc10708721]Włazy

	Nazwa
	Typ
	Opis

	rp
	NUMBER(19,6)
	Rzędna początku

	srednica1
	VARCHAR2(15)
	Średnica 1

	srednica2
	VARCHAR2(15)
	Średnica 2

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica

	kod_rodzaju_wlazu
	NUMBER(9)
	Kod rodzaj włazu (wg K1).
(-)Nieokreślony
(WLD)Prostokąt
(WLM)Kwadrat
(WLZ)Okrągły



[bookmark: _Toc10708722]Studnia ściekowa

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_rodz_kanal
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju kanalizacji.
(-)Nieokreślona
(d)Deszczowa
(l)Lokalna
(o)Ogólnospławna
(p)Przemysłowa
(s)Sanitarna

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	rag
	NUMBER(19,6)
	Rzędna pokrywy

	rad
	NUMBER(19,6)
	Rzędna dna

	kod_rodzaju_wlazu
	NUMBER(9)
	Kod rodzaj włazu (wg K1).
(-)Nieokreślony
(WLD)Prostokąt
(WLM)Kwadrat
(WLZ)Okrągły

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica



[bookmark: _Toc10708723]Wpust kanalizacyjny

	Nazwa
	Typ
	Opis

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	rag
	NUMBER(19,6)
	Rzędna pokrywy

	rad
	NUMBER(19,6)
	Rzędna dna

	kod_rodzaju_wpustu
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju wpustu (wg K1)
(-)Nieokreślony
(WPD)Kratka prostokątna
(WPM)Kratka kwadratowa
(WPZ)Kratka okrągła

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica



1.1. [bookmark: _Toc10708724][bookmark: _Toc13144184]Wylot kanalizacyjny

	Nazwa
	Typ
	Opis

	wyh
	NUMBER(9)
	Wymiar poziomy

	wyv
	NUMBER(9)
	Wymiar pionowy

	rpd
	NUMBER(10,2)
	Rzędna dna

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica

	kod_rodz_kanal
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju kanalizacji.
(-)Nieokreślona
(d)Deszczowa
(l)Lokalna
(o)Ogólnospławna
(p)Przemysłowa
(s)Sanitarna



[bookmark: _Toc10708725]Zasuwa kanalizacyjna

	Nazwa
	Typ
	Opis

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	rt
	NUMBER(19,6)
	Rzędna terenu

	ro
	NUMBER(19,6)
	Rzędna osi

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica

	kod_rodz_kanal
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju kanalizacji.
(-)Nieokreślona
(d)Deszczowa
(l)Lokalna
(o)Ogólnospławna
(p)Przemysłowa
(s)Sanitarna



[bookmark: _Toc10708726]Kanał

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_rodz_kanal
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju kanalizacji.
(-)Nieokreślona
(d)Deszczowa
(l)Lokalna
(o)Ogólnospławna
(p)Przemysłowa
(s)Sanitarna

	srednica1
	VARCHAR2(15)
	Średnica 1

	srednica2
	VARCHAR2(15)
	Średnica 2

	kod_rodz_przekroju
	NUMBER(9)
	Kod rodzaju przekroju poprzecznego (wg K1).
(-)Nieokreślony
(e)Elipsa
(j)Jajowaty
(k)Kwadrat
(o)Okrąg
(p)Prostokąt
(u)U-kształtny

	pole_przek
	
	Pole przekroju poprzecznego

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica

	rp
	NUMBER(19,6)
	Rzędna dna początku

	rk
	NUMBER(19,6)
	Rzędna dna końca

	dlugosc_gis
	NUMBER(9)
	Długość w metrach

	dlugosc
	NUMBER(8,2)
	Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej)



[bookmark: _Toc10708727]Przyłącza kanalizacyjne

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_rodz_kanal
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju kanalizacji.
(-)Nieokreślona
(d)Deszczowa
(l)Lokalna
(o)Ogólnospławna
(p)Przemysłowa
(s)Sanitarna

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica

	rp
	NUMBER(10,2)
	Rzędna początku

	rk
	NUMBER(10,2)
	Rzędna końca

	dlugosc_gis
	NUMBER(8,2)
	Długość w metrach

	dlugosc
	NUMBER(8,2)
	Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej)



[bookmark: _Toc10708728]Kanały tłoczne

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_rodz_kanal
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju kanalizacji.
(-)Nieokreślona
(d)Deszczowa
(l)Lokalna
(o)Ogólnospławna
(p)Przemysłowa
(s)Sanitarna

	srednica
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	pole_przek
	NUMBER(10,2)
	Pole przekroju

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica

	rp
	NUMBER(10,2)
	Rzędna osi początku 

	rk
	NUMBER(10,2)
	Rzędna osi końca

	dlugosc_gis
	NUMBER(8,2)
	Długość w metrach

	dlugosc
	NUMBER(8,2)
	Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej)



[bookmark: _Toc10708729]Komora ściekowa

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_rodz_kanal
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju kanalizacji.
(-)Nieokreślona
(d)Deszczowa
(l)Lokalna
(o)Ogólnospławna
(p)Przemysłowa
(s)Sanitarna

	rag
	NUMBER(19,6)
	Rzędna terenu

	rad
	NUMBER(19,6)
	Rzędna dna

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica



[bookmark: _Toc10708730]Oczyszczalnie

	Nazwa
	Typ
	Opis

	nazwa
	VARCHAR2(30)
	Nazwa 

	kod_rodz_kanal
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju kanalizacji.
(-)Nieokreślona
(d)Deszczowa
(l)Lokalna
(o)Ogólnospławna
(p)Przemysłowa
(s)Sanitarna



[bookmark: _Toc10708731]Przepompownie

	Nazwa
	Typ
	Opis

	nazwa
	VARCHAR2(30)
	Nazwa

	kod_typu_przep
	VARCHAR2(15)
	Typ przepompowni. 
(-)Nieokreślona
(2 x Grundfos AP)2 x Grundfos AP 65.65.12.1
(2x DP 3102 180 )2x DP 3102 180 HT/276
(FLYGT PS 120-D-)FLYGT PS 120-D-410 P
(FLYGT PS 240-N-)FLYGT PS 240-N-400NP
(FLYGT PS-120-M-)FLYGT PS-120-M-450
(Metalchem)Metalchem
(Vario-Press VPE)Vario-Press VPE-1-040PCV

	ilosc
	NUMBER(2)
	Ilość pomp

	wyd
	NUMBER(6,2)
	Wydajność (m3/h)

	kod_rodz_kanal
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju kanalizacji.
(-)Nieokreślona
(d)Deszczowa
(l)Lokalna
(o)Ogólnospławna
(p)Przemysłowa
(s)Sanitarna



[bookmark: _Toc10708732]Włazy kanalizacyjne

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_rodzaju_wlazu
	NUMBER(9)
	Kod rodzaj włazu (wg K1).
(-)Nieokreślony
(WLD)Prostokąt
(WLM)Kwadrat
(WLZ)Okrągły

	srednica1
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	srednica2
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	rp
	NUMBER(19,6)
	Rzędna pokrywy

	kod_materialu
	VARCHAR2(15)
	Kod materiału (wg K1).
(-)Brak informacji
(B)Beton
(C)Cegła
(E)Żelbet
(K)Kamionka
(O)Ołów
(P)Polietylen
(px)Polioxymethylen
(S)Stal
(sn)stal nierdzewna
(T)Azbestocement
(V)PCV
(Z)Żeliwo
(Ż)Żywica



[bookmark: _Toc10708733]Punkty adresowe

KOM-XXX udostępni widok zawierający dane o punktach adresowych. GIS dysponując tymi danymi wykona powiązanie punktu adresowego z punktem (o ustalonych współrzędnych) na mapie.
KOM-XXX udostępni następujące dane:
	Nazwa
	Typ
	Opis

	ID_NUM_ADR_KOM-XXX
	NUMBER(9)
	Identyfikator punktu adresowego w KOM-XXX

	KOD
	VARCHAR2(6)
	Kod pocztowy (z KOM-XXX)

	MIASTO
	VARCHAR2(30)
	Nazwa miasta (z KOM-XXX)

	ULICA
	VARCHAR2(50)
	Nazwa ulicy (z KOM-XXX) 

	NR_DOMU
	VARCHAR2(60)
	Pełny numer posesji (z KOM-XXX)

	ADRES_SORT
	VARCHAR2(111)
	Pole pomocnicze (na potrzeby wyszukiwania) nazwa ulicy złączona z numerem posesji 

	ID_REJONU
	NUMBER(9)
	Identyfikator rejonu (w GIS) Zgodny z kodem rejony w KOM-XXX



[bookmark: _Toc10708734]Wodomierze

KOM-XXX udostępni widok zawierający dane związane z wodomierzami. Będzie powiązany z numerami adresowymi (ID_KOM-XXX). Dane będą odczytywane i prezentowane po stronie GIS.
KOM-XXX udostępni następujące dane:
	Nazwa
	Typ
	Opis

	ID_NUM_ADR_KOM-XXX
	NUMBER(9)
	Identyfikator punktu adresowego w KOM-XXX

	DOSTEPNY
	CHAR(1)
	Znacznik „dostępny” z obiektu.

	STAN_OBIEKTU
	VARCHAR2(20)
	Stan obiektu

	NUMER
	VARCHAR2(80)
	Numer obiektu

	NR_INW_WODOM
	VARCHAR2(20)
	Numer inwentarzowy wodomierza

	NUMER_FABR
	VARCHAR2(20)
	Numer fabryczny wodomierza

	NUMER_ROZL
	VARCHAR2(16)
	Numer rozliczeniowy z umiejscowienia

	KOD_RODZ_WODOM
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju wodomierza

	KOD_TYPU_WODOM
	VARCHAR2(30)
	Kod typu wodomierza

	SREDNICA
	VARCHAR2(15)
	Średnica

	DATA_LEGAL
	DATE
	Data legalizacji

	DNI_DO_LEGAL
	NUMBER
	Liczba dni pozostałych do dnia legalizacji

	TYP
	NUMBER(3)
	Typ z rodzaju obiektu
(10)Hydrant
(12)Przepompownia
(15)Zasuwa wodociągowa
(17)Pompownia
(20)Zasuwa kanalizacyjna
(22)Hydrofornia
(25)Przyłącze wodociągowe
(27)Komora wodociągowa
(30)Wodociąg
(32)Studnia ściekowa
(35)Wylot kanalizacyjny
(40)Wpust kanalizacyjny
(45)Kanał
(50)Oczyszczalnia
(55)Kanał tłoczny
(60)Przyłącze kanalizacyjne
(65)Komora ściekowa
(68)Dokumentacja techniczna
(75)Studzienka wodomierzowa
(91)Właz wodociągowy
(95)Właz

	OPIS_LOKALIZACJI
	VARCHAR2(300)
	Opis lokalizacji z umiejscowienia

	NAZWA_PUNKTU
	VARCHAR2(4000)
	Nazwa punktu sieci powiązanego z umiejscowieniem

	ZLECENIA
	NUMBER
	Liczba otwartych zleceń

	KOD_TYPU_URZ
	VARCHAR2(4000)
	Kod typu urządzenia

	ID_OBIEKTU
	NUMBER(9)
	Identyfikator obiektu 

	ID_OBIEKTU_LOG
	NUMBER(9)
	Identyfikator umiejscowienia

	ID_PLATNIKA
	NUMBER
	Identyfikator płatnika 

	ID_ODBIORCY
	NUMBER
	Identyfikator odbiorcy 

	ZLECENIE_UZYT
	VARCHAR2(30)
	Użytkownik rozpoczynający z niezamkniętego zlecenia

	ZLECENIE_KOM
	VARCHAR2(12)
	Komórka użytkownika rozpoczynającego z niezamkniętego zlecenia

	DATA_OST_AKTUALIZACJI
	DATE
	Data aktualizacji danych w tym rekordzie

	ULICA
	VARCHAR2(50)
	Ulica 

	NR_DOMU
	VARCHAR2(60)
	Numer domu



[bookmark: _Toc10708735]Zużycia
KOM-XXX udostępni widok zawierający dane związane ze zużyciami na punkcie sieci w podziale na lata i miesiące. Będzie powiązany z numerami adresowymi (ID_KOM-XXX). Dane będą odczytywane i prezentowane po stronie GIS.
KOM-XXX udostępni następujące dane:
	Nazwa
	Typ
	Opis

	MIASTO
	VARCHAR2(30)
	Nazwa miasta (z tabeli z numerami adresowymi)

	ULICA
	VARCHAR2(50)
	Nazwa ulicy (z tabeli z numerami adresowymi)

	NR_DOMU
	VARCHAR2(60)
	Numer domu (z tabeli z numerami adresowymi)

	KOD
	VARCHAR2(6)
	Kod pocztowy (z tabeli z numerami adresowymi)

	ID_NUM_ADR_KOM-XXX
	NUMBER(8)
	Identyfikator punktu adresowego w kartotece KOM-XXX 

	ID_PRZEKROJUGIS
	NUMBER(9)
	Identyfikator przekroju.

	ROK
	NUMBER
	Rok dla którego wykonane zostały obliczenia

	ILOSC_M01_GOSP
	NUMBER
	 
 
 
 
 
 
Zużycie w podziale na wodę, ścieki, ogródki, suma (GOSP+OGR) osobno dla każdego miesiąca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

	ILOSC_M01_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M01_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M01_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M02_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M02_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M02_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M02_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M03_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M03_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M03_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M03_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M04_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M04_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M04_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M04_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M05_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M05_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M05_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M05_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M06_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M06_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M06_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M06_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M07_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M07_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M07_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M07_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M08_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M08_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M08_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M08_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M09_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M09_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M09_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M09_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M10_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M10_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M10_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M10_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M11_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M11_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M11_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M11_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_M12_GOSP
	NUMBER
	

	ILOSC_M12_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_M12_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_M12_SUMA
	NUMBER
	

	ILOSC_ROK_GOSP
	NUMBER
	 Podsumowanie zużyć dla całego roku
 
 
 

	ILOSC_ROK_OGR
	NUMBER
	

	ILOSC_ROK_SC
	NUMBER
	

	ILOSC_ROK_SUMA
	NUMBER
	



[bookmark: _Toc10708736]Zlecenia

KOM-XXX udostępni widok zawierający dane związane ze zleceniami. Będzie powiązany z numerami adresowymi (ID_KM) o ile na zleceniu w KOM-XXX będzie wskazany punkt adresowy. W widoku będą wystawiane również zlecenia nie powiązane z punktem adresowym. GIS po pobraniu danych o zleceniu będzie mógł je powiązać ze współrzędnymi wynikającymi z lokalizacji punktu adresowego lub, dowolnymi innymi współrzędnymi. Dane z widoku będą odczytywane i prezentowane po stronie GIS.
KOM-XXX udostępni następujące dane:
	Nazwa
	Typ
	Opis

	ID_ZLECENIA_KM
	NUMBER(8)
	Identyfikator zlecenie w KOM-XXX

	ID_NUM_ADR_KM
	NUMBER(8)
	Identyfikator punktu adresowego w kartotece KOM-XXX 

	NR_ESPRAWY
	VARCHAR2(30)
	Numer sprawy

	STATUS
	VARCHAR2(15)
	Kod statusu zlecenia

	RODZAJ
	VARCHAR2(15)
	Kod rodzaju zlecenia

	KATEGORIA
	VARCHAR2(15)
	Kod kategorii zlecenia

	PRZYCZYNA
	VARCHAR2(15)
	Kod przyczyny zlecenia

	PRIORYTET
	VARCHAR2(15)
	Kod priorytetu zlecenia

	DATA_ZGLOSZENIA
	DATE
	Data zgłoszenia 

	DATA_WSTAWIENIA
	DATE
	Data wstawienia zlecenia

	DATA_ZAKONCZENIA
	DATE
	Data zakończenia zlecenia

	UZYT_ROZP
	VARCHAR2(30)
	Użytkownik rozpoczynający

	KOM_ROZP
	VARCHAR2(12)
	Komórka rozpoczynająca

	MIASTO
	VARCHAR2(30)
	Nazwa miasta z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem

	ULICA
	VARCHAR2(50)
	Nazwa ulicy z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem

	DZIALKA
	VARCHAR2(35)
	Numer działki z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem

	LOKALIZACJA
	VARCHAR2(300)
	Opis lokalizacji 

	ADRES_SORT
	VARCHAR2(144)
	Pole techniczne – adres do sortowania 

	NR_DOMU
	VARCHAR2(60)
	Numer posesji z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem 

	STAN
	VARCHAR2(100)
	Stan sprawy

	POKAZ_NA_WWW
	CHAR(1)
	Czy to zlecenie powinno być pokazane na mapie na stronie przedsiębiorstwa



Zlecenia będą mogły być wstawiane zarówno od strony KOM-XXX jak i od strony GIS z tym, że częstszą praktyką będzie wstawianie zleceń od strony KOM-XXX a po stronie GIS będą poddawane operacji przesunięcia, czyli zmiany współrzędnych (w stosunku do pierwotnych wynikających ze współrzędnych punktu adresowego wskazanego na zleceniu).
	Wstawianie zleceń od strony GIS będzie polegało na wywołaniu aplikacji KOM-XXX i standardowego formularza zlecenia eksploatacyjnego. Dalsze operacje będą się już odbywały po stronie KOM-XXX.
	Od strony GIS dostępna będzie jeszcze akcja „Generuj zlecenia grupowe” (dotyczy zleceń wodomierzowych). Będzie to działać tak, że najpierw zaznaczamy wodomierze, na których chcemy wykonać operacje a potem klikamy „Generuj zlecenia grupowe”. W efekcie dostaniemy wykaz (z KOM-XXX): ”Umiejscowienia wodomierzy wybranych na mapie”, dalsze operacje wykonujemy już z poziomu tego wykazu (w aplikacji KOM-XXX).
[bookmark: _Toc10708737]Uwagi do zlecenia
Po stronie GIS będzie możliwość dodawania uwagi o określonej: kategorii, typie i priorytecie, kierowanych do określonego użytkownika. Uwaga taka będzie zawierała treść i dołączony obraz mapy.
Z poziomu KOM-XXX będzie można wykonać następujące operacje związane z uwagami:
- wyświetlić wykaz uwag użytkownika 
- wyświetlić wykaz uwag połączonych do zgłoszenia 
- wyświetlić podgląd jednej uwagi 
- usunąć uwagę (operacja synchronizowana z GIS)
- dołączyć/odłączyć uwagę do/od zlecenia (operacja synchronizowana z GIS)


Aplikacja GIS udostępni aplikacji KOM-XXX następujące dane opisujące uwagę:

	Nazwa
	Typ
	Opis

	id_uwagi
	NUMBER(8)
	Identyfikator uwagi w GIS

	kod_kategorii
	VARCHAR2(10)
	Kategoria uwagi – kod

	nazwa_kategorii
	VARCHAR2(70)
	Kategoria uwagi – nazwa/opis

	typ_kod
	VARCHAR2(20)
	Typ uwagi – kod

	typ_nazwa
	VARCHAR2(30)
	Typ uwagi – nazwa

	ident_uzytk_zgl
	VARCHAR2(30)
	Identyfikator użytkownika zgłaszającego (ze słownika użytkowników udostępnionego przez KOM-XXX)

	ident_uzytk_odb
	VARCHAR2(30)
	Identyfikator użytkownika – odbiorcy uwagi (do kogo uwaga jest kierowana) (ze słownika użytkowników udostępnionego przez KOM-XXX)

	ident_uzytk_odp
	VARCHAR2(30)
	Identyfikator użytkownika odpowiadającego na uwagę(ze słownika użytkowników udostępnionego przez KOM-XXX)

	status
	VARCHAR2(3)
	O - Oczekująca, Z - zgłoszona, R - Rozpatrzona, D - Odrzucona

	pilnosc_kod
	VARCHAR2(20)
	Pilność uwagi - kod

	pilnosc_nazwa
	VARCHAR2(30)
	Pilność uwagi – nazwa

	waznosc_kod
	VARCHAR2(20)
	Ważność uwagi – kod

	waznosc_nazwa
	VARCHAR2(30)
	Ważność uwagi – nazwa

	data_zgl
	DATE
	Data zgłoszenia

	data_rozp
	DATE
	Data odpowiedzi

	opis
	VARCHAR2(1000)
	Opis uwagi

	odp
	VARCHAR2(1000)
	Opis odpowiedzi

	mapa
	BLOB
	Obraz mapy



oraz powiązanie uwagi i zlecenia:
	Nazwa
	Typ
	Opis

	id_uwagi
	NUMBER(8)
	Identyfikator uwagi w GIS

	ID_ZLECENIA_KOM-XXX
	VARCHAR2(10)
	Identyfikator zlecenia w KOM-XXX



[bookmark: _Toc10708738][bookmark: _Toc13144185]Załączniki do umów (granice eksploatacyjne)
W aplikacji GIS będzie możliwość dodawania, podglądania i edycji granic eksploatacyjnych. Dane o granicach będą przesyłane do KOM-XXX w postaci obrazu mapy z zaznaczonymi punktami GE, który następnie używany jest do generowania treści umowy w module bilingowym. Obrazy mapy z granicami eksploatacyjnymi generowane są z poziomu aplikacji GIS i zapisywane jako, załączniki, w bazie aplikacji KOM-XXX.
GIS udostępnia KOM-XXX następujące dane opisujące załącznik:
	Nazwa
	Typ
	Opis

	id_zalacz
	NUMBER(9)
	Unikalny identyfikator załącznika (nadawany w GIS)

	data_utw
	DATE
	Data utworzenia załącznika

	data_om
	DATE
	Data ostatniej modyfikacji

	ident_uzytk
	NUMBER(9)
	Identyfikator (w bazie KOM-XXX) użytkownika tworzącego/modyfikującego załącznik

	numer
	VARCHAR2(20)
	Numer załącznika – numer kolejny załącznika (unikalny)

	typ_granicy
	NUMBER(2)
	Typ granicy: (0)dla wody, (10)dla ścieków bytowych

	miasto
	VARCHAR2(30)
	Nazwa miasta z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem

	ulica
	VARCHAR2(50)
	Nazwa ulicy z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem

	numer_domu
	VARCHAR2(35)
	Numer punktu adresowego

	koniec_adresu
	VARCHAR2(60)
	Końcówka adresu

	opis
	VARCHAR2(4000)
	Opis

	obraz_mapy_z_GE
	BLOB
	Obraz mapy z zaznaczonymi granicami eksploatacyjnymi



GIS będzie miał możliwość dodawania i modyfikacji tych danych. Po stronie będzie tylko odczyt oraz możliwość powiązania załącznika z punktem sieci. Obraz mapy z zaznaczonymi granicami eksploatacyjnymi będzie mógł być użyty, jako załącznik na wydruku umowy w KOM-XXX (w module bilingowym).
[bookmark: _Toc10708739][bookmark: _Toc13144186]Środki trwałe
KOM-XXX udostępni widok zawierający dane związane ze środkami trwałymi i ich powiązaniem z obiektami. Dane będą odczytywane i prezentowane po stronie GIS.
KOM-XXX udostępni następujące dane:
	Nazwa
	Typ
	Opis

	id_st_KOM-xxx
	NUMBER(9)
	Identyfikator środka trwałego w KOM-XXX

	nr_inwentarzowy
	VARCHAR2(60)
	Numer inwentarzowy

	nazwa
	VARCHAR2(200)
	Nazwa środka trwałego

	grupa_st_symbol
	VARCHAR2(3)
	Symbol grupy środka trwałego 

	grupa_st_nazwa
	VARCHAR2(60)
	Nazwa grupy środka trwałego


oraz tabelę wiążącą środek trwały z obiektem:
	Nazwa
	Typ
	Opis

	id_st_KOM-XXX
	NUMBER(9)
	Identyfikator środka trwałego w KOM-XXX

	id_gis_obiektu
	NUMBER(9)
	Identyfikator (GIS) obiektu



[bookmark: _Toc10708740][bookmark: _Toc13144187]Słowniki
W celu realizacji integracji w sposób opisany w poprzednich rozdziałach konieczne będzie wystawienie przez KOM-XXX widoków zawierających następujące dane słownikowe. Dane te będą odczytywane i wykorzystywane po stronie GIS.
1.2. [bookmark: _Podmioty][bookmark: _Toc10708741][bookmark: _Toc13144188]Podmioty

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod_podmiotu
	VARCHAR2(16)
	Kod podmiotu

	nazwa
	VARCHAR2(100)
	Nazwa podmiotu

	adres
	VARCHAR2(150)
	Adres podmiotu



1.3. [bookmark: _Lokalizacje][bookmark: _Toc10708742][bookmark: _Toc13144189]Lokalizacje

	Nazwa
	Typ
	Opis

	kod
	VARCHAR2(15)
	Kod lokalizacji

	nazwa
	VARCHAR2(30)
	Nazwa lokalizacji



1.4. [bookmark: _Użytkownicy][bookmark: _Toc10708743][bookmark: _Toc13144190]Użytkownicy

	Nazwa
	Typ
	Opis

	Identyfikator
	VARCHAR2(30)
	Identyfikator użytkownika

	nazwa
	VARCHAR2(50)
	Nazwa użytkownika

	telefon
	VARCHAR2(30)
	Numer telefonu

	email
	VARCHAR2(70)
	Adres e-mail



[bookmark: _Toc10708744][bookmark: _Toc13144191]Podgląd mapy z poziomu aplikacji Kom-Media

Z poziomu KOM-XXX będzie możliwość przejścia do GIS i wyświetlenia mapy z zaznaczonym elementem będącym odzwierciedleniem na mapie danych z KOM-XXX. W KOM-XXX akcję „pokaż na mapie” będziemy mogli wykonać na następujących wykazach:
a. z wykazu punktów adresowych (kartoteka) pod warunkiem, że punkt adresowy jest powiązany z numerem adresowym w GIS (jako identyfikator przekazujemy id_gis z punktu adresowego)
b. z wykazu punktów sieci:
· pokaż na mapie – pokazuje numer adresowy związany punktem adresowym punktu sieci (jako identyfikator przekazujemy id_gis z punktu adresowego powiązanego z punktem sieci)
· pokaż granicę dla wody (jako identyfikator przekazujemy id_zalacz)
· pokaż granicę dla ścieków bytowych (jako identyfikator przekazujemy id_zalacz)
c. z wykazów prezentujących obiekty KN („Ewidencja danych wodociągowych”, „Ewidencja danych kanalizacyjnych”, „Wodomierze”) (jako identyfikator przekazujemy id_gis)
d. z wykazów prezentujących umiejscowienia obiektów KN (jako identyfikator przekazujemy id_gis)
e. z wykazu prezentującego układ technologiczny (jako identyfikator przekazujemy id_gis)
f. z wykazów prezentujących zlecenia („Wykaz zleceń”, „Zlecenia komórki”, „Moje zlecenia”) 
· zlecenie na mapie – pokazuje lokalizacje zgłoszenia wskazanego przez podanie identyfikatora (id_zlecenia_KOM-xxx)
· mapa – pokazuje, na mapie, lokalizację obiektów powiązanych ze zleceniem (jako identyfikator przekazujemy listę id_gis obiektów)
g. z wykazu uwag zlecenia (jako identyfikator przekazujemy id_uwagi)
h. z wykazu wyjazdów:
· zlecenie na mapie – pokazuje lokalizacje zgłoszenia wskazanego przez podanie identyfikatora (id_zlecenia_KOM-xxx)
· mapa – pokazuje, na mapie, lokalizację obiektów powiązanych ze zleceniem (jako identyfikator przekazujemy listę id_gis obiektów)
i. z wykazów ewidencja gruntów („Obręby”, „Działki”) (jako identyfikator przekazywana jest lista id_gis obiektów powiązanych z obrębem, działką)
j. z wykazu „Miejsca poboru” (moduł „Próbki i kary za ścieki”) (jako identyfikator przekazywany id_gis pod warunkiem, że na miejscu poboru wskazany jest obiekt)
k. z wykazów prezentujących środki trwałe w KN („Środki trwałe wykaz uproszczony”, „Środki trwałe wykaz szczegółowy”) (jako identyfikatory przekazujemy do GIS listę id_gis obiektów powiązanych ze środkiem trwałym)
[bookmark: _Toc10708745][bookmark: _Toc13144192]Wywołania aplikacji Kom-Media z poziomu GIS
Od strony systemu GIS będzie możliwe, w zalogowanej wcześniej aplikacji KOM-XXX, wywołanie otwarcia okna (formularza lub wykazu) poprzez uruchomienie URI z parametrami jak opisano poniżej. 
[bookmark: _Toc10708746]Zlecenia
a. Otwarcie podglądu formularza Zlecenia eksploatacyjnego – parametr ID_ZLECENIA_KOM-XXX
b. Formularze do wstawiania nowego zlecenia – najpierw wybór kategorii i rodzaju zlecenia a potem formularz „Nowe zlecenie eksploatacyjne”
[bookmark: _Toc10708747]Obiekty
a. Otwarcie podglądu formularza obiektu – parametr ID_GIS
b. Otwarcie wykazu „Adresy obiektu” – parametr ID_GIS
c. Otwarcie wykazu „Historia obiektu” – wykaz obiektów związanych z umiejscowieniem obiektu, na którym stoimy – parametr ID_GIS
d. Otwarcie wykazu „Załączniki obiektu” – parametr ID_GIS
e. Otwarcie podglądu „Aktualna treść” załącznika – parametr ID_GIS
f. Otwarcie formularza ”Nowy załącznik do obiektu” - parametr ID_GIS
g. Otwarcie wykazu „Sprawy umiejscowienia obiektu” – wykaz spraw związanych z umiejscowieniem obiektu, na którym stoimy – parametr ID_GIS
h. Otwarcie wykazu „Zlecenia obiektu” – parametr ID_GIS
i. Otwarcie wykazu „Układ technologiczny” – parametr ID_GIS
j. Otwarcie wykazu „Dokumenty umiejscowienia obiektu” – wykaz dokumentów związanych z umiejscowieniem obiektu, na którym stoimy – parametr ID_GIS
k. Otwarcie wykazu „Operacje na umiejscowieniu” – wykaz operacji związanych z umiejscowieniem obiektu, na którym stoimy – parametr ID_GIS
l. Otwarcie wykazu „Środki trwałe powiązane z  obiektem” – parametr ID_GIS
m. Otwarcie wykazu „Lokalizacje” – parametr ID_GIS
[bookmark: _Toc10708748]Punkty adresowe
a. Otwarcie wykazu „Punkty adresowe powiązane z numerem adresowym” – parametr ID_NUM_ADR_KOM-XXX
b. Otwarcie wykazu „Ewidencja obiektów” – wykaz obiektów powiązanych ze wskazanym punktem adresowym – parametr ID_NUM_ADR_KOM-XXX
c. Otwarcie wykazu „Umiejscowienia obiektu” dla punktu adresowego – parametr ID_NUM_ADR_KOM-XXX
d. Otwarcie wykazu „Dokumentacja przyłączeniowa” – parametr ID_NUM_ADR_KM
e. Otwarcie wykazu „Sprawy” dla punktu adresowego – parametr ID_NUM_ADR_KM
f. Otwarcie wykazu „Zlecenia” dla punktu adresowego – parametr ID_NUM_ADR_KM
g. Otwarcie wykazu „Zadania” dla punktu adresowego – parametr ID_NUM_ADR_KM
h. Otwarcie wykazu „Wyjazdy” – umowy na punktach związanych z zaznaczonym punktem adresowym - 
i. Otwarcie wykazu „Punkty sieci numeru adresowego” – parametr ID_NUM_ADR_KM 
j. Otwarcie wykazu ”Umowy punktu adresowego” – parametr ID_NUM_ADR_KM
[bookmark: _Toc10708749]Granice eksploatacyjne
a. Otwarcie wykazu (jednowierszowego) „Załączniki granicy eksploatacyjnej” – parametr ID_ZALACZ
b. Otwarcie wykazu „Punkty sieci załącznika granicy eksploatacyjnej” – parametr ID_ZALACZ
c. Otwarcie formularza „Punkt granicy eksploatacyjnej” – parametr ID_ZALACZ
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