Dotyczy : Przetargu pt. „ Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. 

                        Dunikowskiego  w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 

„Jaka jest średnica poszczególnych przykanalików przeznaczonych do renowacji?”
Odpowiedź 1

W załączeniu przedstawiamy zestawienie średnic wszystkich przykanalików na powyższym zadaniu przeznaczonych do renowacji:
	Oznaczenie przykanalika
	Średnica

	O-1 (S5) ÷ Wp1
	D200

	O-1 (S5) ÷ Wp2
	D200

	O-2 (S3) ÷ 0-2.1
	D250

	Tr1 ÷ Wp3
	D200

	Tr2 ÷ 0-2a
	D200

	Tr3 ÷ Wp4
	D200

	Tr4 ÷ Wp5
	D200

	O-3 (S4) ÷ 0-3.1
	D250

	Tr5 ÷ Op1
	D200

	Tr6 ÷ Wp6
	D200

	Tr7 ÷ Wp7
	D200

	Tr8 ÷ O-3a
	D200

	0-4 (S5) ÷ Wp8
	D200

	0-4 (S5) ÷ Wp9
	D200

	Tr9 ÷ Op2
	D200

	Tr10 ÷ Wp10
	D200

	Tr11 ÷ Wp11
	D200


Pytanie 2

„Jaka jest średnica przykanalików przeznaczonych do wklejenia tzw. kształtek kapeluszowych?”
Odpowiedź 2
Zestawienie przykanalików przewidzianych do renowacji metodą „kapelusza” znajduje się w części opisowej projektu budowlano-wykonawczego str. 12. 

Pytanie 3
„Czy do uszczelnienia przykanalików nie posiadających studni w miejscu wpięcia do głównego kanału ( 0-2a do Tr2 oraz 0-3a do Tr8 ) można zastosować renowacje rękawem z tkaniny poliestrowej o wymaganej sztywności obwodowej?”
Odpowiedź 3
Zamawiający dopuszcza zastosowanie tkaniny poliestrowej o wymaganej sztywności obwodowej do uszczelnienia przykanalików nie posiadających studni w miejscu wpięcia do głównego kanału.

