Załącznik nr 1


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn.: ”Dostawa i wdrożenie deduplikatora danych w ZWIK Sp  z o.o. w Szczecinie.”
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy:

1) Dostawa wraz z wdrożeniem deduplikatora danych. 

2) Dostawa Fortitoken.
3)  Przedłużenie licencji dla oprogramowania Lansweeper.

4)  Wykonanie aktualizacji środowiska Vmware do najnowszej wersji. 

5)  Przedłużenie wsparcia dla klatki HPE Bladecenter C3000.

2. Minimalne wymagania dla sprzętu:  

1) Deuplikator – parametry:
	Lp.
	
	Opis funkcjonalny 

	1. 
	
	Urządzenie oferuje Moduł Integracyjny (MI) z oprogramowaniem Veeam, Oracle RMAN, MS SQL poprzez API realizujące funkcje:

a) Wykonania kopii zapasowej z zastosowaniem deduplikacji na źródle, serwerze backupu lub urządzeniu backupowym przez dowolnie wybrane medium transmisyjne WAN, LAN i SAN

b) Samodzielnej syntezy pełnych kopii zapasowych bez transferu danych na urządzenia/serwery zewnętrzne.

c) Zarządzania operacjami replikacji (wyłącznie unikalnych bloków - bez rehydracji) realizowaną bezpośrednio pomiędzy urządzeniami deduplikującymi przez sieć WAN/LAN

d) Zarządzanie retencją danych

e) MI musi być wspierany na platformach AIX,  Windows, Linux w sieciach IP (IP4 oraz IP6) oraz SAN (FC).

	2. 
	
	Oferuje deduplikację zmiennym blokiem o średniej wielkości 4KB z funkcją sliding window w trybie in-line (w pamięci) urządzenia (współczynnik równoważności W​​​1=0) lub w konfiguracji równoważnej to jest: 

a) dla urządzeń deduplikujących zmiennym blokiem o średniej wielkości do 8kB lub bez użycia sliding window należy zastosować współczynnik równoważności W​​​1=0,5 dla wymaganej specyfikacją pojemności netto i wydajności. 

b) dla urządzeń, dla których zalecane jest stosowanie bloku o stałej długości z przedziału 8-256kB współczynnik równoważności W1=1 dla wymaganej specyfikacją pojemności netto i wydajności.

c) urządzenia deduplikujące w trybie innym niż inline powinny być dostarczone z pamięcią podręczną zbudowaną z dysków SSD o pojemności netto  min 10 TB

	3. 
	
	Zapewnia replikację zdeduplikowanych zasobów poprzez sieć WAN/LAN (bez tzw. rehydracji) zarządzaną bezpośrednio przez oprogramowanie kopii zapasowych, przez interfejsy OST lub dedykowany MI. 

	4. 
	
	Oferowane urządzenie pozwala na równoczesny dostęp protokołami FC i iSCSI, NFS, CIFS przez zainstalowane w urządzeniu porty w ilości rekomendowanej przez producenta nie mniejszej niż: 

a) 4x Ethernet 1 Gb (wspierające: LACP, Adaptive Load Balancing, VLAN)

b) 2x Ethernet 10|25 Gb (wspierające: LACP, Adaptive Load Balancing, VLAN)

	5. 
	
	Urządzenie zabezpiecza dane przechowywane lokalnie w technologii RAID6 oraz globalnie przez replikację/kopiowanie unikalnych i skompresowanych bloków danych wskazanych zasobów przez WAN 

	6. 
	
	Każda grupa RAID6 o ilości dysków w grupie większej niż 6 i/lub pojemności powyżej 4TB, musi posiadać dysk „hot spare” w ilości rekomendowanej przez producenta, nie mniejszej niż 6% ogólnej ilości dysków.

	7. 
	
	Urządzenie musi zawierać wszystkie niezbędne licencje dla dostarczonej pojemności do realizacji następujących funkcji:

a) Deduplikacji inline, 

b) dostęp po NFS, CIFS

c) dostęp prze Moduł Integracyjny

d) centralny system zarządzania przez CLI i GUI dla zaoferowanych urządzeń 

e) licencję replikacji (bez rehydracji) z/do urządzenia z wykorzystaniem MI

	8. 
	
	Urządzenie musi oferować opcje bezpieczeństwa, tj. 

a) szyfrowanie danych zgodnym z FIPS 140-2 CAVP/CMVP. Opcja szyfrowania powinna wybiórczo pozwalać na:

· szyfrowanie transmisji danych po IP

· szyfrowanie przechowywanych danych na każdym wskazanym zasobie urządzenia niezależnymi kluczem

b)   bezpiecznego kasowania wybranych obiektów z zasobów dyskowych zgodne z NIST SP 800-88

c) Dostarczana funkcjonalność i licencja replikacji przechowywanych na urządzeniu danych powinny zapewniać pełną kontrolę przez GUI, lub CLI nad szyfrowanymi zasobami, w tym na zmianę pojemności przeznaczonych na szyfrowane dane zasobów w zakresie od 1TB do pełnej zamówionej pojemności w dowolnym czasie użytkowania. 

Funkcje muszą zapewniać niezależne i wybiórcze stosowanie dla wskazanych zasobów. Zarządzanie kluczami (1 per udział) ma zapewniać możliwości kopiowania i odtwarzania kluczy. (współczynnik równoważności W2=0)

	9. 
	
	W przypadku, jeśli urządzenie nie umożliwia selektywnej aktywacji szyfrowania opisanej powyżej oraz bezpiecznego kasowania na poziomie udostępnianego zasobu, Zamawiający zezwala na dostarczenie rozwiązania równoważnego spełniającego jedno z wymagań poniżej :

a) dostarczyć dodatkowe urządzenie o parametrach nie mniejszej niż wyspecyfikowana w zamówieniu przeznaczone na dane szyfrowane 

b) Dostarczyć urządzenie o wydajność uwzględniającej współczynnik równoważności W2=0,5 dla wydajności wyspecyfikowanej w SIWZ.

	10. 
	
	Urządzenie umożliwia zarządzanie pasmem backupu, replikacji/kopiowana danych pomiędzy urządzeniami.

	11. 
	
	Rozwiązanie powinno oferować centralną konsolę zarządzania pozwalającą na zarządzanie do 20 urządzeniami deduplikacyjnymi z jednej konsoli w zakresie raportowania (zajętości dysków, poziomów deduplikacji, replikacji danych, trendów) powiadamiania itp. z możliwością wyświetlania wykresów eksportu.

	12. 
	
	Urządzenie musi zapewnić możliwość bezpośredniej integracji z macierzami dyskowymi (np. 3PAR, Nimble) i środowiskiem VMWare. Integracja musi wykorzystywać snapshoty macierzowe do wykonywania konsystentnych kopii zapasowych (VADP) aplikacji bezpośrednio z macierzy na urządzenie. Integracja zapewnia przesyłanie wyłącznie unikalnych bloków snapshotów oraz syntezę pełnych kopii zapasowych na urządzeniu backupowym, w trybie inline bez udziału oprogramowania backupowego.  Procesy tworzenia i przywracania kopii zapasowych mają być zintegrowane z konsolą vCenter oraz standardowym klientem VMware w zakresie retencji, tworzenia i przywracania kopii zapasowych i harmonogramów. Rozwiązanie musi oferować REST API umożliwiające integrację aplikacji ze snapshotami oraz oferowanym systemem backupowym w zakresie, co najmniej, raportowania.

	13. 
	
	Redundantne zasilanie (n+1)

	14. 
	
	Redundantne połączenia sieciowe 25/10GbE (SFP+/SFP28)

	15. 
	
	Proces usuwania przeterminowanych danych tzw. „housekeeping” musi dziać w sposób ciągły, z zastrzeżeniem, że możliwe jest jego wstrzymanie w celu maksymalizacji wydajności procesów tworzenia/przywracania kopii zapasowych, lub dostarczone urządzenie dostarczone jest w konfiguracji równoważnej to jest zastosowano współczynnik równoważności W​​​3=0,3 dla wymaganej specyfikacją pojemności netto i wydajności.

	16. 
	
	Oferowane urządzenie pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce i są objęte polskojęzycznym wsparciem w miejscu instalacji. 

Pisemne oświadczenia wystawione przez producenta podpisane i wystawione nie później niż w dniu podpisania umowy dotyczące zapewnienia:

· gwarancji świadczonej w miejscu instalacji urządzenia z czasem naprawy następnego dnia roboczego (9x5) realizowanej przez autoryzowany serwis producenta w ciągu 3lat

· oświadczenie, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 r. i pochodzi z autoryzowanego kanału producenta na terenie Polski

· oświadczenie, że oferowane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi zapisami specyfikacji technicznej przetargu

	17. 
	
	Urządzenie w celu zapewnienia niezbędnych parametrów RTO, RPO, BW oraz wymagań retencji danych musi zapewniać:

a) wydajność tworzenia kopii zapasowych równą iloczynowi (1 + W2 + W3)* 18TB/h 

b) obsługę co najmniej 192 strumieni kopii zapasowych 

c) obsługę co najmniej 36  strumieni odtworzenia 

d) wydajności odtworzenia:  6TB/h 

e) pojemność netto po odjęciu narzutu RAID oraz powierzchni spare: (1 + W1 + W3) *71 TB

udokumentowane w ogólnodostępnej na stronach producenta dokumentacji.   

	18. 
	
	Urządzenie ma być dostarczone w konfiguracji niezbędnej do osiągniecia nominalnej wydajności oraz pojemności. W szczególności maksymalną wspieraną ilość RAM oraz innych elementów pomocniczych w szczególności dysków SSD/kart Flash zapewniających rozbudowę do nominalnej pojemności wyspecyfikowanej w karcie produktu.

	19. 
	
	W ramach wsparcia należy dostarczyć usługę realizującą następujące. zadania: 

a) Prezentującą historię i trendy wykorzystania urządzenia, 

b) analizę konfiguracji, wersji FW, Driverów LAN/SAN, konfiguracji i uaktualnienia OS, MI, driverów i FW kart HBA/NIC .

c) Wykorzystania i poziomu deduplikacji danych o długiej retencji przesłanych przez urządzenie do chmury 

	20. 
	
	Możliwość replikacji z posiadanym przez Zamawiającego HPE StoreOnce 3540


Dostarczone urządzenie należy zainstalować w szafie typu RACK w serwerowni zamawiającego, uruchomić oraz wdrożyć do pracy z oprogramowaniem backupu automatycznego Veeam Backup & Replication. Kopie zapasowe zgormadzone na obecnie wykorzystywanym deduplikatorze należy przenieść na dostarczone urządzenie oraz uruchomić mechanizmy replikacyjne. 
2) Dostawa Fortitoken.

Fortinet - FortiToken (5 sztuk). 
Fortinet - FortiToken Mobile (5 sztuk). 
3)  Przedłużenie licencji dla oprogramowania Lansweeper.
Licencja programu LANSWEEPER na 1 rok
dla 1000 urządzeń 

+ 7 szt. Helpdesk Agent
4)  Wykonanie aktualizacji środowiska Vmware do najnowszej wersji. 
Wykonanie aktualizacji środowiska Vmware składającego się z 4 wirtualizatorów, serwera Vcenter i ok 60 szt. serwerów wirtualnych. Zamawiający posiada aktywne wsparcie dla infrastruktury Vmware VSphere.
5)  Przedłużenie wsparcia dla klatki HPE Bladecenter C3000 na 1 rok:
Konfiguracja klatki HPE Bladecenter C3000 znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ
3. Warunki dostawy.
1) Dostarczony sprzęt będzie spełniać następujące wymagania:

a) będzie fabrycznie nowy,

b) będzie posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty,

c) producent oferowanego sprzętu będzie posiadał certyfikaty opisane w SIWZ,

d) nie będzie wymagać w zakresie instalacji żadnych dodatkowych inwestycji,

e) będzie pochodzić z produkcji seryjnej,

f) będzie spełniał wymagania i posiadał parametry zgodne z opisem w SIWZ,
g) będzie posiadać oznakowania CE, jeżeli zgodnie z przepisami sprzęt podlega oznakowaniu CE,
h) urządzenia będą wyposażone w odpowiednie kable przyłączeniowe.

2) Wykonawca dostarczy urządzenia wyszczególnie w zamówieniu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
7) Podstawę wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy (partii według kolejnego zamówienia) podpisane po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostawy z zamówieniem oraz po usunięciu wszystkich wad, awarii i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy przy odbiorze zostaną stwierdzone wady, awarie bądź usterki, Zamawiający odmawia jego podpisania i sporządzany jest protokół wad, awarii i usterek, w którym wskazany jest termin ich usunięcia. Protokół końcowy danej partii może zostać sporządzony wyłącznie w przypadku odbioru bez wad, awarii i usterek.
8) Wykonawca dostarczy protokół odbioru z odrębnym wyszczególnieniem każdego urządzenia, zawierający numery seryjne, okres gwarancji (w miesiącach), wartość netto i numer faktury w formie wydawniczej 
9) Odbioru przedmiotu umowy oraz podpisania protokołów odbioru dokonają w imieniu Zamawiającego przedstawiciele Działu Informatyki.
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