Szczecin, 28.11.2019 r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego na terenie Rej. II WSW ul. Powstańców  Wielkopolskich w Szczecinie”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie. 
Pytanie 1.  Jakie jest zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej?    
 
Odpowiedź 1. Konstrukcje stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie  ogniowe, lub malowanie farbami antykorozyjnymi: jeden raz farbą podkładową, dwa razy farbą wierzchniego krycia, do stopnia AS2.


Pytanie 2.  Proszę o podanie koloru okna O1.

Odpowiedź 2. Kolor stolarki okiennej RAL 7046.
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Pytanie 3.  Drzwi aluminiowe nie występują w klasie antywłamaniowej np. RC2, RC3 (nie posiadają certyfikatów), czy Zamawiający dopuszcza zamianę na drzwi stalowe płaszczowe w RC2, RC3. W zestawieniu nie jest określone wykonanie naświetli górnych.

Odpowiedź 3. Zamawiający dopuszcza zamianę na drzwi stalowe płaszczowe w RC2, RC3.







