Szczecin, 03.12.2019 r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego na terenie Rej. II WSW ul. Powstańców  Wielkopolskich w Szczecinie”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie. 
Pytanie 1.  W nawiązaniu do otrzymanych w dniu 29.11.2019 odpowiedzi na zadane pytanie nr 2 i 4, proszę o podanie parametrów blachy tj. jej kształt (płaska czy trapezowa, wysokość trapezu) oraz paramentów izolacyjnych wypełnienia. Te dane pozwolą dopiero na wykonanie prawidłowej wyceny.

Odpowiedź 1. Blacha płaska, wypełnienie- lambda na poziomie 0,032 W/m2K.



Pytanie 2.  W nawiązaniu do otrzymanych w dniu 29.11.2019 odpowiedzi na zadane pytanie nr 5, proszę o podanie dokładnych wymiarów ceownika (wysokość, szerokość półki, grubość blachy).

Odpowiedź 2. Ceownik-stal profilowana 80 mm, półka 40 mm.


Pytanie 3.        W nawiązaniu do otrzymanych w dniu 29.11.2019 odpowiedzi na zadane pytanie nr 5, proszę weryfikację zgodności z warunkami zabudowy z uwagi na zwiększenie gabarytów budynku o 16 cm w obu kierunkach.

Odpowiedź 3. Informacje znajdują się w decyzji o warunkach zabudowy.


Pytanie 4.   W nawiązaniu do otrzymanych w dniu 29.11.2019 odpowiedzi na zadane pytanie nr 5, proszę o podanie sposobu montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

 Odpowiedź 4.   Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.


Pytanie 5.   W nawiązaniu do otrzymanych w dniu 29.11.2019 odpowiedzi na zadane pytanie nr 6, proszę o podanie ilość materiału potrzebnego na obróbki blacharskie w celu wykonania wyceny.

 Odpowiedź 5.   Należy zastosować minimalną ilość materiału. Przyjmuje się zakład blachy minimum 30 cm na każdą stronę.


Pytanie 6.   Na rzucie parteru budynku widnieją elementy opisane jako wyposażenie. Czy należy przyjąć je do oferty? Jeśli tak to proszę o podanie zestawienia wyposażenia.


Odpowiedź 6.   Wyposażenia nie należy przyjmować do oferty.




Pytanie 7.   Na rzucie parteru budynku wrysowany jest zlewozmywak na długim blacie. Brak projektu sanitarnego podłączenia. Czy należy przyjąć go do oferty?


Odpowiedź 7.   Tak, należy przyjąć; zlewozmywak należy podłączyć do istniejącej instalacji sanitarnej  za pomocą syfony Ø 50 mm.



Pytanie 8.   Jaką należy przyjąć podbudowę pod opaskę z płyt betonowych?


Odpowiedź 8.    Należy przyjąć żwir płukany o gr. 50 cm.




Pytanie 9.   Proszę o podanie sposobu wykonania komina nad dachem?


Odpowiedź 9.   Komin wykonać z profili lekkich zimnogiętych, obudować płytą GK oraz blachą cynk-tytan na rąbek stojący.



Pytanie 10.   Z jakiego materiału należy wykonać rynny oraz rury spustowe.


Odpowiedź 10.   Rynny oraz rury spustowe należy wykonać z blachy cynk-tytan, powlekanej, w kolorze elewacji.
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