Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz minimalnych wymagań technicznych

	I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
	

	1
	Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa od autoryzowanego dealera fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, samochodu osobowego o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem, z rocznika produkcji 2019 lub 2020.
	

	II. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	

	1
	Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
	

	2
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. 
	

	III. WYMAGANIA STANDARDOWE
	

	1
	Przeznaczenie pojazdu: 
pojazd będzie wykorzystywany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Szczecinie  do realizacji działań służbowych.
	

	2
	Warunki eksploatacji – pojazd musi być przystosowany do:
	

	2.1
	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -20 0 C do +40 0  C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,
c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25 0 C),
e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.
	

	2.2
	 Jazdy po drogach twardych i gruntowych.
	

	2.3
	Przechowywania na wolnym powietrzu
	

	3
	Wymagania formalne
	

	3.1
	  Pojazd musi posiadać homologacją wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.
	

	3.2
	  Pojazd musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia.
	

	3.3
	Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd tzw. zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
	

	3.4
	Dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy bez przebiegu eksploatacyjnego
	

	4
	Wymagania techniczne dla układu napędowego
	

	4.1
	Rodzaj napędu – silnik elektryczny synchroniczny zmiennoprądowy	
	

	4.2
	Maksymalny moment obrotowy silnika - minimum 250 Nm
	

	4.3
	Maksymalna moc silnika - minimum 100 kW
	

	4.4
	Zasilanie - akumulator  litowo-jonowy o pojemności  co najmniej  35 kWh
	

	4.5
	  Możliwości ładowania : standardowe z gniazda z  sieci jednofazowych 230 V prądem 32 A oraz szybkie z gniazda typu DC 
	

	4.6
	Napęd na koła - przednie
	

	4.7
	Skrzynia biegów – automatyczna, bezstopniowa
	

	4.8
	Minimalna odległość przejazdu przy pełnym naładowaniu - 200 km
	

	5
	Wymagania dla gabarytów oraz masy pojazdu
	

	5.1
	Rozstaw osi 2600 – 2800 mm
	

	5.2
	Długość całkowita nie więcej niż 4500 mm
	

	5.3
	Dopuszczalna masa całkowita  - do 3,5 ton
	

	6
	Wymagania techniczne dla podwozia
	

	6.1
	Liczba osi - 2
	

	6.2
	Zawieszenie przednie - niezależne, kolumna MacPhersona
	

	6.3
	Układ hamulcowy rekuperacyjny
	

	6.4
	Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej.
	

	6.5
	Układ wspomagające:
a) ABS - elektroniczny system bezpieczeństwa zapobiegający blokowaniu się kół pojazdu podczas manewrów gwałtownego hamowania;
b) EBD - elektroniczny korektor siły hamowania;
c) ASR - system niedopuszczający do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania
d) ESP - układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu
	

	6.6
	Wspomaganie układu kierowniczego
	

	6.7
	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane, nie starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu dostawy pojazdów
	

	6.8
	Obręcze kół aluminiowe 16 lub 17 cali
	

	7
	Wymagania techniczne dla nadwozia
	

	7.1
	  Nadwozie typu – hatchback 
	

	7.2
	  Ilość drzwi - 5
	

	7.3
	  Kierownica po lewej stronie pojazdu, wielofunkcyjna z obsługą radia, telefonu, tempomatu
	

	7.4
	  Lusterka zewnętrzne, zderzaki przedni i tylny w kolorze nadwozia
	

	7.5
	Liczba miejsc siedzących (w tym kierowcy) – 5
	

	7.6
	Poduszki powietrzne przednie czołowe i boczne - dla kierowcy i pasażerów
	

	7.7
	Kurtyny powietrzne – dla kierowcy i pasażerów
	

	7.8
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem wraz ze schowkiem
	

	7.9
	Tapicerka siedzeń – materiałowa w kolorze ciemnym 
	

	7.10
	Kolor – z palety koloru niebieskiego lub białego
	

	7.11
	Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył.
	

	7.12
	Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
	

	7.13
	Czujniki deszczu i zmierzchu
	

	7.14
	Szyby tylne przyciemniane, o przepuszczalności światła od 20% do 30%
	

	7.15
	Składane oparcia tylnej kanapy
	

	7.16
	Nakładki ochronne na progi
	

	8
	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej nadwozia
	

	8.1
	Światła do jazdy dziennej w technologii LED 
	

	8.2
	Reflektory główne w technologii  ksenonowej lub LED
	

	8.3
	Radio fabryczne wraz z systemem nawigacji satelitarnej oraz funkcją zestawu głośnomówiącego oraz wejściem USB lub/i SD
	

	8.4
	Czujniki parkowania przednie i tylne z wizualizacją na ekranie radia
	

	8.5
	Komputer pokładowy
	

	8.6
	Aktywny tempomat
	

	8.6
	Elektrycznie sterowane boczne szyby przednie i tylne z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
	

	8.7
	System automatycznego powiadamiania ratunkowego
	

	8.8
	Czujniki spadku ciśnienia w oponach
	

	8.9
	Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
	

	8.10
	Wycieraczka tylnej szyby
	

	9
	Wymagania inne
	

	9.1
	Gaśnica proszkowa 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP
	

	9.2
	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologacje zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
	

	9.3
	Autoalarm z niezależnym zasilaniem wraz z immobilizerem
	

	9.4
	Minimum dwa komplety kluczyków. Każdy z kluczyków zintegrowany w jednej obudowie z funkcją sterowania centralnego zamka.
	

	9.5
	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 
	

	9.6
	Komplet dywaników gumowych
	

	9.7
	Komplet opon zimowych wraz z felgami aluminiowymi o rozmiarze zaoferowanym dla opon letnich
	

	9.8
	Kable do ładowania – Typu 1 i 2 w publicznych punktach szybkiego ładowania oraz kabel do ładowania z gniazdka 230 V
	

	9.9
	Gwarancja na sprawne działanie samochodu - minimum 36 miesiące z limitem kilometrów co najmniej 100 000 wraz z usługą Assistance
	

	9.10
	Gwarancja na pojemność  akumulatora – minimum 8 lat z limitem co najmniej 100 000 km 
	

	9.11
	Instrukcja obsługi  pojazdu (wymagana w dniu odbioru pojazdu) szt. 2
	

	9.12
	Zamawiający wymaga aby przeglądy techniczne oraz serwis techniczny w ramach gwarancji były wykonywane na terenie Szczecina
	

	9.13
	Zamawiający warunkuje ostateczny odbiór pojazdu od dostarczenia go przez Wykonawcę zgodnie z wszystkimi wymaganiami i danymi określonymi w SIWZ i złożonej ofercie. 
	

	9.14
	Wykonawca oznakuje samochód logotypami Zamawiającego i instytucji współfinansującej zakup, tj. WFOŚiGW w Szczecinie, co nie spowoduje utraty gwarancji jakości na cały samochód, bądź jakichkolwiek z jego elementów.
	

	9.15
	Wykonawca nie jest zobowiązany do rejestracji pojazdu we właściwym do tego urzędzie.
	



