
Dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – znak sprawy 97/2019 na „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie” 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z następującą prośbą:

Pytanie 1
Prosimy o doprecyzowanie gdzie należy ułożyć nawierzchnię betonową wskazaną w pozycji 12 i 13 tabeli elementów rozliczeniowych branży drogowej.  Warstwa betonowa o grubości 20 cm nie występuje na żadnym przekroju normalnym. Przywołana SST D-04.06.01 w pkt 2.2.9 wskazuje mieszankę C 12/15. Brak szczegółów dotyczących zbrojenia z pozycji 13 TER. 

 Odpowiedź pyt.1
Pozycje 12 i 13 TER dotyczą wykonania podbudowy z betonu cementowego C16/20 grubości 25cm na tarczach skrzyżowań (rysunek 3.2 szczegół połączenia „L”, warstwa podbudowy oznaczona nr 8, opis techniczny pkt. 3.3. Konstrukcja).  W pkt. 1.3 SST D.04.06.01 określony jest zakres robót objętych projektem tj. wykonanie podbudowy z betonu cementowego zagęszczonego, beton dylatowany co 3,0 m, zbrojona siatką o boku 10 cm z prętów Φ 10 mm ułożoną w 1/3 wysokości od dołu. W pkt. 1.3 SST D.04.06.01 poprawiono grubość warstwy na zgodną z projektem. W punkcie 2.2.9 SST D.04.06.01 ujednolicono zapisy dot. klasy betonu (klasa C16/20).
[bookmark: _GoBack]Pozycja TER nr 12 i 13 ma więc nowe brzmienie:
	12
	D-04.06.01
	Wykonanie nawierzchni betonowej jednowarstwowej z betonu cementowego kl. C16/20 o grubości 25cm

	13
	D-04.06.01
	Zbrojenie nawierzchni betonowych prętami średnicy 10mm



Zamawiający dokona odpowiedniej  modyfikacji Zał. nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa oraz Zał. nr 6 Tabela Elementów Rozliczeniowych.
Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: 
http://zwik-bip2.alfatv.pl/zamowienia

Pytanie 2
D.05.03.13 Nawierzchnie z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
Wymagania dla materiałów do wykonania mieszanki (kruszywo, asfalt) oraz dla samej mieszanki SMA opierają się na wycofanej w 2008 roku normie PN-S-96025:2000. Prosimy o zmianę wymagań dla materiałów, mieszanki SMA i nawierzchni, zgodnych z obowiązującymi normami oraz dokumentami: WT 1:2014, WT-2 cz. 1 2014 i WT-2 cz. 2 2016. 

Odpowiedź pyt.2
W oparciu o zapisy SST D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych (…) Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów(…), Zamawiający dopuszcza  zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w aktualnych WT 1 i WT-2 cz. 1 z 2014 oraz WT-2 cz. 2 z 2016 roku.

Pytanie nr 3 
Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o: 
· wskazanie kategorii ruchu projektowanej drogi
· wskazanie uziarnienia mieszanki dla warstwy podbudowy bitumicznej
· wskazanie uziarnienia mieszanki dla warstwy wiążącej 

Odpowiedź pyt.3
Kategorię ruchu wskazano w opisie technicznym oraz na przekrojach normalnych.
· Kategoria ruchu projektowanej drogi: KR 3
· Warstwę ścieralną należy wykonać z SMA 8S
· Warstwę wiążącą należy wykonać z AC 16W
· Warstwę podbudowy należy wykonać z AC 22P
Materiał i uziarnienie mieszanek do wykonania poszczególnych warstw powinno być zgodne z obowiązującymi normami oraz aktualnymi wytycznymi technicznymi WT 1 i WT-2 cz. 1 z 2014 oraz WT-2 cz. 2 z 2016 roku.
Skorygowano TER.
Zamawiający dokona odpowiedniej  modyfikacji Zał. nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa oraz Zał. nr 6 Tabela Elementów Rozliczeniowych. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://zwik-bip2.alfatv.pl/zamowienia

Pytanie nr 4
Brak w tabeli elementów rozliczeniowych pozycji dotyczących rozbiórek:
· istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową
· obrzeży i krawężników 
· istniejącego oznakowania pionowego
Prosimy o dołączenie wskazanych pozycji. 
Prosimy również o wskazanie czy Zamawiający przewiduje odzysk materiałów z rozbiórki (np. kostka betonowa).

Odpowiedź pyt.4
Modyfikacji ulegają opisy pozycji TER nr 2 i 3
Pozycja TER 2:  Rozbiórka nawierzchni chodnika i miejsc postojowych z elementów betonowych (kostka, płytki, trylinka, obrzeża, oporniki i krawężniki) wraz z podbudową wraz z transportem materiału z rozbiórki na odl. do 20km
Pozycja TER 3:  Rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową wraz z transportem materiału z rozbiórki na odl. do 20km

Do TER dodano pozycje dotyczące demontażu istniejącego oznakowania pionowego wraz ze słupkami i odwiezieniem na bazę ZDITM:
TER 3a: Demontaż tablic znaków drogowych z odwiezieniem na bazę materiałową ZDITM – 23 szt.
TER 3b: Demontaż słupków oznakowania pionowego z odwiezieniem na bazę materiałową ZDITM – 15 szt.

Zamawiający dokona odpowiedniej  modyfikacji Zał. nr 6 Tabela Elementów Rozliczeniowych.
Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://zwik-bip2.alfatv.pl/zamowienia

Pytanie nr 5 
Pozycja 41 TER wskazuje 449 roślin do nasadzenia. Brak szczegółów dotyczących zieleni, w tym gatunków roślin i lokalizacji ich nasadzenia. Przywołana SST D-06.01.01 odnosi się do humusowania z obsianiem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź pyt.5
Zamawiający załącza wersję elektroniczną inwentaryzacji zieleni i projektu nasadzeń. Wymagania Zamawiającego odnośnie gatunku krzewów oraz sposobu ich sadzenia zawarto w opisie technicznym.
Zamawiający dokona odpowiedniej  modyfikacji Zał. nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://zwik-bip2.alfatv.pl/zamowienia
Pytanie nr 6 
Prosimy o wskazanie metody oznakowania poziomego grubowarstwowego: masy chemoutwardzalne czy masy termoplastyczne?

Odpowiedź pyt.6
Oznakowanie poziome grubowarstwowe należy wykonać  przy pomocy mas chemoutwardzalnych.

Pytanie nr 7 
Prosimy o wskazanie materiału do uzupełnienia spoin z kostki kamiennej. TER wskazuje zalewową masę bitumiczną, a SST masę cementowo – piaskową. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie spoiny żywicznej? 

Odpowiedź pyt.7
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową podwyższonej wytrzymałości. Zamawiający dopuszcza zastawanie spoiny żywicznej.
Zamawiający dokona odpowiedniej  modyfikacji Zał. nr 6 Tabela Elementów Rozliczeniowych.
Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://zwik-bip2.alfatv.pl/zamowienia

Pytanie 8
W Tabeli Elementów Rozliczeniowych poz. 41 przewidziano sadzenie drzew i krzewów w ilości 449 szt., w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o projekt nasadzeń, zawierający wytyczne dot. materiału szkółkarskiego.  

Odpowiedź pyt.8
Zamawiający załącza wersję elektroniczną inwentaryzacji zieleni i projektu nasadzeń. Wymagania Zamawiającego odnośnie gatunku krzewów oraz sposobu ich sadzenia zawarto w opisie technicznym.
Zamawiający dokona odpowiedniej  modyfikacji Zał. nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://zwik-bip2.alfatv.pl/zamowienia



W związku z odpowiedziami na zapytania Wykonawcy, które skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:
1. Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja Projektowa - 08 Szczegółowe specyfikacje techniczne – Hrubieszowska (SST).
Dokonuje się modyfikacji specyfikacji Hrubieszowska (SST)_ver.1. Zmodyfikowana SST integralną część niniejszej modyfikacji (załącznik nr 1 do modyfikacji);
2. Załącznik nr 5 do siwz- Dokumentacja Projektowa- 02 Projekt Budowlany - Branża zieleń – Opis techniczny.
Dodaje się Opis techniczny -  00 Hrubieszowska - opis techniczny - Dodany Opis techniczny stanowi integralną część niniejszej modyfikacji (załącznik nr 2 do modyfikacji);
3. Załącznik nr 5 do siwz- Dokumentacja Projektowa- 02  Projekt Budowlany - Branża zieleń – Rysunek Z01 – Inwentaryzacja zieleni.
Dodaje się rysunek  Z 01 Inwentaryzacja zieleni. Dodany rysunek  stanowi integralną część niniejszej modyfikacji (załącznik nr 3 do modyfikacji);
4. Załącznik nr 5 do siwz- Dokumentacja Projektowa- 02  Projekt Budowlany - Branża zieleń – Rysunek Z02 – projekt nasadzeń.
Dodaje się rysunek  Z 02 projekt nasadzeń. Dodany rysunek  stanowi integralną część niniejszej modyfikacji (załącznik nr 4 do modyfikacji);

5. Załącznik nr 6 do siwz- Tabela Elementów Rozliczeniowych.
Dokonuje się modyfikacji Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). Zmodyfikowana TER stanowi integralną część niniejszej modyfikacji (załącznik nr 5 do modyfikacji);


Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1. Zmodyfikowana SST Hrubieszowska (SST)_ver.1
Załącznik nr 2. Zmodyfikowany  00 Hrubieszowska - opis techniczny
Załącznik nr 3. Zmodyfikowany rysunek  01 Hrubieszowska - inwentaryzacja_Z01
Załącznik nr 4. Zmodyfikowany rysunek  02 Hrubieszowska - nasadzenia_Z02
Załącznik nr 5. Zmodyfikowany zał. nr 6 do siwz Tabela Elementów Rozliczeniowych_ver.1


