WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 09-02-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//003670/10
Sprawa 006626/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –  (tekst jednolity: Dz. U.   z 2007 r., Nr 223, poz. 1655  z późn.zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

"Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o.

na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie”
 zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. W rozdz. III pkt I.2. słowa „Nie otwierać przed dniem 15.02.2010r., godz. 10.oo” zastępuje się słowami „Nie otwierać przed dniem 01.03.2010r., godz. 10.oo”
2. W rozdz. III pkt IX.1.  słowa „w terminie do dnia  15.02.2010r. do godz. 945” zastępuje się słowami „w terminie do dnia  01.03.2010r. do godz. 945”,

3. W rozdz. III pkt X słowa „Otwarcie ofert odbędzie się dnia  15.02.2010r, o godz 1000,”, zastępuje się słowami „Otwarcie ofert odbędzie się dnia  01.03.2010r, o godz 1000,”,

4. W zakresie Załącznika nr 3 do SIWZ: Projekty budowlano wykonawcze oraz przedmiary robót wprowadza się następujące zmiany, które zostały zamieszczone na stronie zamawiającego miejscu, gdzie umieszczone jest ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w części „wyjaśnienia i zmiany SIWZ” :

1) projekt wykonawczy murów oporowych wraz z rysunkami nr: PW/K/01, PW/K/02, PW/K/03, PW/K/04, PW/K/05, PW/K/06, PW/K/07, PW/K/08, PW/K/09 i zestawieniami stali zbrojeniowej nr 1-5, 

2) zestawienie stolarki okiennej – Rys. PW/A/15, PW/A/16,

3) zestawienie stolarki drzwiowej – Rys. PW/A/17, PW/A/18,

4) przedmiar robót branży drogowej dla działek nr 1/5, 8/16 i 8/8

5) przedmiar robót kanalizacji deszczowej

6) rzuty parteru, piętra i dachu dla budynku A, B i C wraz z przekrojami A-A, C-C, F-F,
7) detal komina – Rys. PW/A/22A,

8) portiernia – Rys. PW/K/09 wraz zestawieniem stali profilowej i zbrojeniowej,

9) fundament pod torowisko,

10) schemat ideowy tablicy T0 – Rys. PW/E/07A,

11) ekran akustyczny – Rys. PW/A/20A

5. W załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt VI  DODATKOWE ZMIANY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wprowadza się następujące zmiany: 

dodaje się punkty od 11. do 37 następującej treści treści:

 11. Zaprojektowano sufit podwieszony z wełny mineralnej typu Ecophon Master o krawędzi C o wymiarach płyt 60x60 i 60x120cm. Współczynnik odbicia światła-84%, odporność na wilgoć – wilgotność powietrza do 95%, izolacyjność akustyczna 31dBa.
12. Sposób wykończenia bulaju w drzwiach wewnętrznych. Okno okrągłe w drzwiach winno być wykończone obręczą ze stali kwasoodpornej.
13. Sufit przy szynach jezdnych w pomieszczeniach warsztatowych należy wykończyć obustronnie kątownikiem  o szerokości L50x50mm ze stali kwasoodpornej.

14. Wykładzina PCV wymagania: grubość min. 2mm, barwiona i konserwowana w masie, homogeniczna, niekierunkowa, antypoślizgowa, o podwyższonej klasie ścieralności, niepalna, o dopuszczalnym  obciążeniu min. 3250kg/m2. Np. wykładzina typu polyfloor, tarkett lub równoważna.

15. Zasilanie budynku A należy prowadzić kablem YKY 4x95mm2.

16. Mury oporowe. Zamawiający posiada zgodę na korzystanie z działek sąsiednich, w związku z czym nie ma konieczności wykonania ścianek zabezpieczających larsena.

1)Wykończenie ścian oporowych projektuje się z płyty betonowej w kolorze czarnym/grafitowym prefabrykowanej o wymiarach 100x35x6cm mocowanej na klej elastyczny ze spadkiem 1% w kierunku gruntu zasypowego w zamian za płyty granitowe.
2) Elewacja wewnętrzna zatarta na gładko, malowana farbą silikatową w kolorze białym.

3) Mur z gabionów - kostka granitowa łupana foremna sześcienna.

17. Czapki kominowe należy  wykonać zgodnie z Rys. PW/A/22A oraz zestawieniami stali.

18. Zestawienie drewna dla kratownic drewnianych. 

Zestawienie drewna kratownicy pełnej o rozpiętości 16,20m (bud. A,  B, C) wymaga 58,70 mb łącznej długości elementów drewnianych. Przyjęto słupki, krzyżulce, 
pas górny i dolny z elementów drewnianych  o przekroju 10cm x 16cm. Daje to: 58,7 x 0,10 x 0,16 = 0,94 m3 drewna/ 1 kratownicę. Budynek AB  117szt. Qdrewna= 110m3,  Budynek C 24szt. Qdrewna= 22,56m3 drewna. Kratownica jest rozrysowana w przekroju rysunku konstrukcji rys. PB/K/04 i PB/K/04a.

19. Schody terenowe należy wykonać zgodnie z projektem architektury rys. PW/A/21.

1) Zestawienie stali zbrojeniowej dla schodów terenowych 34GS wynosi 1980kg.

2) Podstopnice schodów terenowych mają mieć powierzchnię betonową gładką.

3) Stopnice granitowe o gr. 4cm z granitu szarego Strzegom, powierzchnia płomieniowana, krawędź stopnia fazowana 0,3cm, pas antypoślizgowy o szerokości 4cm. Kolor popielaty jasny.

20. Portiernię należy wykonać zgodnie z Rys. PW/K/09 oraz zestawieniem stali profilowej i zbrojeniowej.

21. Myjka ciśnieniowa to kabina przeszklona pcv z rewizją   w dolnej części w celu wymiany urządzeń przeznaczonych do mycia. Pod wiatą na rury, która jest częścią budynku B, znajduje się typowy regał stalowy o wymiarach 6mx3mx0,60m – rys. PW/K/02.

22. Płyty warstwowe w Budynku C,  na obudowę ścian i dachu.
Ściana:

płyta warstwowa gładka z wypełnieniem z wełny mineralnej: gęstość rdzenia 115kg/m3, Izolacyjność akustyczna Rw=32dBa, gr.rdzenia 200mm, odporność ogniowa EI60 wymagana w pasie granicy stref pożarowych w obszarze 2m szerokości elewacji.

Strop: 

płyta warstwowa profilowana z wypełnieniem ze styropianu: gęstość rdzenia 15kg/m3, Izolacyjność akustyczna Rw=25dBa, gr. rdzenia 300mm, odporność ogniowa EI60 wymagana w pasie granicy stref pożarowych w obszarze 2m szerokości stropodachu.

23. Roboty drogowe należy wykonać w oparciu o poprawione przedmiary dla branży drogowej zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

24. Zestawienie stolarki drzwiowej: szkło ma spełniać wszystkie wymagania: vsg ze względu na elementy otwierane i odporność ogniowa EI ze względu na wymagania pożarowe.

25. Zestawienie stolarki okiennej: szkło termofloat ze względu na wymagania izolacyjności cieplnej oraz i odporność ogniowa EI ze względu na wymagania pożarowe. Można zastosować tylko Pyrodur pod warunkiem utrzymania izolacyjności cieplnej.

26. Kanalizację deszczową należy wykonać w oparciu o zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego przedmiary robót.

27. Tablicę T0 należy wykonać zgodnie z projektem elektrycznym - rys. PW/E/07A,

28. Ławę fundamentową pod torowisko należy wykonać zgodnie z rysunkiem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

29. Dźwig towarowy BKG 300/30 14F przedstawiony w dokumentacji można zamienić na ten sam dźwig tylko bez zaczepów.

30. Gretingi przy stołach ślusarskich i tokarniach są objęte przetargiem. Grettingi są wykonane z krat wema z otworami, które nie pozwalają na przejście kuli o średnicy większej niż 36mm i o wymiarach przedstawionych na rysunku parteru: 125x390cm, 125x390cm, 50x882, 50x767cm, 125x550cm.

31. Zaprojektowano szlabany: Sz1 - 2 szlabany typu Disan G6000 rama 6,0m pracujące synchronicznie, Sz2 typu Disan G8000 – rama 7,6m zasilanie 230V, silnik 24V, sterowanie radiowe, lampa ostrzegawcza, szlaban Sz3 i Sz4 typu Disan G6000 – rama 6,0m zasilanie 230V, silnik 24V, sterowanie radiowe, lampa ostrzegawcza.

32. Ekran akustyczny o rozpiętości 25m w module 2,5m i o wysokości 3,5m zaprojektowano z profili zamkniętych rura stalowa kwadratowa 160x160mm mocowana śrubami hilti 4x m16 do fundamentu wg rys. detalu PW/A/20A.

33. Ogrodzenie należy wykonać w dwóch wysokościach H=203cm i H=153cm (zamiast 140cm).

34. Drzwi i okna:

1) Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny być szklone podwójnie szkłem vsg ze względu min. warunki akustyczne.

2) Okna O6 do O7A należy wykonać ze szkłem termofloat oraz pyrodur w zależności od wymogu. Szkło vsg nie jest wymagane.

3) Drzwi Dw4 i Dw4A należy przeszklić podwójnym szkłem vsg 6/12/6mm.

4) Drzwi drewniane mogą być wykonane z zastosowaniem płyt wiórowych w okleinie.

5) Kraty okienne należy wykonać w ramce z profili 60x6mm z prętami fi20mm. Szerokość pomiędzy prętami poziomymi wynosi 12cm.

35. Nasadzenia nowych drzew: 

1) parametry sadzonek: sadzonki jarząbu w wieku powyżej 5lat o dobrze wykształconym pniu i koronie.

2) drzewa powinny zachować żywotność w okresie 3lat od ich posadzenia.

36. Nasypy w przedmiarze robót drogowych. Nasypy można wykonać z gruntu z wykopów pod warunkiem utrzymania parametrów określonych w projekcie drogowym dla gruntu zasypowego. 
37. Przeniesienie do pomieszczenia nr 0 / 15 stanowiska pomiarowego pomp głębinowych Hydro-Vacum. Należy przenieść szafę pomiarową oraz fragment instalacji wodnej złożonej                                      z przepływomierza, zasuwy i rurociągu zainstalowanych w budynku warsztatu przy                      ul. Ceglanej 2 w Szczecinie i podłączyć do wykonywanego zbiornika w nowowybudowanym obiekcie przy ul. Golisza.



W związku z dokonanymi powyżej zmianami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zmienia również treść ogłoszenia  o zamówieniu  w   następujących punktach:

1. W pkt. 8 słowa „Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2010r. do godz.  945” zastępuje się słowami „Oferty należy składać w terminie do dnia 01.03.2010r. do godz.  945”,
2. W pkt. 9 słowa „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2010r. o godz. 1000” zastępuje się słowami „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2010r. o godz. 1000” ,

Powyższa zmiana została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

