WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 20-01-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//001510/10
Sprawa 002476/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –  (tekst jednolity: Dz. U.   z 2007 r., Nr 223, poz. 1655  z późn.zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

"Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o.

na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie”
 zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. W spisie treści wykreśla się słowa „Formularz nr 4: Informacja dot. przeciętnej liczby zatrudnianych pracowników……..34”,

2. W rozdz. III pkt I.1.2) wykreśla się słowa „Formularz Nr 4 (Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych pracowników)”,
3. W rozdz. III pkt I.2. słowa „Nie otwierać przed dniem 08.02.2010r., godz. 10.oo” zastępuje się słowami „Nie otwierać przed dniem 15.02.2010r., godz. 10.oo”
4. W rozdz. III pkt IV.3.1. wykreśla się słowa „ 2)     Posiadaniem w okresie ostatnich trzech lat, tj, w latach 2007, 2008, 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przeciętne zatrudnienie w wysokości co najmniej 80 pracowników. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego Formularz nr 4 do niniejszej SIWZ”,
5. W rozdz. III pkt IV.3.1.3)  słowa „15 pracowników” zastępuje się słowami „7 osób”,

6. W rozdz. III pkt IV.3.1.4)a)  słowa „10 letnie” zastępuje się słowami „5 letnie”,

7. W rozdz. III pkt IV.3.1.4)b)  słowa „5 letnie” zastępuje się słowami „3 letnie”,

8. W rozdz. III pkt IV.3.1.4)c)  słowa „5 letnie” zastępuje się słowami „3 letnie”,

9. W rozdz. III pkt IV.3.1.4)d)  słowa „5 letnie” zastępuje się słowami „3 letnie”,

10. W rozdz. III pkt IX.1.  słowa „w terminie do dnia  08.02.2010r. do godz. 945” zastępuje się słowami „w terminie do dnia  15.02.2010r. do godz. 945”,

11. W rozdz. III pkt X słowa „Otwarcie ofert odbędzie się dnia  08.02.2010r, o godz 1000,”, zastępuje się słowami „Otwarcie ofert odbędzie się dnia  15.02.2010r, o godz 1000,”,

12. W rozdz. V wykreśla się słowa „Formularz nr 4:Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych pracowników”,
13. Usuwa się z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz nr 4: Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych pracowników,
14. W zakresie Załącznika nr 3 do SIWZ: Projekty budowlano wykonawcze oraz przedmiary robót wprowadza się następujące zmiany, które zostały zamieszczone na stronie zamawiającego miejscu, gdzie umieszczone jest ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w części „wyjaśnienia i zmiany SIWZ” :

1) plik Golisza dokumenty – zawierający dokumenty umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy,

2) zestawienie stolarki drzwiowej – Rys. PW/A/17, Rys. PW/A/18,

3) rzut parteru sufitów podwieszonych – Rys. PW/A/19

4) rzut piętra sufitów podwieszonych - Rys. PW/A/20
5) detal schodów terenowych - Rys. PW/A/21,
6) plan tyczenia – Rys. PW/D/02,
7) plansza organizacji ruchu - Rys. PW/D/01,
8) Załącznik Nr 4 do SIWZ,
9) dokumentacja geotechniczna,
10) zestawienie stali zbrojeniowej nr 1,

11) projekt wiaty przejezdnej (opis, rysunki i zestawienie stali profilowanej nr 1)

15. W załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dodaje się pkt VI  o treści:

„VI.
DODATKOWE ZMIANY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i przeciw pożarowego konstrukcji stalowych: 

1)Sposób zabezpieczenia konstrukcji w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego przewiduje się następujące prace:

 
Opis technologii malowania

System Epoksydowy TE 23 

Podkład: TEMAZINC 99

Międzywarstwa: TEMACOAT GPL-S MIO

Nawierzchnia: TEMACOAT GPL

Systemy epoksydowe TE23 odpowiednie są do zabezpieczenia powierzchni stalowych narażonych na chemikalia i inne specjalne obciążenia. Grunt o wysokiej zawartości cynku TEMAZINC 99 zapewnia katodową ochronę powierzchni. Systemy nadają się do nanoszenia zarówno w terenie jak i malarni.

Substrat / kategorie korozyjności wg ISO 12944-2

Powierzchnie stalowe: 






Obciążenie korozyjne-trwałość C3-D, C4-K, C5-I-Ś

Powierzchnie stalowe narażone na ostre warunki przemysłowe, przy wysokiej wilgotności i zanieczyszczeniu. Odpowiadające systemy pokryć S1.29, S3.21, S4.19, S5.09, S6.05
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2) Sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowych w klasie R60 należy wykonać wg. następującej technologii International.

	Nazwa produktu/Kolor
	Zawartość części stałych [%obj.]
	Grubość suchej powłoki [µm]

	Intergard 251 
	63
	50

	Interchar 404 
	75
	900-1200

	Interthane 990/RAL7035
	57
	50


Grubość powłoki warstwy ogniochronnej Intergard 404 zależy od masywności zabezpieczanych elementów. Farbę ogniochronną można nakładać agregatem hydrodynamicznym, możliwe jest wtedy uzyskanie grubości 250-300 mikronów w jednej warstwie. 

Inne techniki aplikacji dadzą inne grubości warstw (zapewne mniejsze).
Warstwa nawierzchniowa Interthane 990 może być barwiona na różne kolory.

2. Projekt zieleni.

Projekt nasadzeń znajduje się w projekcie zagospodarowania terenu i jest integralną częścią decyzji WGKiOŚ UM w Szczecinie z dnia 16.04.2009r. – nr WGKiOŚ.II-KMu/7637/30/09 .

3. Wiata przejezdna.

Wiata stalowa przejezdna nad stanowiskami spawalniczymi została skosztorysowana w dwóch pozycjach. Zestawienie stali dla wiaty przejezdnej znajduje się w tomie II Konstrukcja - wiata przejezdna. Na stronie internetowej Zamawiającego zostały zamieszczone rysunki wiaty przejezdnej z zestawieniami stali.
4. Drzwi drewniane.

Wymaganie izolacyjności dla drzwi wewnętrznych wynosi Rw>35dbA.
5. Posadzki w pomieszczeniach  warsztatowych i garażach.
Należy wycenić posadzkę epoksydową wg. zestawienia powierzchni w opisie PW Architektura.
6. Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne - wentylacja mechaniczna (odciągi spalin)
1) Urządzenia filtracyjne Rapid vac 200 i 600 mają być sterowane automatycznie.

2) Należy zastosować ramiona ERGO-L/Z-3.

7. Podnośnik elektrohydrauliczny.

Zaprojektowano podnośnik w wersji podstawowej.
8. Dokumentacja geotechniczna.
Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie Zamawiającego. Z uwagi na trudne warunki gruntowe należy  po wykonaniu wykopu dokonać dodatkowych odwiertów w celu ostatecznego stwierdzenia przydatności podłoża.

9. Dźwig towarowy

W opisie PW znajduje się właściwa specyfikacja dźwigu:

Dźwig BGK300/30 14

Udźwig 300kg

Prędkość V=0,45m/s

Wymiary szybu 115x102cm

Wysokość nadszybia 300cm

Maszynownia 1,5kW

Ilość przystanków 2

10. Ścianki sanitariatów należy wykonać z płyty typu HPL.”  


W związku z dokonanymi powyżej zmianami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zmienia również treść ogłoszenia  o zamówieniu  w   następujących punktach:
1. Wykreśla się pkt 3.3.1.2) o treści: Posiadaniem w okresie ostatnich trzech lat, tj, w latach 2007, 2008, 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przeciętne zatrudnienie w wysokości co najmniej 80 pracowników.  W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego Formularz nr 4 do SIWZ,
2. W pkt. 3.3.1.3) słowa „15 pracowników” zastępuje się słowami „7 osób”,
3. W pkt. 3.3.1.4)a) słowa „10 letnie” zastępuje się słowami „5 letnie”,
4. W pkt. 3.3.1.4)b) słowa „5 letnie” zastępuje się słowami „3 letnie”,

5. W pkt. 3.3.1.4)c) słowa „5 letnie” zastępuje się słowami „3 letnie”,

6. W pkt. 3.3.1.4)d) słowa „5 letnie” zastępuje się słowami „3 letnie”,

7. W pkt. 8 słowa „Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2010r. do godz.  945” zastępuje się słowami „Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2010r. do godz.  945”,
8. W pkt. 9 słowa „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2010r. o godz. 1000” zastępuje się słowami „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2010r. o godz. 1000” ,
Powyższa zmiana została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

