Nr sprawy: 54/2020


Szczecin, dnia 30.07.2020r.



Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NR 3
Dot. postępowania: 

„Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych – Mączna – Pszenna w Szczecinie”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  ww. postępowaniu. Ulegają zmianie i otrzymują nowe brzmienie poniższe zapisy siwz:

1. Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja Projektowa – PW – projekt wykonawczy
Dodaje się Specyfikacje_techniczne_W-M_rev1. 
Dodane Specyfikacje_techniczne_W-M_rev1 stanowią integralną część niniejszej modyfikacji (załącznik nr 1 do modyfikacji);
2. Załącznik nr 6 do siwz – Tabela Elementów Rozliczeniowych (PDF)

[bookmark: _Hlk46989268]Dokonuje się modyfikacji Tabeli Elementów Rozliczeniowych Zal._nr_6a_ter
Po pozycji 2, dodaje się pozycje 2.1-2.5 o treści:
[image: ]

Po pozycji 13, dodaje się pozycje 13.1-13.47 o treści:
	13.1
	 
	 
	 
	Demontaż złącza kablowego ZKP (dla nieistn. tymczasowej sygnalizacji)
	kpl.
	1,00

	 
	 
	1.16.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.2
	 
	 
	 
	Demontaż węzła kablowego WK-6
	kpl.
	1,00

	 
	 
	1.17.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.3
	 
	 
	 
	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą
	kpl
	2,00

	 
	 
	1.18.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.4
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie istniejących linii kablowych
	m
	162,40

	 
	 
	1.19.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.5
	 
	 
	 
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV - odkopanie istniejących linii kablowych
	m
	40,60

	 
	 
	1.20.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.6
	 
	 
	 
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-I
	kpl
	203,00

	 
	 
	1.21.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.7
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie istniejących linii kablowych
	m
	135,20

	 
	 
	1.22.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.8
	 
	 
	 
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV - odkopanie istniejących linii kablowych
	m
	33,80

	 
	 
	1.23.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.9
	 
	 
	 
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
	m
	116,00

	 
	 
	1.24.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.10
	 
	 
	 
	Demontaż i ponowny montaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju 95 mm2
	km/1 przew.
	0,059

	 
	 
	1.25.1
	 
	0,000
	=
	 

	13.11
	 
	 
	 
	Montaż istn. węzła kablowego WK-6
	szt.
	1,00

	 
	 
	1.26.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.12
	 
	 
	 
	Montaż proj. szafy kablowej SK-4 z wyposażeniem
	szt.
	1,00

	 
	 
	1.27.1
	 
	szafka kablowa SK-4
	=
	 

	13.13
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami, kompletny, wraz z podłączeniem linii napowietrznej 0,4kV
	kpl.
	1,00

	 
	 
	1.28
	 
	0,00
	=
	 

	13.14
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 mm2
	m
	20,00

	 
	 
	1.29.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.15
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - kopanie pod nowe trasy
	m
	234,00

	 
	 
	1.30.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.16
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
	m
	78,00

	 
	 
	1.31.1
	 
	bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm
	=
	 

	13.17
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2
	m
	156,00

	 
	 
	1.32.1
	 
	bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm
	=
	 

	13.18
	 
	 
	 
	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	kpl.
	18,00

	 
	 
	1.33.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.19
	 
	 
	 
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	m
	234,00

	 
	 
	1.34.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.20
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 110
	m
	64,00

	 
	 
	1.35.1
	 
	Rura osłonowa kabli typu DVK 110
	=
	 

	13.21
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 110
	m
	23,00

	 
	 
	1.36.1
	 
	Rura osłonowa kabli typu SRS 110
	=
	 

	13.22
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 110 dwudzielna
	m
	69,00

	 
	 
	1.37.1
	 
	Rura osłonowa kabli typu A 110 PS
	=
	 

	13.23
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NAYY-J 4x70 0,6/1kV) - zasilanie szafki SOU-351 i SO
	m
	19,00

	 
	 
	1.38.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.24
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NAY2Y-J 4x150 0,6/1kV)
	m
	85,00

	 
	 
	1.39.1
	 
	Kabel energetyczny nn 0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 0,6/1kV
	=
	 

	13.25
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kable istniejące (przemieszczenie)
	m
	130,00

	 
	 
	1.40.1
	 
	Kabel energetyczny nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2, 0,6/1kV
	=
	 

	13.26
	 
	 
	 
	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kable istniejące (przemieszczenie)
	m
	156,00

	 
	 
	1.41.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.27
	 
	 
	 
	Ręczne układanie folii na kablu - budowa - dla kabli nn
	m
	234,00

	 
	 
	1.42.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.28
	 
	 
	 
	Montaż w rowach muf przelotowych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	kpl
	1,00

	 
	 
	1.43.1
	 
	Mufa przelotowa POLJ-01/4x 50-150-PL01
	=
	 

	13.29
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	203,00

	 
	 
	1.44.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.30
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	234,00

	 
	 
	1.45.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.31
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - kopanie pod nowe trasy
	m
	113,00

	 
	 
	1.46.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.32
	 
	 
	 
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	m
	113,00

	 
	 
	1.47.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.33
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 (dla istn. kabli)
	m
	28,00

	 
	 
	1.48.1
	 
	Rura osłonowa kabli typu SRS 160
	=
	 

	13.34
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 mm dwudzielna
	m
	42,00

	 
	 
	1.49.1
	 
	Rura osłonowa kabli dzielona typu A 160 PS
	=
	 

	13.35
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 (dla proj. kabli)
	m
	28,00

	 
	 
	1.50.1
	 
	Rura osłonowa do kabli typu SRS 160
	=
	 

	13.36
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - przemieszczenie istniejących kabli
	m
	70,00

	 
	 
	1.51.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.37
	 
	 
	 
	Układanie istniejących kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	m
	70,00

	 
	 
	1.52.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.38
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV) - dostarczenie materiału w zakresie ENEA Operator sp. z o.o.
	m
	28,00

	 
	 
	1.53.1
	 
	układanie bez materiału
	=
	 

	13.39
	 
	 
	 
	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV)  - dostarczenie materiału w zakresie ENEA Operator sp. z o.o.
	m
	28,00

	 
	 
	1.54.1
	 
	układanie bez materiału
	=
	 

	13.40
	 
	 
	 
	Montaż w rowach muf przelotowych SN (dla kabla 3xXRUHAKXS 1x120/50 12/20kV)
	kpl.
	1,00

	 
	 
	1.55.1
	 
	Wykonanie montażu, mufa kablowa po stronie ENEA Operator Sp. z o.o.
	=
	 

	13.41
	 
	 
	 
	Montaż w rowach muf przelotowych SN (dla kabla 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV i 3x YHdAKX 1x120/50 12/20kV)
	kpl.
	2,00

	 
	 
	1.56.1
	 
	Wykonanie montażu, mufa kablowa po stronie ENEA Operator Sp. z o.o.
	=
	 

	13.42
	 
	 
	 
	Ręczne układanie folii na kablu - budowa - dla KABLA SN
	m
	169,50

	 
	 
	1.57.1
	 
	 
	=
	 

	13.43
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	169,00

	 
	 
	1.58.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.44
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	113,00

	 
	 
	1.59.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.45
	 
	 
	 
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej
	szt.
	1,00

	 
	 
	1.60.1
	 
	0,00
	=
	 

	13.46
	 
	 
	 
	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
	odc.
	7,00

	 
	 
	1.62.1
	 
	pomiar kompletny
	=
	 

	13.47
	 
	 
	 
	Badanie linii kablowej SN - istniejące odcinki po przełożeniu, komplet pomiarów
	pomiar
	1,00

	 
	 
	1.63.1
	 
	pomiar kompletny
	=
	 



Po pozycji 42, dodaje się pozycje 42.1-42.43 o treści:
	42.1
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	256,00

	 
	 
	6.8.1
	 
	256
	=
	 

	42.2
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głęboko�ści do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	256,00

	 
	 
	6.9.1
	 
	256
	=
	 

	42.3
	 
	 
	 
	Demontaż przewodów linii NN
	km/1 przew.
	0,065

	 
	 
	6.10.1
	 
	demontaż linii napowietrznej
	=
	 

	42.4
	 
	 
	 
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	m
	256,00

	 
	 
	6.11.1
	 
	demontaż linii kablowej nn (zasilanie oświetlenia)
	=
	 

	42.5
	 
	 
	 
	Demontaż słupów oś�wietleniowych o masie do 100 kg
	kpl
	4,00

	 
	 
	6.12.1
	 
	demontaż istn. słupów oświetleniowych 
w obrębie ronda Mączna-Pszenna-Walecznych 
	=
	 

	42.6
	 
	 
	 
	Demontaż opraw o�świetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku, wraz z wysięgnikiem
	kpl
	6,00

	 
	 
	6.13.1
	 
	demontaż istn. opraw oświetleniowych 
w obrębie ronda Mączna-Pszenna-Walecznych 
	=
	 

	42.7
	 
	 
	 
	Demontaż istn. szafki oś�wietleniowej
	kpl.
	1,00

	 
	 
	6.14.1
	 
	Demontaż istn. szafki oś�wietleniowej SO351
	=
	 

	42.8
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głęboko�ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	444,00

	 
	 
	6.15.1
	 
	444,00
	=
	 

	42.9
	 
	 
	 
	Nasypanie warstwy piasku grubo�ci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.
do 0.4 m
	m
	444,00

	 
	 
	6.16.1
	 
	444,00
	=
	 

	42.10
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z PCW o �rednicy do 75 mm w wykopie
	m
	151,00

	 
	 
	6.17.1
	 
	rura osłonowa DVK 75 dwuścienna
	=
	 

	42.11
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o �średnicy do 110/10mm w wykopie
	m
	210,00

	 
	 
	6.18.1
	 
	rura osłonowa SRS 110
	=
	 

	42.12
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych giętkich z PCW o �rednicy do 50mm w wykopie - zabezpieczenie kabla przy słupach
	m
	15,00

	 
	 
	6.19.1
	 
	rura osłonowa DVR 50
	=
	 

	42.13
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych UV o średnicy do 50mm na słupie, wraz z osprzętem (kompletne)
	m
	10,00

	 
	 
	6.20.1
	 
	rura osłonowa UV
	=
	 

	42.14
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (YAKY 4x25mm2)
	m
	546,00

	 
	 
	6.21.1
	 
	kabel YAKY 0,6/1kV 4x25mm2
	=
	 

	42.15
	 
	 
	 
	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
	m
	386,00

	 
	 
	6.22.1
	 
	kabel YAKY 0,6/1kV 4x25mm2
	=
	 

	42.16
	 
	 
	 
	Montaż  czteropalczatki typu SKE 4F
	szt.
	39,00

	 
	 
	6.23.1
	 
	39,00
	=
	 

	42.17
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
	m
	288,00

	 
	 
	6.24.1
	 
	bednarka stalowa FeZn 25x4mm
	=
	 

	42.18
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2
	m
	138,00

	 
	 
	6.25.1
	 
	bednarka stalowa FeZn 25x4mm
	=
	 

	42.19
	 
	 
	 
	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	szt.
	16,00

	 
	 
	6.26.1
	 
	16,00
	=
	 

	42.20
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głęboko�ci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	444,00

	 
	 
	6.27.1
	 
	444,00
	=
	 

	42.21
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
	szt.
	1,00

	 
	 
	6.28.1
	 
	słup oświetleniowy typu 09/60/4 o dł. nadziemnej 9m
	=
	 

	42.22
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg z uziemieniem
	szt.
	7,00

	 
	 
	6.29.1
	 
	słup oświetleniowy typu 09/60/4 o dł. nadziemnej 9m ze złączem kontrolnym
	=
	 

	42.23
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	szt.
	3,00

	 
	 
	6.30.1
	 
	słup oświetleniowy typu 06/60/4 o dł. nadziemnej 6m
	=
	 

	42.24
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z uziemieniem
	szt.
	3,00

	 
	 
	6.31.1
	 
	słup oświetleniowy typu 06/60/4 o dł. nadziemnej 6m ze złączem kontrolnym
	=
	 

	42.25
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z uziemieniem - słupek z nasadką
	szt.
	1,00

	 
	 
	6.32.1
	 
	słupek oświetleniowy z nasadką
	=
	 

	42.26
	 
	 
	 
	Montaż złącz słupowych w słupach oświetleniowych
	kpl.
	14,00

	 
	 
	6.33.1
	 
	złącze kablowe bezpiecznikowe z wkładką typu Bi-WTS 4A
	kpl.
	 

	42.27
	 
	6.33.2
	 
	izolacyjne złącze fazowe typu IZK-4-02
	szt.
	 

	 
	 
	6.33.3
	 
	izolacyjne złącze zerowe typu IZK-4-04
	szt.
	 

	42.28
	 
	 
	 
	Montaż złącz na linii nap nn
	kpl.
	1,00

	 
	 
	6.34.1
	 
	Komplet złącz słupowych na linię napowietrzną
	=
	 

	42.29
	 
	 
	 
	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie
	szt.
	1,00

	 
	 
	6.35.1
	 
	wysięgnik o dł. l=1,5m, wys. h=1m, 10st. nachylenia
	=
	 

	42.30
	 
	 
	 
	Wciąganie przewodów z udziałem podno�śnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
	m
	108,00

	 
	 
	6.36.1
	 
	przewód typu: YDY 450/750V, 5x1,5 mm2
	=
	 

	42.31
	 
	 
	 
	Montaż opraw o�świetlenia zewnętrznego na słupie
	szt.
	5,00

	 
	 
	6.37.1
	 
	oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie białej NW, mocy max. 50W 
i strumieniu świetlnym oprawy min. 7833lm  
	=
	 

	42.32
	 
	 
	 
	Montaż opraw o�świetlenia zewnętrznego na słupie
	szt.
	3,00

	 
	 
	6.38.1
	 
	oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie białej NW, mocy max. 80W 
i strumieniu świetlnym oprawy min. 12823lm  
	=
	 

	42.33
	 
	 
	 
	Montaż opraw o�świetlenia zewnętrznego na słupie (do�świetlenie przej�ść dla pieszych)
	szt.
	2,00

	 
	 
	6.39.1
	 
	oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie ciepłej, białej WW, mocy max. 90W 
i strumieniu świetlnym oprawy min. 15000lm  
	=
	 

	42.34
	 
	 
	 
	Montaż opraw o�świetlenia zewnętrznego na słupie (do�świetlenie przej�ść dla pieszych)
	szt.
	4,00

	 
	 
	6.40.1
	 
	oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie ciepłej, białej WW, mocy max. 83W 
i strumieniu świetlnym oprawy min. 14000lm  
	=
	 

	42.35
	 
	 
	 
	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	28,00

	 
	 
	6.41.1
	 
	14 szt., krotność 2
	=
	 

	42.36
	 
	 
	 
	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) - (YDYżo 5x1,5mm2)
	szt.
	28,00

	 
	 
	6.42.1
	 
	j.w.
	=
	 

	42.37
	 
	 
	 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	m3
	1,00

	 
	 
	6.43.1
	 
	1,00
	=
	 

	42.38
	 
	 
	 
	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
	m
	5,00

	 
	 
	6.44.1
	 
	kabel YAKY 0.6/1kV 4x16mm2
	=
	 

	42.39
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z PCW o �średnicy do 75 mm w wykopie
	m
	4,00

	 
	 
	6.45.1
	 
	rura osłonowa DVR 50
	=
	 

	42.40
	 
	 
	 
	Montaż szafy oświetleniowej typu SO-5 (wł. Gmina Miasto Szczecin) - z materiałem
	kpl.
	1,00

	 
	 
	6.46.1
	 
	szafka oświetlniowa SO-6 o wym. 1670x660x245mm wraz z wyposażeniem
	=
	 

	42.41
	 
	 
	 
	Montaż szafa oświetleniowa typu SO-4 (wł. Enea Oświetlenie) - bez materiału (materiał w zakresie ENEA Ośw.)
	kpl.
	1,00

	 
	 
	6.47.1
	 
	robocizna
	=
	 

	42.42
	 
	 
	 
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 
	kpl.
	1,00

	 
	 
	6.48.1
	 
	1
	=
	 

	42.43
	 
	 
	 
	Badanie linii kablowej o ilo�ci żył do 4  Nowa linia o�świetleniowa
	kpl.
	22,00

	 
	 
	6.50.1
	 
	22
	=
	 

	42.43
	 
	 
	 
	Pomiary natężenia o�wietlenia - komplet wraz z protokołem
	kpl.
pom.
	1,00

	 
	 
	6.51.1
	 
	1
	=
	 



Po pozycji 69, dodaje się pozycje 69.1-69.2 o treści:
	69.1
	 
	 
	 
	Słupki blokujące U-12b 
	szt
	16,00

	 
	 
	8.7.1
	 
	16,00
	=
	16,00

	69.2
	 
	 
	 
	Słupki blokujące U-12c
	szt
	2,00

	 
	 
	8.8.1
	 
	2,00
	=
	2,00



3. Załącznik nr 1 do siwz – Formularz ofertowy
Dokonuje się modyfikacji Formularza ofertowego Zal. nr 1
Ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Oświadczam(y), że jestem(śmy) odpowiedzialny(i) wobec ZDiTM, ZWiK, WGK, SEC z tytułu rękojmi za wady i usterki Przedmiotu Umowy przez okres : 
□ 60 miesięcy 
□ 67  miesięcy
□ 72  miesięcy 




4. [bookmark: _GoBack]Przesuwa się termin  składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 05.08.2020 r. 
Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.
Ilekroć w SIWZ występuje data 22.07.2020 r, zastępuje się ją datą 05.08.2020 r.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
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2.1

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15cm wraz z karczowaniem pni 

oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km

szt. 4,00

1.5.1 4,00 = 4,00

2.2

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25cm wraz z karczowaniem pni 

oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km

szt. 4,00

1.6.1 4,00 = 4,00

2.3

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35cm wraz z karczowaniem pni 

oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km

szt. 2,00

1.7.1 3,00 3,00

2.4

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni 

oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km

szt. 2,00

1.8.1 2,00 = 2,00

2.5

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy większej niż 55cm wraz z 

karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km

szt. 3,00

1.9.1 3,00 = 3,00


